건설CALS/EC 표준지침(안)

버전 1.0

2002. 9

건설교통부

목 차

제1장 총칙	1

제1조 (목적)	1

제2조 (적용범위)	1

제3조 (관련 기준 및 규격)	1

제4조 (용어의 정의)	1

제5조 (약어의 정의)	3

제2장 건설CALS/EC 표준의 정의	4

제6조 (건설CALS/EC 표준의 정의)	4

제7조 (건설CALS/EC 표준의 범위)	4

제8조 (건설CALS/EC 표준의 위상)	4

제9조 (건설CALS/EC 표준의 적용)	5

제3장 건설CALS/EC 표준의 제정 등	6

제10조 (표준화위원회)	6

제11조 (표준화위원회 및 분과위원회의 역할)	7

제12조 (건설CALS/EC 표준 개발의 우선순위)	7

제13조 (건설CALS/EC 표준의 제안)	8

제14조 (국가표준의 건의)	8

제15조 (건설CALS/EC 표준의 제·개정 또는 폐지 절차)	8

제16조 (건설CALS/EC 표준의 시험)	10

제4장 건설CALS/EC 표준의 분류 및 관리	11

제17조 (표준 분류체계의 설정 및 목적)	11

제18조 (표준 분류체계의 구성)	11

제19조 (건설CALS/EC 표준의 관리)	11

제20조 (건설CALS/EC 표준의 개정 이력관리)	12

제5장 교육 및 홍보	13

제21조 (건설CALS/EC 표준의 보급)	13

제22조 (건설CALS/EC 표준의 교육 및 훈련)	13

부칙	13

제1조 (시행일)	13

제2조 (세부적용요령)	13

제3조 (경과규정)	13

[별표 및 별지]

제1장 총칙

(목적)

본 지침은 건설기술관리법 제15조의2 및 동법 시행령 제29조에 의해 발주자 및 건설관련업체 상호간 정보의 공유 및 교환을 위해 건설CALS/EC 표준의 제정, 유지관리 등에 필요한 제반사항을 규정하여 건설관련산업의 정보화 기술진흥 및 국민편의 제공에 이바지함을 목적으로 한다.

(적용범위)

본 지침은 건설CALS/EC에 관련된 다음 각 호의 업무를 수행하는데 적용한다.

1. 건설CALS/EC 표준화 관련 업무

2. 건설CALS/EC 체계를 적용하는 건설관련사업

3. 건설CALS 연차별 시행계획에 따라 수행되는 각종 사업

(관련 기준 및 규격)

본 지침과 관련한 관련근거, 기준 및 규격은 다음 각 호와 같다.

1. 건설기술관리법

2. 국가표준기본법

3. 정보화촉진기본법

4. KS X 6711 CALS 표준화 지침

5. KS X 6712 CALS 표준의 적용 및 적합성 시험 지침

(용어의 정의)

본 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. □관계 중앙행정기관□이라 함은 건설기술관리법 제15조의2제3항에서 언급한 기관을 의미하며, 국가표준기본법시행령 제2조에서 정한 국가표준심의회의 관련중앙행정기관을 말한다.

2. □건설공사지원통합정보체계(이하 □건설CALS/EC 체계□라 한다)□라 함은 건설기술관리법 제2조제11호에서 정의한 □건설공사지원통합정보체계□로서 건설CALS/EC 연차별 시행계획에서 정한 인허가·민원업무 전자처리체계, 입찰·계약업무 전자처리체계, 건설사업관리체계, 건설CITIS체계, 주요 시설물 유지보수체계 등을 말한다.

3. □건설CALS□라 함은 건설CALS 연차별 시행계획에서 정의한 □건설CALS□로서 건설 생산활동 전 과정의 정보를 발주기관과 건설관련 업체들이 전산망을 통해 신속히 교환·공유하여 건설사업을 지원하는 정보 전략을 말한다.

4. □건설CALS/EC 정례협의회(이하 □정례협의회□라 한다)□라 함은 건설CALS/EC 사업과 관련한 기관 또는 단체간에 건설CALS/EC 사업 중복수행 방지와 원활한 사업 수행, 각 기관간의 역할조정 등을 위해 운영되는 조직을 말한다.

5. □건설CALS/EC 표준화□라 함은 건설CALS/EC관련 표준을 개발하고 제정하여 활용하는 조직적 행위 또는 방법을 말한다.

6. □건설CALS/EC 표준화위원회(이하 □표준화위원회□라 한다)□라 함은 건설CALS/EC 표준화에 필요한 기본정책심의, 표준개발 및 관리 등의 업무를 수행하는 건설CALS/EC 정례협의회 산하에 설치된 위원회를 말한다.

7. □국가표준□이라 함은 국가표준기본법 제3조제1호에서 정의한 □국가표준□을 의미한다.

8. □국제표준□이라 함은 국가표준기본법 제3조제2호에서 정의한 □국제표준□을 의미한다.

9. □개발자□라 함은 시스템 운영자 또는 발주자로부터 용역을 의뢰 받아 건설CALS/EC 체계에 이용되는 하드웨어, 소프트웨어 등을 포함하는 시스템을 개발하는 자를 말한다.

10. □발주자□라 함은 건설산업기본법 제2조제7호에서 정의한 □발주자□를 의미한다.

11. □산하기관□이라 함은 건설교통부산하의 대한주택공사, 한국도로공사, 한국수자원공사, 한국토지공사, 인천국제공항공사, 한국공항공사, 부산교통공단, 교통안전공단, 한국고속철도건설공단, 시설안전기술공단 등을 말한다.

12. □소속기관□이라 함은 건설교통부와 그 소속기관직제 제2조에서 정한 기관을 말한다.

13. □수급인□이라 함은 건설산업기본법 제2조제10호에서 정의한 □수급인□을 의미한다.

14. □시스템 운영자□라 함은 건설CALS/EC 체계에 이용되는 하드웨어, 소프트웨어 등을 포함하는 시스템을 운영 및 관리하는 자를 말한다.

15. □지적재산권□이라 함은 정보통신표준화지침 제2조제4항에서 정의한 □지적재산권□을 의미한다.

16. □표준안□이라 함은 제13조에 의하여 제안되는 건설CALS/EC 표준의 제정안, 개정안 또는 폐지안을 통칭한다.

(약어의 정의)

본 지침에서 사용하는 약어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1.	CALS	Continuous Acquisition and Life-Cycle Support
2.	CITIS	Contractor Integrated Technical Information Service
3.	EC	Electronic Commerce
4.	KCS	Korean Construction CALS/EC Standards

제2장 건설CALS/EC 표준의 정의

(건설CALS/EC 표준의 정의)

건설CALS/EC 표준이라 함은 건설사업의 계획, 설계, 시공/감리 및 유지관리의 전 수명 주기(Life-Cycle) 동안 발생하는 각종 자료를 효율적으로 공유 및 교환하기 위해 필요한 각종 규칙, 지침 또는 특성의 정의로서 지속적으로 사용될 기술규격 또는 기타의 정밀한 기준 및 규정을 말한다.

(건설CALS/EC 표준의 범위)

① 건설CALS/EC 표준은 다음 각 호의 표준을 그 범위로 한다.

1. 인허가·민원업무 전자처리체계, 입찰·계약업무 전자처리체계, 건설사업관리체계, 건설CITIS체계, 주요 시설물 유지보수체계 등의 건설사업 수행절차 개선에 관련된 표준

2. 건설제기준 전자매뉴얼 개발, 건설CALS/EC 표준화 개발, 건설CALS/EC 통합 데이터베이스 구축, 건설CALS/EC와 타 정보화사업의 연계 등의 정보인프라 확충에 관련된 표준

3. 건설CALS/EC 관련 조직 및 제도 정비, 교육 및 홍보 등의 제도 정비에 관련된 표준

② 제1항에서 규정한 건설CALS/EC 표준은 제18조에 따라 분류하여야 한다.

(건설CALS/EC 표준의 위상)

① 건설CALS/EC 표준은 국제표준 및 국가표준과의 정합성을 유지하여야 한다.

② 발주자별 자체 표준은 건설CALS/EC 표준과의 정합성을 유지하여야 한다.

③ 수급인별 자체 표준은 제1항 내지 제2항 규정에 의한 표준이 없는 경우 제정할 수 있으며, 이 경우 상위표준과의 정합성을 유지하여야 한다.

(건설CALS/EC 표준의 적용)

① 발주자는 건설CALS/EC 표준에 따라 건설사업을 수행할 수 있는 정보화 환경을 구축하여야 하며, 건설CALS/EC 표준의 적용을 위한 사업규모 및 단계를 정할 수 있다.

② 건설CALS/EC 체계를 적용하는 사업에 참여하는 수급인은 발주자가 사업수행을 위해 지정한 건설CALS/EC 표준을 적용할 수 있도록 제반 환경을 갖추어야 한다.

③ 수급인은 발주자의 요구사항이 있는 경우 하도급업체 및 관련업체가 건설CALS/EC 표준에 따라 업무를 수행하도록 할 수 있다.

④ 개발자 및 시스템 운영자는 건설CALS/EC 표준에 따라 업무 환경 및 기반 환경을 구축·관리하여야 한다.

⑤ 건설CALS/EC를 적용하는 사업에 있어 건설CALS/EC 표준이 기존의 동일 위상의 관련 표준과 상충하는 경우에는 건설CALS/EC 표준을 우선 적용하는 것을 원칙으로 한다.

제3장 건설CALS/EC 표준의 제정 등

(표준화위원회)

① 건설CALS/EC 표준화를 효과적으로 추진하기 위해 정례협의회 산하에 20인 이내의 표준화위원회를 구성하고 표준화위원회의 원활한 기능수행을 위하여 전략위원회 및 분야별 분과위원회(이하 □분과위원회□라 한다)를 설치할 수 있다.

② 표준화위원회의 위원장(이하 □위원장□이라 한다)은 건설CALS/EC표준 관련 민간 전문가로서 정례협의회 위원장이 임명하며 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다.

③ 표준화위원회의 위원은 관계 중앙행정기관의 건설CALS/EC 관련부처 소속 공무원, 산학연 전문가, 건설CALS/EC 표준사업의 과제 책임자 등으로 구성되며, 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다.

④ 표준화위원회의 위원은 정부의 건설CALS/EC 관련정부부처와 관련단체의 추천을 받아 정례협의회 위원장이 정한다.

⑤ 표준화위원회의 회의는 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하고, 위원장은 의결에 있어 표결권을 가지며 가부동수(可否同數)인 경우에는 결정권을 가진다.

⑤ 분과위원회의 구성은 다음 각 호에 따른다.

1. 분과위원회는 표준화위원회에서 위원장 및 위원의 협의를 거쳐 필요할 경우 설치 또는 해산할 수 있다.

2. 정례협의회 전담기관에서 운영중인 워킹그룹 등은 위원장이 필요로 할 경우 해당 분야의 분과위원회에 포함시켜 운영할 수 있다.

3. 분과위원회의 위원은 관련분야의 전문가로서 정부의 건설CALS/EC 관련정부부처와 관련단체의 추천에 의해 위원장이 정한다.

⑥ 표준화위원회는 반기별 1회의 정례회의와 현안이 있을 경우 수시회의를 개최할 수 있다.

(표준화위원회 및 분과위원회의 역할)

① 표준화위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 건설CALS/EC 표준의 제·개정 및 폐지에 관한 사항

2. 건설CALS/EC 표준의 시험·인증 및 운용에 관한 사항

3. 건설CALS/EC 표준 관련 정보수집·분석·보급에 관한 사항

4. 표준개발 및 기술에 대한 국내외 동향파악 및 표준화 관련 국가간·국제기구와의 협력·교류에 관한 사항

5. 유관표준간의 연계방안에 대한 사항

6. 건설CALS/EC 표준 적용을 위한 관련 법·제도 개선에 관한 사항

7. 정례협의회에 상정할 건설CALS/EC 표준관련 안건의 사전검토

8. 기타 정례협의회에서 위임한 사항

9. 기타 표준화위원회의 의결이 필요하다고 인정되는 사항

② 분과위원회는 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 표준화위원회 활동에 필요한 전문적인 기술사항 검토

2. 건설CALS/EC 표준안에 대한 검토

3. 정부, 국내외 관련기관과의 협력 및 용역 등의 연구개발사업

4. 기타 표준화위원회에서 위임한 업무

(건설CALS/EC 표준 개발의 우선순위)

표준화위원회는 중요성, 시급성, 실효성, 파급효과, 구현가능성 및 국제화 등을 고려하여 건설CALS/EC 표준 개발의 우선순위를 정하여야 한다.

1. 중요성 : 건설CALS/EC 구축을 위해 기본적이고 핵심적인 필요성 정도

2. 시급성 : 건설CALS/EC 추진을 위해 선행적으로 이루어져야 하는 정도

3. 실효성 : 개발하고자 하는 표준이 건설CALS/EC 표준으로 제정된 후 국내 관련기관에 사용 가능 정도

4. 파급효과 : 건설CALS/EC 표준의 적용으로 미칠 효과의 정도

5. 구현가능성 : 건설CALS/EC 표준의 개발 능력과 국내 기술수준의 정도

6. 국제화 : 건설CALS/EC 표준이 향후 국제표준이 될 가능성 또는 기존 국제표준과의 일치성

(건설CALS/EC 표준의 제안)

① 건설CALS/EC 표준을 제안하고자 하는 자는 누구든지 [별지 1]의 제안양식에 따라 표준안을 작성하여 건설교통부장관에게 제안할 수 있다.

② 건설교통부장관은 건설CALS/EC 표준의 제정이 필요하다고 인정되는 표준화 대상에 대하여 표준화위원회에 관련 표준안의 심의를 요청할 수 있다.

(국가표준의 건의)

① 건설교통부장관은 표준화위원회에서 건설CALS/EC 표준 중 국가표준으로 채택하는 것이 바람직하다고 심의된 표준에 대하여는 이를 국가표준으로 채택하여 줄 것을 관계 기관에 요청할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 국가표준안의 건의에 있어 관련된 지적재산권이 있는 경우 지적재산권을 무상 또는 합리적인 조건하에 비차별적으로 이용할 수 있다는 뜻의 확약서를 지적재산권자로부터 받아 첨부하여야 한다.

③ 제1항의 결과로서 국가표준으로 채택된 건설CALS/EC 표준은 제15조에 따른 절차 없이 폐지되고 국가표준으로 대체한다.

(건설CALS/EC 표준의 제·개정 또는 폐지 절차)

표준의 제·개정 또는 폐지 절차는 다음 각 호에 따른다.

1. 표준안 제출: 신청인은 필요로 하는 표준안을 작성하여 건설교통부장관에게 제출한다.

2. 표준안 이송: 건설교통부장관은 표준화위원회에 표준안을 이송한다.

3. 표준안 검토: 위원장은 필요하다고 판단될 경우 해당 분과위원회에 표준안의 기술적 검토를 의뢰할 수 있다.

4. 표준안 시험: 위원장은 필요하다고 판단될 경우 제16조에 따라 표준안의 시험을 의뢰할 수 있다.

5. 표준안 상정: 위원장은 표준안이 건설CALS/EC 표준으로 채택하는 것이 타당하다고 판단될 경우 표준안을 표준화위원회에 상정한다.

6. 표준안 심의: 표준화위원회는 상정된 표준안을 심의하고, 심의결과를 건설교통부장관에게 제출하여야 한다.

7. 표준안 예고: 건설교통부장관은 제출된 건설CALS/EC 표준안을 제·개정 또는 폐지하기 전에 30일간의 예고를 두고 이 기간동안 이의 신청을 받는다.

8. 이의 제기: 건설CALS/EC 표준안의 제·개정 또는 폐지에 이의가 있는 자는 [별지 2]의 신청양식에 따라 건설교통부장관에게 이의를 신청한다.

9. 표준안 재검토: 건설교통부장관은 이의가 제기된 내용을 표준화위원회에 재검토를 요청할 수 있다.

10. 표준안 확정: 건설교통부장관은 예고기간을 거친 후 이의가 없다고 인정되는 표준안에 대해 정례협의회 심의를 거쳐 제·개정 또는 폐지한다.

(건설CALS/EC 표준의 시험)

① 제안된 표준안은 건설CALS/EC 표준의 요구에 적절하게 지원되는지를 검증하기 위하여 인증시험, 적합성 시험, 상호 운용성 시험을 거칠 수 있다.

1. 인증 시험: 제안된 표준안 또는 규격안이 사용자의 기술적 및 운용적 요구를 만족하는 것에 대하여 확인하는 시험

2. 적합성 시험: 하드웨어나 소프트웨어로 구성된 시스템이 건설CALS/EC 표준에 얼마나 충실히 따르는가에 대하여 정량적, 정성적으로 확인하는 시험

3. 상호 운용성 시험: 제안된 표준안의 시스템 또는 데이터 전송에 대한 신뢰성을 확인하는 시험

② 표준화위원회는 건설CALS/EC 표준의 인증시험, 적합성 시험 및 상호 운용성 시험을 위한 각종 절차 및 기술요건 등을 국가표준에 따라 정할 수 있다.

③ 건설교통부장관은 건설CALS/EC 표준화를 효율적으로 추진하기 위하여 제안된 표준안을 시험하는 기관을 지정할 수 있다.

제4장 건설CALS/EC 표준의 분류 및 관리

(표준 분류체계의 설정 및 목적)

① 건설CALS/EC 표준 분류체계는 건설기술관리법에 따라 정보화촉진시행계획에서 정한 표준화 대상 분류를 기본으로 설정한다.

② 건설CALS/EC 표준 분류체계의 설정 목적은 다음과 같다.

1. 표준개발의 중복성 배제 : 표준이 가지는 기능 및 역할에 따라 분류·관리함으로써 동일한 기능에 대한 상이한 표준의 개발을 방지할 수 있는 기본 방안으로서 표준 분류체계를 설정하여 관리한다.

2. 건설CALS/EC 표준체계의 일관성 확보 : 건설CALS/EC 사업과 공공기관 또는 민간기관에서 자체적으로 구축하고자하는 건설CALS/EC 체계에 일관된 표준을 확보하기 위하여 공통된 표준 분류체계를 설정하여 관리한다.

3. 건설CALS/EC 표준의 활용 및 관리 : 건설CALS/EC 표준의 효율적 활용과 체계적 관리를 위한 기반으로 표준 분류체계를 설정한다.

(표준 분류체계의 구성)

① 건설CALS/EC 표준 분류체계는 [별표 1]과 같이 건설CALS/EC 업무 표준체계 및 건설CALS/EC 기반 표준체계로 구성한다.

② 건설CALS/EC 업무 표준체계는 사업관리, 업무 프로세스, 건설정보 분야로 구성한다.

③ 건설CALS/EC 기반 표준체계는 응용서비스, 데이터, 플랫폼, 통신, 보안 분야로 구성한다.

(건설CALS/EC 표준의 관리)

① 모든 건설CALS/EC 표준은 해당 표준에 대한 표준 목록을 별도로 작성하여 관리하여야 한다.

② 표준 목록은 분류항목, 표준의 개요, 대응표준, 관련표준, 키워드, 요약설명, 선정이유, 기대효과, 기타사항 등을 포함하여 작성할 수 있다.

1. 분류항목 : [별표 1]의 건설CALS/EC 표준 분류체계에 의한 분류를 명시하는 것을 원칙으로 하되, 세부항목에 대하여서는 별도로 정할 수 있다.

2. 표준의 개요 : 표준의 제목, 표준번호, 제정기관, 제(개)정년월일을 명시한다. 표준번호의 체계는 다음 각 호에 따른다.

가. 표준번호의 조합: KCS-구분·대분류·중분류-일련번호

나. 구분 및 대분류, 중분류 코드는 [별표 1]을 참조한다.

3. 대응표준 : 제2호에서 명시한 표준에 대응하는 국제표준 또는 국가 표준으로서 해당 표준을 명시하기 위한 우선순위는 다음 각 목에 따른다.

가. 국제표준 : ISO, W3C 등

나. 국가표준 : KS, KICS 등

다. 유관단체표준 : TTA 등

라. 기타 : 업계표준 또는 해당사항 없음으로 표시

4. 관련표준 : 제2호에서 명시한 표준과 관련된 다른 표준을 명시한다.

5. 키워드 : 해당 표준을 명확히 설명할 수 있는 키워드를 선정하여 명시한     다.

6. 요약설명 : 해당 표준에 대하여 설명한다.

7. 선정이유 : 해당표준을 선정한 이유 및 필요성 등을 명시한다.

8. 기대효과 : 해당 표준이 건설CALS/EC 체계에 미치는 기대효과를 명시한다.

9. 기타 : 개정이력 등의 해당 표준의 유지관리에 필요한 기타사항을 나타낸다.

(건설CALS/EC 표준의 개정 이력관리)

① 건설CALS/EC 사업에서 적용되는 표준은 개정에 대한 이력을 관리한다.

② 단일 건설사업에는 단일 개정판의 표준에 의하여 자료를 관리하는 것을 원칙으로 한다.

③ 건설사업에 적용되는 표준의 개정판은 건설CALS/EC 표준과 발주자별 자체 표준의 개정판이 모두 관리되어야 한다.

제5장 교육 및 홍보

(건설CALS/EC 표준의 보급)

① 건설교통부장관은 건설CALS/EC 표준을 구하고자 하는 누구에게나 표준을 보급하여야 한다.

③ 건설교통부장관은 산하기관 및 소속기관에서 개발한 표준을 공개하도록 요청할 수 있다.

(건설CALS/EC 표준의 교육 및 훈련)

① 건설교통부장관은 건설CALS/EC 표준의 교육을 위한 기관(이하 □교육기관□이라 한다)을 지정할 수 있다.

② 제1항에 의해 지정된 교육기관은 연도별로 건설CALS/EC 표준의 교육 및 훈련방안을 수립하여 건설교통부장관에게 보고하여야 한다.

부   칙

제1조 (시행일)

본 지침은 고시한 날로부터 시행한다.

제2조 (세부적용요령)

건설교통부장관은 본 지침의 시행을 위해 필요한 세부적용요령을 따로 정할 수 있다.

제3조 (경과규정)

본 지침 시행일 이전에 자체 표준을 적용하고 있는 발주자는 본 지침에 의한 건설CALS/EC 표준과 호환할 수 있는 방안을 수립·실천하여야 한다.

[별표 1] 건설CALS/EC 표준 분류체계

구분	코드	대분류	코드	중분류	코드	표준의 예
건설 CALS/EC 업무 표준체계	1	사업관리	1	전략 및 정책	01	건설CALS/EC 표준화 정책 등
				운영계획	02	건설CITIS체계 운영지침 등
				기타	99	※ 추가정의를 위해 비움
		업무 프로세스	2	업무정의	01	인허가·민원업무 프로파일, 건설CITIS업무 프로파일, 인허가·민원업무 수행계획, 건설CITIS 업무 수행계획 등
				업무처리	02	건설CITIS업무절차서, 건설인허가·민원업무절차서 등
				기타	99	※ 추가정의를 위해 비움
		건설정보	3	구성	01	도면 및 문서의 구성기준, 통합건설정보분류체계 등
				표현 및 작성	02	도면 및 문서의 작성 지침 등
				기타	99	※ 추가정의를 위해 비움
건설 CALS/EC 기반 표준체계	2	응용 서비스	1	구현	01	사용자 인터페이스, 요소기능 표준, 기능정의 표준, 통합 DB연동기능정의 표준 등
				소프트웨어관리	02	품질관리, 형상관리, 시험 및 인증 등에 관한 표준
				기타	99	※ 추가정의를 위해 비움
		데이터	2	데이터 정의	01	코드체계, 문자세트, 심볼 표준 등
				데이터 포맷	02	텍스트 파일 포맷, 그래픽 파일 포맷, 도면 및 문서 파일 포맷 등
				데이터 유통	03	물리적 매체, EDI 등
				데이터 관리	04	데이터의 백업 등
				기타	99	※ 추가정의를 위해 비움
		플랫폼	3	플랫폼 환경	01	하드웨어 환경 목록 정보, 소프트웨어 환경 목록 정보 등
				플랫폼 관리	02	인허가·민원업무 전자처리체계의 성능관리 표준, 건설CITIS체계의 장애관리 표준 등
				기타	99	※ 추가정의를 위해 비움
		통신	4	통신규약	01	전송제어 규약(TCP) 표준, 인터넷 규약(IP) 표준, 파일전송 규약(FTP) 표준 등
				기타	99	※ 추가정의를 위해 비움
		보안	5	보안정책	01	인허가·민원업무 전자처리체계 보안정책 표준 등
				기타	99	※ 추가정의를 위해 비움

[별표 2] 건설CALS/EC 표준 목록 작성 양식(예)

대분류	사업관리	중분류	전략 및 정책	세부항목
표준번호	KCS-1101- ○○○○	제정기관	건설교통부	제정년월일	2002.01.11
				개정년월일
표준제목	(국문) 건설CALS/EC 체계별 전략 및 정책 설정에 관한 기준 (영문) Standard to establish of strategy and policy for the Construction CALS/EC system
대응표준	KS X 6711 CALS 표준화 지침 (기술표준원, 1996) (표준번호) (표준제목) (제정기관, 년도)
관련표준	건설CALS 연차별 시행계획(건설교통부, 2000)
키워드	건설CALS/EC 업무 표준체계, 사업관리, 전략 및 정책
요약설명	(표준에 대한 해설 명시)
선정이유	(해당 표준을 선정한 이유 및 필요성 등을 명시)
기대효과
기타

[별지 1] 건설CALS/EC 표준안(제정안, 개정안, 폐지안) 제안 양식

표준명	(국문) (영문)
제안자	성 명
	소속기관			부 서 명
	직 위			직 책
	주 소
	연 락 처	전 화			FAX
		E-mail
건설CALS/EC 표준지침 제13조의 규정에 의하여 첨부와 같이 건설CALS/EC 표준의 (제정, 개정, 폐지)를 신청합니다. 첨부 1. 건설CALS/EC 표준안 제안서 2부 (원본1부 포함) (표준의 필요성, 추진경위, 근거, 국내외관련 표준, 적용대상, 관련지적재산권, 표준 내용 및 기대효과 등 포함) 년 월 일 신청인 : (인) 건설교통부장관 귀하

[별지 2] 건설CALS/EC 표준안의 이의 신청 양식

표준안명	(국문) (영문)
제안자	성 명
	소속기관			부 서 명
	직 위			직 책
	주 소
	연 락 처	전 화			FAX
		E-mail
건설CALS/EC 표준지침 제13조의 규정에 의하여 첨부와 같이 건설CALS/EC 표준안에 대한 이의를 제기합니다. 첨부 1. 건설CALS/EC 표준안 이의 신청서 2부 (원본1부 포함) (표준안에 대한 이의 신청경위, 관련근거 등 포함) 년 월 일 신청인 : (인) 건설교통부장관 귀하

1편. 사업공통 표준 적용요령

버전 1.0

2002. 9.

건설교통부

목   차

제1장 개 요	Ⅰ-1

1.1 목적	Ⅰ-1

1.2 적용범위	Ⅰ-1

1.4 관련기준 및 규격	Ⅰ-2

1.5 용어정의	Ⅰ-2

1.6 약어정의	Ⅰ-3

제2장 건설CALS/EC 표준체계	Ⅰ-4

2.1 건설CALS/EC 표준의 범위	Ⅰ-4

2.1.1 건설사업 수행절차 개선 부문	Ⅰ-4

2.1.2 정보인프라 부문	Ⅰ-4

2.1.3 제도정비 부문	Ⅰ-4

2.2 건설CALS/EC 표준의 위상	Ⅰ-5

2.3 건설CALS/EC 표준 분류체계	Ⅰ-5

2.3.1 건설CALS/EC 표준 분류체계의 개요	Ⅰ-5

2.3.2 건설CALS/EC 업무 표준체계	Ⅰ-5

2.3.3 건설CALS/EC 기반 표준체계	Ⅰ-6

제3장 건설CALS/EC 업무 표준체계	Ⅰ-7

3.1 건설CALS/EC 업무 표준체계의 구성	Ⅰ-7

3.2 사업관리 분야 공통 표준	Ⅰ-8

3.2.1 건설CALS/EC 사업관리 분야 표준의 구분	Ⅰ-8

3.2.2 전략 및 정책 설정에 관한 기준	Ⅰ-8

3.2.3 운영계획 수립에 관한 기준	Ⅰ-8

3.3 업무 프로세스 분야 공통 표준	Ⅰ-9

3.3.1 업무 프로세스 분야 표준의 구분	Ⅰ-9

3.3.2 건설사업단계의 구분	Ⅰ-9

3.3.3 업무프로파일의 구성에 관한 기준	Ⅰ-10

3.3.4 업무수행지침서의 구성에 관한 기준	Ⅰ-10

3.3.5 업무절차서의 구성에 관한 기준	Ⅰ-11

3.4 건설정보 분야 공통 표준 지침	Ⅰ-11

3.4.1 건설정보 분야 표준의 구분	Ⅰ-11

3.4.2 건설정보의 구성에 관한 기준	Ⅰ-12

3.4.3 건설정보의 표현(작성)에 관한 기준	Ⅰ-12

제4장 건설CALS/EC 기반 표준체계	Ⅰ-14

4.1 건설CALS/EC 기반 표준체계의 구성	Ⅰ-14

4.2 응용서비스 분야 공통 표준 지침	Ⅰ-15

4.2.1 응용서비스 분야 표준의 구분	Ⅰ-15

4.2.2 응용서비스 구현에 관한 기준	Ⅰ-15

4.2.3 소프트웨어 관리에 관한 기준	Ⅰ-16

4.3 데이터 분야 공통표준 지침	Ⅰ-16

4.3.1 데이터 분야 표준의 구분	Ⅰ-16

4.3.2 데이터 정의에 관한 기준	Ⅰ-16

4.3.3 데이터 포맷에 관한 기준	Ⅰ-16

4.3.4 데이터 유통에 관한 기준	Ⅰ-18

4.3.5 데이터 관리에 관한 기준	Ⅰ-18

4.4 플랫폼 분야 공통 표준 지침	Ⅰ-19

4.5 통신 분야 공통 표준 지침	Ⅰ-20

4.6 보안 분야 공통 표준 지침	Ⅰ-20

개 요

Ⅰ-

목적

본 적용요령의 목적은 발주자 및 건설관련 주체가 건설CALS/EC 체계에서 건설사업을 수행하는데 필요한 표준을 체계화하여 운용할 수 있도록 건설CALS/EC 표준체계 구축에 필요한 공통 기준을 제공하는 것으로 다음의 목적을 포함한다.

건설CALS/EC 표준체계의 일관성 확보

조직의 정보화에 대한 전략적 정책의 결정과 실행 지원

조직의 표준체계를 담당하는 실무자의 표준관리 지원

그러므로 본 적용요령은 각 조직이 구성하고자 하는 실제적이고 개별적인 표준체계의 내용을 일일이 정의하지 않으며, □건설CALS/EC 표준지침□(이하 □표준지침□이라 한다)을 기반으로 발주자 및 건설관련 주체의 각 조직이 건설CALS/EC 표준체계를 구축하는데 필요한 프레임워크(framework)를 제공한다.

적용범위

본 적용요령은 발주자 및 건설관련 주체가 다음의 업무를 수행하는데 참조될 수 있다.

표준지침 제6조에서 정한 표준의 개발

건설CALS/EC 관련 발주자별 자체 표준의 개발

건설CALS/EC 표준체계 구축 및 관리 등

기대효과

본 적용요령을 활용함으로써 다음의 이익을 기대할 수 있다.

표준화를 통한 정보의 공동활용 및 정보화 체계 구축의 효율증대

정보화 자원관리의 기술적 수단 구축

정보화 정책 및 투자 결정을 위한 기준 선정

정보화 효과 증대를 위한 통합 관리 모델의 구성

관련기준 및 규격

본 적용요령은 다음의 규격을 참조하여 작성되었다.

1.  건설CALS/EC 표준지침(건설교통부)

2.  KICS.KO-10.0017 응용소프트웨어 사용자 인터페이스 설계 기술지원서

3.  KICS.KO-10.0070 개방형 공공응용서비스 구현을 위한 지침서

4.  KS X 6711 CALS 표준화 지침

5.  KS X 6712 CALS 표준의 적용 및 적합성 시험 지침

6.  KS X 6713 CALS용 디지털 정보 교환 총괄(AITI)

7.  KS X 6714 계약자 통합 기술 정보 서비스(CITIS)의 기능 요건

8.  MIL-HDBK-59B CALS Implementation Guide

9.  TTAS.KO-10.0117 정보기술 아키텍처 - 개념 모델

10. TTAS.KO-10.0118 정보시스템 운영관리 지침

11. TTAS.KO-12.0008 공공기관 정보시스템 구축 준비단계의 보안지침

용어정의

본 적용요령에서 사용한 용어의 정의는 다음과 같다.

1. □운영계획□이라 함은 건설CALS/EC 체계를 운영하기 위해 발주자 또는 시스템 운영기관이 수립하는 계획을 말한다.

2. □업무수행지침□이라 함은 건설CALS/EC 체계를 적용하여 건설사업을 수행하기 위해 필요한 수행업무의 범위 등을 규정한 지침으로서 사업요청서를 작성하는 경우 건설CALS/EC 체계를 적용하기 위해 별도로 첨부되는 문서를 말한다.

3. □수행계획서□라 함은 건설CALS/EC 체계를 통하여 해당 사업을 수행하기 위해 입찰자의 정보화 환경 및 지원계획을 설명한 것으로서 입찰자가 발주자에게 제출하는 문서를 말한다.

4. □업무프로파일□이라 함은 건설CALS/EC 체계를 통하여 수행하는 업무와 관련 수행주체 및 관련 자료의 전자형태 등을 나열한 목록을 말한다.

5. □응용서비스(Application Service)□라 함은 업무기능을 수행하기 위해 구현되는 응용들에 대한 기능, 환경, 사용자 인터페이스 등에 대한 서비스를 말한다.

약어정의

본 적용요령에서 사용한 약어의 정의는 다음과 같다.

1.	CITIS	Contractor Integrated Technical Information Service
2.	CPU	Central Processing Unit
3.	EDI	Electronic Data Interchange
4.	EUC-KR	Extended Unix Code - Korea
5.	FTP	File Transfer Protocol
6.	IP	Internet Protocol
7.	KOSDIC	Korea Standard for Drawing Information in Construction
8.	SQL	Structured Query Language
9.	STEP	Standard for the Exchange of Product Model Data
10.	TCP	Transmission Control Protocol
11.	TTA	Telecommunication and information Technology Association
12.	UML	Unified Modelling Language
13.	XML	Extensible Markup Language

건설CALS/EC 표준체계

건설CALS/EC 표준의 범위

건설CALS/EC 표준의 범위는 표준지침 제7조에 따른다. 표준지침에서는 □건설CALS 연차별 시행계획□(이하 □연차별 시행계획□이라 한다)에 따른 사업에 적용되는 표준을 건설CALS/EC 표준의 범위로 설정하였다. 그러므로 발주자 및 건설관련 업체의 각 조직은 이를 표준범위 설정을 위한 참조모델로 설정한다. 연차별 시행계획에서는 건설CALS/EC 체계의 구축을 위한 사업을 크게 건설사업 수행절차 개선 부문, 정보인프라 확충 부문, 제도정비 부문으로 구분하였다. 각 부문에 대한 설명은 다음과 같다.

건설사업 수행절차 개선 부문

발주자 및 건설관련 업체의 각 조직은 연차별 시행계획의 건설사업 수행절차 개선 부문을 건설업무에 대한 표준의 범위로 설정할 수 있다. 그러나 각 조직에서 수행하는 업무의 관점이 다르므로 각 조직에서 수행하는 업무의 성격에 맞추어 시행계획에서 언급한 사업을 선택적으로 적용할 수 있다.

정보인프라 부문

정보인프라는 건설제기준 전자매뉴얼, 건설CALS/EC 표준 개발, 통합 데이터베이스 개발 등 건설업무 수행을 지원하는 체계를 의미한다. 즉, 표준의 개발, 제정, 개정 및 유지관리 등에 필요한 사항과, 통합데이터베이스 구축을 위한 하드웨어 및 소프트웨어 적인 시스템 개발에 관련한 표준 등 2.1.1과 같은 구체적 건설업무의 수행을 위해 필요한 기본 인프라를 구축하는데 적용되는 표준이다.

제도정비 부문

제도정비와 관련한 표준은 건설CALS/EC 표준화 관련 조직, 제도정비를 위한 관련 규정, 건설CALS/EC 표준의 교육 및 홍보 등에 관한 표준이다. 이는 각 조직내부의 체계적인 건설CALS/EC 표준화를 위해 필요한 사항을 규정한다.

건설CALS/EC 표준의 위상

표준의 위상정립은 건설CALS/EC 표준을 적용하거나 개발 또는 제정하는데 필요한 우선순위를 결정하기 위한 기본 체계를 나타낸다. 발주자 및 건설관련 업체는 표준지침에서 정의한 건설CALS/EC 표준의 위상에 따라 필요한 표준을 개발함으로써 부수적인 표준개발에 소요되는 비용을 절감할 수 있다. 그러나 관련 표준의 제정 및 확인 등이 최근 정보화 현실을 적절히 반영하지 못하는 경우가 있으므로 이에 대하여서는 기존 표준에 대한 개정 등을 유도하는 것이 바람직하다.

건설CALS/EC 표준 분류체계

건설CALS/EC 표준 분류체계의 개요

2.1절에서 설명한 표준의 범위 설정에 이용된 구분은 연차별 시행계획의 사업의 예를 참조할 수 있도록 하기 위해 설정한 것이다. 그러나 이러한 예시를 위한 구조를 일반화하여 정의하는 것은 바람직하지 않으므로 정보기술 아키텍처에 근거한 표준 분류체계로 정의한다. 발주자 및 건설관련 업체의 각 조직은 표준지침에서 정한 건설CALS/EC 표준 분류체계에 따라 건설CALS/EC 표준체계를 구축·관리한다. 표준지침에서 제공한 건설CALS/EC 표준 분류체계는 한국전산원에서 국가정보화 사업을 위해 추진한 각종 연구사업결과 도출된 대분류를 따르고 있다. 대분류 이하의 중분류체계는 표준지침에서 발주자 및 건설관련 업체의 각 조직이 상호간의 정보교환 및 공유를 위해 필요한 최소한의 사항만을 제공하였다. 발주자 및 건설관련 업체의 각 조직은 세부적용요령에서 제공하는 중분류체계를 기반으로 각 조직의 표준체계에 맞도록 확충할 수 있다. 건설CALS/EC 표준 분류체계는 크게 업무 표준체계와 기반 표준체계로 구분된다. 이에 대한 설명은 다음과 같다.

) TTAS.KO-10.0117 정보기술 아키텍처 - 개념 모델

건설CALS/EC 업무 표준체계

건설CALS/EC 업무 표준체계는 건설사업과 관련한 업무를 직접 수행하는 실무자가 활용하거나 참조해야하는 표준으로 구성된다. 업무 표준체계는 건설사업 및 건설CALS/EC 사업을 관리하는데 필요한 사업관리 분야와 건설업무자체에 대한 규정을 포함하는 업무 프로세스 분야 그리고 건설업무를 수행하는데 활용되는 건설정보 분야로 크게 구분된다.

건설CALS/EC 기반 표준체계

건설CALS/EC 기반 표준체계는 건설사업과 관련한 업무를 직접 수행하는 실무자가 숙지해야하는 표준이라기보다 건설CALS/EC 체계에서 업무를 수행하기 위해 지원되어야 하는 정보화 기반 인프라 환경에 대한 표준으로 구성된다. 그러므로 건설산업 관련 표준과 직접 연관된 사항은 적으며, 주로 정보기술과 관련한 표준이 해당된다.

건설CALS/EC 업무 표준체계

건설CALS/EC 업무 표준체계의 구성

건설CALS/EC 업무 표준체계는 표준지침 제18조에서 규정한 바에 따라 다음 <표 1>과 같이 구성할 수 있다.

<표 1> 건설CALS/EC 업무 표준체계의 구성

대분류	중분류	설명 및 표준의 예
사업관리	전략 및 정책	건설사업에 건설CALS/EC 체계를 적용하기 위해 사용하는 정보화 전략 및 정책에 대한 표준 표준의 예: 건설CALS 전략, 건설CALS/EC 표준화 정책
	운영계획	건설CALS/EC 체계를 운영하기 위해 수립하는 운영계획에 관한 표준 표준의 예: 건설CITIS 운영지침 등
	기타	※ 추가정의를 위해 비움
업무 프로세스	업무정의	건설CALS/EC 체계에서 수행하는 건설업무의 종류, 관련대상자, 관련문서형태 등을 정의한 표준 표준의 예: 업무프로파일, 건설CITIS 업무수행지침서 등
	업무절차	업무정의와 관련한 표준에서 정의한 업무를 건설관련 각 주체가 수행하는 업무의 흐름을 정의하고 해당 업무절차에 요구되는 각종 자료의 요건 등을 정의한 표준 표준의 예: 건설CITIS 업무절차서, 건설CITIS 업무수행계획서, 건설CITIS 제출자료 및 첨부서류 요건서 등
	기타	※ 추가정의를 위해 비움
건설정보	구성	건설업무를 수행하는데 활용되는 정보의 구성 등을 정의한 표준 표준의 예: 도면 및 문서의 구성표준 등
	표현 및 작성	건설업무를 수행하는데 활용되는 정보를 표현하거나 작성하는데 필요한 요건을 정의한 표준 표준의 예: 문서작성 표준, 도면심벌표준 등
	기타	※ 추가정의를 위해 비움

사업관리 분야 공통 표준

건설CALS/EC 사업관리 분야 표준의 구분

사업관리 분야의 표준은 해당 건설CALS/EC 체계의 전략, 정책, 운영계획 및 기타항목으로 구분할 수 있다. 발주자 및 건설관련 업체의 각 조직에서 필요한 항목을 별도로 추가할 수 있다.

전략 및 정책과 관련한 표준은 3.2.2를 적용한다.

운영계획에 관한 표준은 3.2.3을 적용한다.

전략 및 정책 설정에 관한 기준

건설CALS/EC 표준에 적용되는 전략은 KS X 6711에서 정한 CALS 전략과 부합되어야 한다.

건설CALS/EC 표준에 적용되는 정책은 연차별 시행계획 및 표준지침 제2장에서 정한 표준의 범위, 위상체계 및 적용에 관한 규정과 부합되어야 한다.

건설CALS/EC 전략 및 정책수립은 (사)한국건설CALS협회 홈페이지(www.cals.or.kr)를 참조하여 각 조직의 정보화 환경에 맞도록 설정한다.

운영계획 수립에 관한 기준

운영계획에는 다음 각 호에 대한 규정이 포함되어 있어야 한다.

(1) 건설CALS/EC 체계를 적용할 건설사업의 규모 및 시기

(2) 건설CALS/EC 체계가 적용되는 건설사업에서 건설CALS/EC 표준사용의 예외가 되는 각종 규정 또는 기준

(3) 건설CALS/EC 체계에서 이용되는 데이터의 관리책임

(4) 건설CALS/EC 체계의 단기 및 중·장기 개선 계획

(5) 건설CALS/EC 체계의 통신 하부구조를 이용한 자료 전송의 지원 능력

(6) 건설CALS/EC 체계에서 유통되는 데이터의 형식, 포맷, 내용, 접근성, 제출기준

(7) 건설CALS/EC 체계의 기능요건

(8) 기타 건설CALS/EC 체계의 특성에 따른 요구사항 등

운영계획의 작성방법은 (사)한국건설CALS협회 홈페이지(www.cals.or. kr)를 참조하여 발주자 및 해당 시스템을 운영하는 기관의 환경에 따라 수립할 수 있다.

업무 프로세스 분야 공통 표준

업무 프로세스 분야 표준의 구분

건설CALS/EC 체계의 업무 프로세스에 대한 표준은 업무의 정의, 업무절차 및 기타 항목으로 구분할 수 있다. 발주자 및 건설관련 업체의 각 조직에서 필요한 항목을 별도로 추가할 수 있다.

업무정의를 위한 건설사업단계의 구분은 3.3.2에 따른다.

업무정의와 관련한 표준은 업무프로파일, 업무수행지침서 등을 포함할 수 있다. 업무프로파일과 업무수행지침서의 구성은 3.3.3 및 3.3.4에 따른다.

업무절차와 관련한 표준은 업무 표준 절차서 등을 포함할 수 있다. 업무절차서의 구성은 3.3.5에 따른다.

건설사업단계의 구분

건설CALS/EC 체계의 건설사업단계는 건설기술관리법 제21조의3에 따라 다음의 구분을 기본으로 하며, 건설CALS/EC 체계에서 지원하는 업무환경에 맞추어 각 단계이하의 업무에 대하여 확장한다.

(1) 건설사업단계는 계획단계, 설계단계, 시공단계, 유지관리단계로 구분한다.

(2) 계획은 기본구상, 타당성조사, 기본계획 등에 관한 업무를 포함할 수 있다.

(3) 설계단계는 입찰·계약, 기본설계, 실시설계, 인허가·민원 등에 관한 업무를 포함할 수 있다.

(4) 시공단계는 입찰·계약, 인허가·민원, 시공, 감리, 준공 등에 관한 업무를 포함할 수 있다.

(5) 유지관리단계는 입찰·계약, 유지관리, 인허가·민원 등에 관한 업무를 포함할 수 있다.

건설사업단계에 대한 기본코드는 3.4.3에 따르며, 확장되는 업무에 대하여서는 구축하는 건설CALS/EC 기반환경에 맞추어 자체적으로 개발할 수 있다.

업무프로파일의 구성에 관한 기준

업무프로파일에는 해당 건설CALS/EC 체계에서 수행하는 업무가 2.3.2에 따라 정한 각 단계에 맞추어 정의되도록 한다.

□가□항에서 정의된 업무를 수행하는 업무주체가 함께 명시되어야 한다.

□가□항에서 정의된 업무를 수행하기 위해 필요한 자료명 및 자료의 형식이 함께 명시되어야 한다.

□가□항에서 정의된 업무를 수행한 결과로 산출되는 자료명 및 자료의 형식이 함께 명시되어야 한다.

기타 업무프로파일의 작성방법은 (사)한국건설CALS협회 홈페이지

. (www.cals.or.kr)를 참조한다.

업무수행지침서의 구성에 관한 기준

업무수행지침서에는 건설CALS/EC 체계에서 수행하는 업무의 범위가 정의되어야 하며, 2.3.3에 따라 정의된 업무프로파일을 첨부하거나 참조하여 별도의 형식으로 정의할 수 있다.

□가□항에 의해서 정의된 업무에 따라 수급인 또는 인허가·민원인 등 이용자가 제출해야하는 자료 및 이에 따른 첨부자료를 정의한 제출자료요건서 및 첨부자료설명서의 작성 방법이 명시되어야 한다.

□나□항에서 정한 제출자료 및 첨부자료의 제출방법에 대한 승인요건이 명시되어야 한다.

수급인 또는 인허가·민원인 등 이용자의 정보화 기반 환경에 대한 요건이 명시되어야 한다.

설계, 시공/감리 등 건설사업의 입찰·계약업무에서 입찰자에 대한 평가가 필요한 경우에는 입찰자의 건설CALS/EC 사업 수행계획 작성규정과 이에 따른 평가항목이 명시되어야 한다.

기타 업무수행지침서의 작성방법은 (사)한국건설CALS협회 홈페이지(www.cals.or.kr)를 참조한다.

업무절차서의 구성에 관한 기준

업무절차서는 다음 사항을 기본 틀로 작성할 수 있으며, 필요시 항목을 추가할 수 있다.

(1) 업무의 목적: 해당 업무 수행의 목적을 기술한다.

(2) 적용범위: 해당 업무의 적용범위를 기술한다.

(3) 책임사항: 해당 업무를 수행하는 주체에 따른 책임사항을 기술한다.

(4) 업무설명: 해당 업무를 수행하는 절차에 대해 기술한다.

(5) 관련문서: 해당 업무를 수행하는데 적용되는 관련문서, 규격 등을 기술한다.

(6) 업무흐름도: 해당 업무절차를 도식화하여 나타낸다.

업무절차서에는 절차서 내에서 이용되는 각종 번호체계, 코드체계 및 해당 건설CALS/EC 체계의 운영절차에 대한 설명이 포함되어야 한다.

건설정보 분야 공통 표준 지침

건설정보 분야 표준의 구분

건설정보 표준은 건설정보의 구성, 표현(작성) 및 기타 항목으로 구분할 수 있다. 발주자 및 건설관련 업체의 각 조직에서 필요한 항목을 별도로 추가할 수 있다.

건설정보의 구성과 관련한 표준은 건설업무를 수행하는데 이용되는 각종 정보에 대한 구성을 나타내기 위한 것으로서 건설정보 분류체계와 관련한 표준과 효율적인 정보검색 지원을 위한 건설정보 메타데이터체계 등을 포함한다. 건설정보의 구성에 관한 기준은 3.4.2에 따른다.

건설정보의 표현과 관련한 표준은 기호, 심벌 및 코드체계 등 건설업무에 이용되는 정보를 작성 또는 표현하기 위해 필요한 표준을 포함한다. 건설정보의 표현에 관한 기준은 3.4.3에 따른다.

건설정보의 구성에 관한 기준

설계도서 등 도면, 첨부문서 및 전자문서의 구성기준은 □2편 : 도면/문서 표준 적용요령□(이하 □도면/문서 표준 적용요령□이라 한다)에 따른다.

건설CALS/EC 체계에서는 통합데이터베이스 구축 등을 위하여 공통 메타데이터 체계를 구성할 수 있다. 메타데이터 체계를 구축하는데 사용되는 표준기술은 4.3.4의 기준에 따른다.

건설정보의 표현(작성)에 관한 기준

도면 및 문서에 포함되는 기호, 심벌 등 각종 정보의 표현기준은 도면/문서 표준 적용요령에 따른다.

건설사업단계의 구분을 위한 코드는 2.3.2에 따라 계획단계, 설계단계, 시공단계 및 유지관리단계로 크게 구분할 수 있으며, <표 2>의 기본코드를 바탕으로 해당 건설CALS/EC 체계에 맞도록 코드를 부여할 수 있다. 필요시 기본코드에 1자리를 추가하여 정의할 수 있다.

건설전문분야코드는 <표 3>과 같이 건축, 토목, 전기설비, 시설관리, 일반, 지리정보, 실내건축, 조경, 기계설비, 기타분야, 구조, 측량, 통신설비로 구분할 수 있으며, 해당 건설CALS/EC 체계에 맞도록 코드를 부여할 수 있다.

기타 건설CALS/EC 체계의 코드체계는 KS X 1520 □데이터 교환용 데이터 요소의 구조와 표현지침-코오드화 방법 및 원칙□을 참조하여 개발할 수 있다.

<표 2> 건설사업단계 구분을 위한 기본코드

건설사업단계	코드	업 무
계획단계	P	기본구상, 타당성 조사, 기본계획 관한 업무 등
설계단계	D	입찰·계약, 기본설계, 실시설계, 인허가·민원 업무 등
시공단계	C	입찰·계약, 인허가·민원, 시공, 감리, 준공에 관한 업무 등
유지관리단계	M	입찰·계약, 유지관리, 인허가·민원에 관한 업무 등

<표 3> 건설전문분야분류코드

분야 분류	코드 정의
건축(Architecture)	A
토목(Civil)	C
전기설비(Electrical)	E
시설관리(Facilities Management)	F
일반(General)	Z
지리정보(GIS)	G
실내건축(Interiors)	I
조경(Landscape)	L
기계설비(Mechanical)	M
기타분야(Other Disciplines)	X
구조(Structural)	S
측량(Survey/Mapping)	V
통신설비(Telecommunications)	T

건설CALS/EC 기반 표준체계

건설CALS/EC 기반 표준체계의 구성

가. 건설CALS/EC 업무 표준체계는 표준지침 제18조에서 규정한 바에 따라 <표 4>와 같이 구성할 수 있다.

나. [별표 1] 내지 [별표 6]의 참조 표준은 항상 그 최신 버전을 적용하는 것을 원칙으로 한다.

<표 4> 건설CALS/EC 기반 표준체계

대분류	중분류	설명 및 표준의 예
응용서비스	구현	응용서비스를 구현(구축)하기 위해 필요한 표준 표준의 예: 사용자 인터페이스 등
	소프트웨어 관리	응용서비스를 제공하는 각종 소프트웨어의 관리를 위해 필요한 표준 표준의 예: 소프트웨어의 품질관리, 형상관리 등
	기타	※ 추가정의를 위해 비움
데이터	데이터 정의	건설정보를 전자적으로 변환 또는 표현하기 위해 필요한 정보기술과 관련한 표준 표준의 예: 문자세트 등
	데이터 포맷	건설정보를 공유하기 위해 필요한 정보기술과 관련한 표준 표준의 예: XML, STEP 등
	데이터 유통	건설정보를 전자적으로 교환하기 위해 필요한 정보기술과 관련한 표준 표준의 예: 물리적 매체(CD-ROM), EDI 등
	데이터 관리	데이터의 유지관리를 위해 필요한 정보기술과 관련한 표준 표준의 예: 데이터 백업절차 등
	기타	※ 추가정의를 위해 비움
플랫폼	플랫폼 환경	하드웨어 및 소프트웨어 환경을 나타내기 위해 필요한 목록에 관한 정보 표준의 예: 하드웨어 환경 목록, 소프트웨어 환경 목록 등
	플랫폼 관리	하드웨어 및 운영환경 등 시스템을 관리하기 위해 필요한 표준 표준의 예: 시스템실의 재해관리 등
	기타	※ 추가정의를 위해 비움
통신	통신규약	정보를 인터넷, 인트라넷 등의 통신을 위해 필요한 규약 표준의 예: TCP, IPv4, FTP 등
	기타	※ 추가정의를 위해 비움
보안	보안정책	건설CALS/EC 체계 보안을 위해 필요한 정책수립 등에 관한 표준 표준의 예: 보안정책, 이용자 보안지침 등
	기타	※ 추가정의를 위해 비움

응용서비스 분야 공통 표준 지침

응용서비스 분야 표준의 구분

응용서비스 표준은 응용서비스 구현, 소프트웨어 관리 및 기타 항목으로 구성할 수 있다. 발주자 및 건설관련 업체의 각 조직에서 필요한 항목을 별도로 추가할 수 있다.

응용서비스 구현에 관한 표준은 응용환경 정의, 요소기능 정의, 개별기능 정의 및 통합기능 정의 등을 포함한다. 응용서비스 구현에 관한 표준은 4.2.2를 참조하여 적용한다.

소프트웨어관리에 관한 표준은 품질관리, 형상관리 및 시험인증에 관한 표준 등을 포함한다. 소프트웨어관리에 관한 표준은 4.2.3을 참조하여 적용한다.

응용서비스 구현에 관한 기준

건설CALS/EC 체계의 응용서비스 개발방법론은 개발 및 유지보수의 용이성과 유연성을 확보하며, 국제표준 및 국가표준을 준수하는 방법론을 선택한다.

건설CALS/EC 체계의 시스템에 대한 기능요건은 KS X 6714를 참조하여 정의할 수 있다.

필요한 경우 건설CALS/EC 체계의 개별적 요소기능에 대한 요건을 국가표준을 참조하여 정의할 수 있다.

예: 편집기의 기능요건, 뷰어의 기능요건, 전자메일프로그램의 기능요건 등

각 건설CALS/EC 체계간 또는 외부정보시스템간 정보의 공유 및 교환을 위한 요건이 정의되어야 한다.

예: 발주처 연동기능요건, 통합데이터베이스 연동기능 요건 등

기타 건설CALS/EC 체계 응용서비스의 구현방식과 사용자 인터페이스에 관한 기준은 다음을 참조하여 정의한다.

(1) 정보화사업 상호운용성 확보지침(한국전산원)

(2) KICS.KO-10.0017 응용소프트웨어 사용자 인터페이스 설계 기술지원서

(3) KICS.KO-10.0070 개방형 공공응용서비스 구현을 위한 지침서

기타 건설CALS/EC 체계별 응용시스템 구현에 관한 표준은 [별표 1]을 참조한다.

소프트웨어 관리에 관한 기준

가. 건설CALS/EC 체계에서 이용되는 소프트웨어의 종류에 따라 프로그램명, 라이센스, 버전 등 소프트웨어 관리방안이 정의되어야 한다.

나. 건설CALS/EC 체계에서 개발되는 소프트웨어의 품질관리, 형상관리, 시험인증관련 요건은 [별표 1]을 참조하여 정의한다.

데이터 분야 공통표준 지침

데이터 분야 표준의 구분

데이터 분야 표준은 데이터 정의, 데이터 포맷, 데이터 유통, 데이터 관리 및 기타 항목으로 구성할 수 있다. 발주자 및 건설관련 업체의 각 조직에서 필요한 항목을 별도로 추가할 수 있다.

데이터 정의에 관한 표준은 문자세트에 관한 표준 등을 포함한다.

데이터 포맷에 관한 표준은 텍스트, 그래픽, 멀티미디어, 문서 및 도면 등에 관한 표준 등을 포함한다.

데이터 유통에 관한 표준은 유통매체, EDI 등에 관한 표준 등을 포함한다.

데이터 관리에 관한 표준은 백업 및 복구절차, 보관 및 폐기절차 등을 포함한다.

데이터 정의에 관한 기준

문자세트 및 인코딩은 국제표준 또는 국가표준 적용을 원칙으로 한다. 다만 웹 브라우저를 통한 문자세트 및 인코딩은 EUC-KR을 적용할 수 있다.

기타 데이터 정의와 관련한 표준은 [별표 2]를 참조한다.

데이터 포맷에 관한 기준

건설CALS/EC 체계에서 이용되는 데이터 포맷은 KS X 6711에서 정한 벡터 그래픽, 래스터 그래픽, 텍스트, 도면 데이터와 멀티미디어 파일 포맷 등으로 구분할 수 있다. 데이터 교환을 위한 데이터 포맷은 KS X 6713을 참조하여 현 기술여건에 맞추어 정의할 수 있다.

벡터 그래픽 파일 포맷은 국제표준(ISO/IEC) 적용을 원칙으로 한다. 다만, 국제표준 포맷으로 변환이 가능한 경우 각 조직의 정보화 환경에 적합한 포맷을 사용할 수 있다.

래스터 그래픽 파일 포맷은 국제표준(ISO/IEC) 적용을 원칙으로 한다. 다만, 공식표준이 아니더라도 인터넷 브라우저 등에서 기본적으로 지원하는 파일 포맷은 적용할 수 있다.

텍스트 파일 포맷은 해당 건설CALS/EC 체계에서 구축하는 기능 등을 고려하여 ASCII를 지원하는 포맷으로 설정한다.

도면 데이터 파일 포맷은 □건설분야 도면정보 교환표준(KOSDIC)' 포맷을 이용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 각 조직의 기술환경 여건에 맞는 도면 데이터 파일 포맷을 적용할 수 있으며, 이때에는 해당 포맷을 지원하는 응용프로그램명과 버전 등의 관리방안이 함께 명시되어야 한다.

동화상(멀티미디어)의 형식은 국제표준(ISO/IEC) 적용을 원칙으로 한다. 다만, 국제표준 포맷으로 변환이 가능한 경우 또는 건설CALS/EC 체계에서 지원 가능한 응용프로그램을 제공하는 경우 각 조직의 정보화 환경에 맞는 포맷을 사용할 수 있으며, 이때에는 해당 응용프로그램명과 버전 등의 관리방안이 함께 명시되어야 한다.

워드프로세서, 스프레드쉬트 등의 응용프로그램을 통하여 작성되는 문서파일은 각 조직의 정보화 환경에 맞도록 사용할 수 있으며, 이에 해당하는 응용프로그램명과 버전 등의 관리방안이 함께 명시되어야 한다.

압축파일 포맷을 사용하는 경우 각 조직의 정보화 환경에 맞는 형식을 사용할 수 있으며, 압축형식, 응용프로그램명 및 버전 등의 관리방안이 함께 명시되어야 한다.

데이터 교환을 위한 포맷에 관한 세부 표준기술의 적용에 관한  기준은 □정보화사업 상호운용성 확보지침(안)□을 참조하여 정의할 수 있다.

기타 데이터 포멧과 관련한 표준은 [별표 2]를 참조한다.

데이터 유통에 관한 기준

건설CALS/EC 체계에서 정보의 유통은 온라인방식을 원칙으로 한다. 다만, 표준지침 적용요령 제9조와 같은 경우 그리고 이 표준의 3.2.3의 □가□에서 발주자가 명시한 예외사항에 대하여서는 해당 규정을 따르는 경우에는 예외로 한다.

건설CALS/EC 체계에는 데이터의 효율적인 관리 및 검색을 위한 공통적인 메타데이터 체계를 작성할 수 있다. 이러한 경우 연차별 시행계획에 따라 추진되는 □통합데이터베이스 구축□관련 사업에서 적용하는 정보기술 표준을 우선적으로 적용하는 것을 원칙으로 한다. 다만 기술의 발전 및 각 조직의 정보화 환경에 따라 별도의 기술을 도입하고자 하는 경우에는 국가적으로 추진하는 정보화 사업에서 채택한 표준기술과 상호운용성이 검증된 기술을 적용한다.

기타 데이터 유통을 위한 포맷에 관한 세부 표준기술의 적용에 관한  기준은 다음을 참조하여 정의할 수 있다.

(1) KS X 6713 CALS용 디지털 정보 교환 총괄(AITI)

(2) 정보화사업 상호운용성 확보지침(안)

기타 데이터 유통과 관련한 표준은 [별표 2]를 참조한다.

데이터 관리에 관한 기준

데이터 백업 및 복구 절차 수립은 다음의 각 사항을 고려해야 한다.

(1) 데이터베이스, 파일, 각종 환경정의 데이터 등의 백업대상

(2) 전체백업, 부분백업 등의 백업범위

(3) 일별, 주별, 월별, 분기별 등의 백업주기

(4) 각종 자기테이프, 각종 디스크 등의 백업매체

(5) 데이터 분류 및 매체의 특성에 따른 보관방법

데이터 보관 및 폐기 절차 수립은 다음의 각 사항을 고려한다.

(1) 보관책임자의 선정, 이력 관리, 데이터의 종류 및 사용여부에 따른 관리대장의 작성

(2) 기록매체별·사용빈도별·보안등급별 보관장소의 구분

(3) 데이터 폐기에 따른 승인절차, 부정방지·기밀보호·프라이버시보호 방안

기타 데이터 관리와 관련한 표준은 [별표 2]를 참조한다.

플랫폼 분야 공통 표준 지침

플랫폼 환경에 관한 기준

하드웨어 및 OS에 독립적인 시스템간 상호연계를 위하여 미들웨어를 통한 개방형 시스템을 지향하여 개발하는 하는 것을 원칙으로 한다. 서버 플랫폼의 경우 기본적으로 HOST/UNIX/LINUX/NT 체계를 모두 지원하며, SYNC/ASYNC 트랜잭션 서비스를 지원하는 플랫폼을 구축한다.

서버 및 클라이언트 컴퓨터 등 해당 건설CALS/EC 체계에서 업무를 수행하기 위해 필요한 컴퓨팅 환경 정의를 위한 아키텍처는 최소한 다음의 사항을 포함하는 것을 원칙으로 한다. 기타 업무 수행을 위해 이용하는 프린터, 플로터, 스캐너 등 주변장치의 지원규격은 확장하여 정의할 수 있다.

(1) 중앙처리장치(CPU)의 처리속도

(2) 주기억장치의 용량

(3) 보조기억장치의 용량

(4) 네트워크장치

(5) 운영체제

기타 플랫폼 환경에 관한 기준은 [별표 3]을 참조한다.

플랫폼 관리에 관한 기준

건설CALS/EC 체계 시스템의 성능관리 및 장애관리 방안은 해당 시스템을 운영하는 기관의 환경에 따라 (사)한국건설CALS협회 홈페이지(www.cals.or.kr)를 참조하여 정의할 수 있다.

기타 플랫폼 관리에 관한 기준은 [별표 3]을 참조한다.

통신 분야 공통 표준 지침

초고속국가정보통신망과의 연계가 용이하도록 신기술 적용을 고려하여 네트워크를 구축해야 한다.

정보의 공동활용을 향상시킬 수 있도록 개방형 전송시스템으로 구축하고, 인터넷 등의 접근 기능을 제공해야 한다.

멀티미디어를 포함하는 다양한 고기능의 응용서비스를 제공할 수 있도록 새로운 고속전송기술을 적용할 수 있다.

이기종의 시스템으로 구성된 네트워크 환경에서 응용플랫폼과 데이터전송망간의 호환성 및 상호운용성을 제공해야 한다.

데이터 전송망을 통하여 종간 시스템간의 신뢰성이 있고 투명한 데이터 전송이 이루어져야 한다.

통신 분야의 세부 표준기술에 관한 사항은 정보화사업 상호운용성 확보지침을 참조하여 정의할 수 있다.

기타 통신 분야에 관한 표준은 [별표 4]를 참조한다.

보안 분야 공통 표준 지침

침입차단(FIREWALL) 및 침입탐지(IDS) 시스템은 한국정보보호진흥원(KISA)에서 평가하고, 국가정보원(NIS)에서 K4등급 이상의 인증을 받은 제품을 사용한다.

사용자 인증 및 부인방지를 위하여 전자서명을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

기타 보안에 관한 표준은 [별표 5]를 참조하여 정의한다.

[별표 1] 응용서비스 분야에 관한 참조 표준 목록

대분류	중분류	참 조 표 준
		표준번호	표 준 명
응용 서비스	구현	ISO/IEC DIS 19501-1	UML
		KICS.KO-10.0017	응용소프트웨어 사용자 인터페이스 설계 기술지원서
		KICS.KO-01.0038	전자우편 소프트웨어 기능 표준
		KICS.KO-10.0039	전자결재 소프트웨어 기능 표준
		KICS.KO-10.0041	그래픽 사용자 인터페이스 한글 처리 표준 : X 라이브러리 API
		KICS.KO-10.0042	그래픽 사용자 인터페이스 한글 처리 표준 : XIM 프로토콜
		KICS.KO-10.0043	그래픽 사용자 인터페이스 한글 처리 표준 : 한글 입력기 API
		KICS.KO-10.0075	소프트웨어 개발 및 변경에 관한 보안관리 지침서
		TTA.KO-10.0079	윈도우용 소프트웨어 기능표준
		TTAS.KO-11.0022	소프트웨어 요구명세서 표준
		TTAS.KO-11.0014	객체지향 소프트웨어 개발 프로세스 지침
	소프트 웨어 관리	KS X 2223-1	정보기술 - 소프트웨어 제품평가 - 제1부: 일반적 개요
		KS X 2223-2	정보기술 - 소프트웨어 제품평가 - 제2부: 계획과 유지보수
		KS X 2223-5	정보기술 - 소프트웨어 제품평가 - 제5부: 평가자를 위한 프로세스
		KS X 2223-6	정보기술 - 소프트웨어 제품평가 - 제6부: 평가모듈의 문서화
		KS X 2223-6	소프트웨어 생명 주기 공정
		KICS.KO-10.0045	전자우편 소프트웨어 평가 지침서
		KICS.IS-9126	소프트웨어 패키지의 품질 요구사항과 시험에 관한 기술지원서
		KICS.KO-10.0046	전자결재 소프트웨어 평가 지침서
		KICS.IS-8402	소프트웨어 품질의 측정, 평점 및 심사를 위한 기술지원서
	기타

[별표 2] 데이터 분야에 관한 참조 표준 목록

대분류	중분류	참 조 표 준
		표준번호	표 준 명
데이터	데이터 정의	KS X 1001	정보 교환용 부호(한글 및 한자)
		KS X 1002	정보 교환용 부호 확장 세트
		KS X 1003	정보 교환용 부호 로마문자
		KS X 1004	정보 교환용 부호의 확장법
		KS X 1005-1	국제 문자 부호계(UCS)-제1부: 구조 및 기본 다국어 평면
		KS X 6013-1	폰트 정보 교환 - 제 1부 구조
		KS X 6013-2	폰트 정보 교환 - 제 2부 교환 포맷
		KS X 6013-3	폰트 정보 교환 - 제 3부 문자 골격 형태 표현
		RFC 1577	Korean Character Encoding for Internet Message
	데이터 포맷	ISO/IEC 8613-1	Office Document Architecture and Interchange Format
		ISO/IEC 8613-2	Document Structures
		ISO/IEC 8613-4	Document Profile
		ISO/IEC 8613-5	Office Document Interchange Format
		ISO/IEC 8613-7	Raster Graphics Content Architecture
		ISO/IEC 10303-1	Overview & Fundamental Principles
		ISO/IEC 10303-11	EXPRESS Language Reference Manual
		ISO/IEC 10303-21	Clear Text Encoding of the Exchange Structure
		ISO/IEC 10303-31	Conformance Testing Methodology General Concept
		ISO/IEC 10303-41	Fundamental of Product Description and Support
		ISO/IEC 10303-42	Geometric and Topological Representation
		ISO/IEC 10303-43	Representation Structures
		ISO/IEC 10303-44	Product Structure Configuration
		ISO/IEC 10303-46	Visual Presentation
		ISO/IEC 10303-101	Draughting Resources
		ISO/IEC 10303-201	Application Protocol : Explicit Draughting
		ISO/IEC 10303-202	Application Protocol : Associative Draughting
		ISO/IEC 10303-203	Application Protocol : Configuration Controlled Design
		ISO/IEC 15444-1	Information technology -- JPEG 2000 image coding system -- Part 1 : Core Coding Systems
		KS X 2501-2	컴퓨터그래픽스 메타파일의 표준 부호화 기법-제2부: 문자 부호화
	데이터 유통	KS X ISO/IEC 9735-2	EDIFACT - 응용계층 구문규칙 - 제2부: 배치 EDI의 구문규칙
		KS X ISO/IEC 9735-3	EDIFACT - 응용계층 구문규칙 - 제3부: 대화형 EDI의 구문규칙
		KS X ISO/IEC 9735-4	EDIFACT - 응용계층 구문규칙 - 제4부: 배치 EDI를 위한 구문 및 보조보고 전자문서(전자문서 유형-CONTRL)
		KS X ISO/IEC 9735-5	EDIFACT - 응용계층 구문규칙 - 제5부: 배치 EDI의 구문규칙
		ISO/IEC 9735-7	Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) -- Application level syntax rules (Syntax version number: 4) -- Part 7: Security rules for batch EDI (confidentiality)
		KS X ISO/IEC 9735-8	EDIFACT-응용계층 구문규칙-제8부: EDI에서의 관련자료
		KS X 6719	개방형 EDI 참조 모델
		KICS.KO-10.0048	정부 EDI 문서 개발 지침서

[별표 2] 데이터 분야에 관한 참조 표준 목록(계속)

대분류	중분류	참 조 표 준
		표준번호	표 준 명
데이터	데이터 관리	KS X 2017	데이터베이스 언어 SQL
		KS X 2017-3	데이터베이스 언어 SQL - 제3부: SQL/호출수준 인터페이스
		KS X 2017-4	데이터베이스 언어 SQL - 제4부: 지속저장모듈
		KS X ISO/IEC 9579	정보기술 - 보안이 향상된 SQL을 위한 원격데이터베이스 접근
		KS X 4108-1	개방형 시스템간 상호접속 - 원격 데이터베이스 접근(RDA) - 제1부: 일반모델, 서비스 및 프로토콜
		KS X 4108-2	개방형 시스템간 상호접속 - 원격 데이터베이스 접근(RDA) - 제2부: SQL 특수화
		KS X 1517-6	데이트 요소 - 제6부 : 데이터 요소의 등록
		KS X 2024	정보자원 사전 시스템 기본틀
		KS X 6015	대화형 텍스트 검색에 대한 명령
		KICS.KO-08.0008	개방시스템 상호접속 - 디렉토리 기능표준
		KICS.KO-10.0033	데이터베이스 접속표준
		KICS.KO-10.0034	PC용 SQL 표준
		KICS.KO-10.0035	원격지 데이터베이스 접근 : C-ISAM 표준
		KICS.KO-10.0060	분산 데이터베이스 설계를 위한 지침서
		KICS.KO-10.0062	온라인 정보검색명령어 표준
		TTAS.KO-10.0132	DB이용자정보관리지침
		TTAS.KO-10.0118	정보시스템운영지침
	기타

[별표 3] 플랫폼 분야에 관한 참조 표준 목록

대분류	중분류	참 조 표 준
		표준번호	표 준 명
플랫폼	시스템 환경	ISO/IEC 10746-1	IT - Open Distributed Processing -- Reference model: Overview
		ISO/IEC 10746-2	IT - Open Distributed Processing -- Reference Model: Foundations
		ISO/IEC 10746-3	IT - Open Distributed Processing -- Reference Model: Architecture
		ISO/IEC 13235-1	IT - Open Distributed Processing -- Trading function: Specification
		ISO/IEC 13235-3	IT - Open Distributed Processing -- Trading Function -- Part 3: Provision of Trading Function using OSI Directory service
		ISO/IEC 14750	IT - Open Distributed Processing -- Interface Definition Language
		ISO/IEC 14753	IT - Open Distributed Processing -- Interface references and binding
		ISO/IEC 14771	IT - Open Distributed Processing -- Naming framework
		KS X 5001	개인용 컴퓨터 ( 1 )
		KS X 5002	정보 처리용 건반 배열
		KS X 5012	페이지 프린터 (1)
		KS X 5013	인쇄장치-프린터 처리 능력 측정 방법
		KS X 5014	개인용 컴퓨터 및 주변기기의 전자파 장애
		KS X 5016	플렉시블 디스크 카트리지 장치의 인터페이스
		KS X 5017	소형 컴퓨터 시스템 인터페이스 ( SCSI )
	시스템 관리	ISO 10011-1	Guidelines for auditing quality systems -- Part 1: Auditing
		ISO 10011-2	Guidelines for auditing quality systems -- Part 2: Qualification criteria for quality systems auditors
		ISO 10011-3	Guidelines for auditing quality systems -- Part 3: Management of audit programmes
		TTAS.KO-10.0118	정보시스템 운영관리 지침
	기타

[별표 4] 통신 분야에 관한 참조 표준 목록

대분류	중분류	참 조 표 준
		표준번호	표 준 명
네트 워크/ 통신	통신 규약	KICS.IF-RFC793	전송제어 규약(TCP) 표준
		KICS.IF-RFC791	인터네트 규약(IP) 표준
		KICS.IF-RFC959	파일 전송 규약(FTP) 표준
		KICS.IF-RFC821	단순 우편 전송 규약(SMPT) 표준
		KICS.IF-RFC854	가상단말(TELNET) 규약 표준
		KICS.IF-RFC1034	정의영역 이름 규약(DNS) 표준
		KICS.IF-RFC822	전자우편 메시지 형식(MAIL) 표준
	기타	KICS.KO-10.0056	PC-LAN 구축 지침서
		TTA.KO-10.0078	근거리통신망(LAN) 구축 지침서

[별표 5] 보안 분야에 관한 참조 표준 목록

대분류	중분류	참 조 표 준
		표준번호	표 준 명
정보 보호/ 보안	보안 정책	정보통신부 고시 제2002-3호	정보보호지침
		(한국전산원)	공공기관 홈페이지 구축·운영 지침서
		KICS.KO-10.0072	네트워크 보안관리 지침서
		KICS.KO-10.0073	소프트웨어 보안관리 지침서
		KICS.KO-10.0074	자료 보안관리 지침서
		TTAS.IS-15048	정보기술보안성 평가기준
		TTAS.KO-10.0088	공공기관 인트라넷 보안 지침서
		TTAS.KO-10.0090	웹 환경 구축 및 운영을 위한 보안 관리 지침서
		TTAS.KO-12.0007	위험분석방법론 모델
		TTAS.KO-12.0009	비상계획 및 재해복구 지침서
		TTAS.KO-12.0010	컴퓨터 바이러스 방지 지침
	기타

2편. 도면/문서 표준 적용요령

버전 1.0

2002. 9.

건설교통부

목 차

- i -

제1장 일반사항	Ⅱ-1

1.1 목적	Ⅱ-1

1.2 적용범위	Ⅱ-1

1.3 관련 기준 및 규격	Ⅱ-1

1.4 용어정의	Ⅱ-3

1.5 약어정의	Ⅱ-4

제2장 도면 및 문서의 분류 및 도면/문서 표준 적용요령의 구성	Ⅱ-6

2.1 도면 및 문서 종류 및 데이터 포맷	Ⅱ-6

2.2 도면 및 문서 분류체계의 관리	Ⅱ-7

2.3 □도면/문서 표준 적용요령□의 구성	Ⅱ-7

2.4 건설CALS/EC 표준 분류체계와의 관계	Ⅱ-8

제3장 도면 표준	Ⅱ-9

3.1 구성 기준	Ⅱ-9

3.2 표현 기준	Ⅱ-9

3.3 데이터 작성 기준	Ⅱ-14

3.4 파일작성기준	Ⅱ-17

제4장 문서 표준	Ⅱ-19

4.1 구성 기준	Ⅱ-19

4.2 표현 기준	Ⅱ-19

4.3 데이터 작성 기준	Ⅱ-20

4.4 파일작성기준	Ⅱ-21

제5장 XML 전자문서 표준	Ⅱ-22

5.1 구성 기준	Ⅱ-22

5.2 표현 기준	Ⅱ-23

5.3 공통 DTD 관리 기준	Ⅱ-23

제6장 도면 및 문서 정보 유통 표준	Ⅱ-25

6.1 납품 매체	Ⅱ-25

6.2 납품 디렉토리(폴더) 체계	Ⅱ-25

6.3 인덱스 파일	Ⅱ-25

6.4 납품 데이터의 검수 및 검증	Ⅱ-26

- ii -

제1장 일반사항

Ⅱ-

1.1 목적

이 표준 적용요령의 작성 목적은 다음과 같다.

가. 건설CALS/EC 표준지침에 따라 건설CALS/EC 체계 내에서 도면 및 문서정보의 작성, 교환, 관리 등과 관련된 표준의 기본 요건을 정의한다.

나. 건설CALS/EC 체계 내에서 적용 및 개발되는 도면 및 문서정보 관련 표준의 일관성을 유지한다.

1.2 적용범위

이 표준 적용요령은 건설CALS/EC 체계 내에서 발주자 및 건설관련업체가 다음 업무를 수행하는 경우 참조될 수 있다.

가. 도면 및 문서정보의 분류 및 구성

나. 도면 및 문서정보의 작성

다. 도면 및 문서정보의 공유, 교환 및 관리

라. 도면/문서 표준의 적용 및 관리

마. 발주자별 자체 도면/문서 표준의 개발

1.3 관련기준 및 규격

이 표준 적용요령은 다음의 규격을 참조하여 작성되었다. 관련 규격은 최신 개정판을 적용함을 원칙으로 한다.

가. 법령, 국가고시 및 지침

1.  사무관리규정 (대통령령)

2.  공공기관의기록물관리에관한법률시행령 (대통령령)

3.  공문서분류및보존에관한규칙 (총리령)

4.  수치지도작성작업규칙 (건설교통부령)

5.  사무관리규정시행규칙 (행정자치부령)

6.  준공도서사본작성관리지침 (건설교통부)

7.  건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정 (건설교통부)

8.  건설공사의 설계도서 작성기준 (건설교통부)

9.  통합건설정보분류체계 적용기준 (건설교통부)

10. 행정기관간 전자문서유통 표준 (행정자치부)

11. 행정기관간 전자문서유통 지침 (행정자치부)

나. 국가표준

12. KS A 0005 제도 통칙

13. KS A 0106 도면의 크기 및 양식

14. KS A 0107 제도에 사용하는 문자

15. KS A 0108 제도-길이 치수 및 각도 치수의 허용한계 기입방법

16. KS A 0109 제도-표시의 일반원칙(선에 대한 기본사항)

17. KS A 0110 제도-척도

18. KS A 0111 제도에 사용하는 투영법

19. KS A 0112 제도에 있어서 도형의 표시 방법

20. KS A 0113 제도-치수의 기입 방법(일반원칙, 정의, 실행방법, 특별한 지시방법)

21. KS A 0504 그림 기호 통칙

22. KS A 3007 제도 용어

23. KS A 3800 장표의 설계기준

24. KS A 5201 종이의 재단치수

25. KS B 7090 CAD 용어

26. KS B 7091 CAD 제도

27. KS F 1001 토목 제도 통칙

28. KS F 1501 건축 제도 통칙

29. KS F 1502 창호 기호

30. KS F 1504 건축용 내외장 재료 관계 용어

31. KS F 1550 문세트의 용어

32. KS X 1001 정보 교환용 부호계(한글 및 한자)

33. KS X 6711 CALS 표준화 지침

34. KICS.KO-10.0066 국가지리정보체계(NGIS)의 공통데이터 교환 포맷 표준

35. KICS.KO-10.0067 국가지리정보체계(NGIS)의 국가 기본도 표준

다. 국제표준

36. ISO 5457 Technical product documentation - Sizes and layout of drawing sheets

37. ISO 13567-1 Technical product documentation - Organization and naming of layers for CAD - Part 1 : Overview and principles

38. ISO 13567-2 Technical product documentation - Organization and naming of layers for CAD - Part 2 : Concepts, format and codes used in construction documentation

39. ISO 13567-3 Technical product documentation - Organization and naming of layers for CAD - Part 3 : Application of ISO 13567-1 and ISO 13567-2

1.4 용어정의

이 표준에서 사용하는 용어정의는 다음과 같다.

1. □서식문서□라 함은 별도로 정의된 서식에 따라 행정기관 내부 또는 상호간이나 대외적으로 공무상 작성 또는 시행되는 문서 및 행정기관이 접수한 모든 문서를 말한다.

2. □설계문서□라 함은 설계도면과 함께 성과품으로 작성되는 내역서, 시방서, 보고서 등을 지칭한다.

3. □전자문서□라 함은 일반적으로 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치에 의하여 전자적인 형태로 작성, 송수신 또는 저장된 문서를 말한다. 다만 이 표준에서는 XML 전자문서 만을 지칭하는 것으로 한다.

4. □도면표준□이라 함은 설계도면의 작성 및 교환, 납품, 관리 등의 업무에서 요구되는 구성 요소, 절차, 방법, 특성 등에 관한 기술적인 사항을 규정한 규격 또는 정확한 기준을 포함하는 문서화된 합의사항을 말한다.

5. □문서표준□이라 함은 문서의 작성 및 교환, 납품, 관리 등의 업무에서 요구되는 구성 요소, 절차, 방법, 특성 등에 대한 기술적인 사항을 규정한 규격 또는 정확한 기준을 포함하는 문서화된 합의 사항을 말한다.

6. □인덱스 파일□이라 함은 저장된 설계도면데이터 내에서 메타 데이터 및 관련정보를 수록한 파일을 말한다.

7. □레이어(Layer)□라 함은 CAD 파일에서 사용되는 서로 다른 도면요소를 구분하고 관리할 수 있는 다층적 구조의 도면층을 말한다. 일부 CAD 시스템에서는 □레벨(level)□이라는 용어를 사용한다.

8. □매핑테이블(Mapping Table)□이라 함은 서로 다른 표준 사이에서의 데이터 교환 및 공유가 가능하도록 표준간의 대응관계를 정의한 테이블을 매핑테이블이라 한다.

9. □심벌(Symbol)□이라 함은 서로 다른 설계도면데이터에 삽입하여 사용할 수 있도록 설계도면데이터에 대하여 독립적으로 저장된 특정 도면요소를 표현하는 객체의 그룹을 말한다. 일부 CAD 시스템에서는 □블럭(block)□ 또는 □셀(cell)□이라는 용어를 사용한다.

10. □문서형 정의(DTD)□라 함은 XML문서를 만들기 위한 규칙들의 집합들로 문서의 구조를 정의하고 엘리먼트 타입, 속성, 엔티티를 포함한다.

11. □XML 인스턴스(Instance)□라 함은 XML문서의 구조를 정의한 문서형 정의에 따라 작성된 각각의 문서들을 말한다.

12. □스타일시트(Stylesheet)□라 함은 논리적 구조를 가진 문서를 브라우저 상에 표현할 때 일정한 표현구조를 갖도록 하기 위하여 처리하는 규칙을 정하는 것으로 XML 문서를 위한 스타일시트 표준으로는 XSL(eXtensible Stylesheet Language)이 있다.

13. □엘리먼트(Element)□라 함은 문서형 정의(DTD) 내에 정의된 계층적 구조의 구성 요소로서 보통 시작태그와 종료태그인 마크업에 의해 식별된다.

1.5 약어정의

이 표준에서 사용하는 약어정의는 다음과 같다.

1. DTD	Document Type Definition

2. GIS	Geographic Information System

3. ISO	International Organization for Standardization

4. KOSDIC	KOrea Standard of Drawing Information in

Construction

5. NGIS	National Geographic Information System

6. XML	Extensible Markup Language

7. XSL	Extensible Stylesheet Language

제2장 도면 및 문서의 분류 및 도면/문서 표준 적용요령의 구성

2.1 도면 및 문서 종류 및 데이터 포맷

건설CALS/EC 체계 내에서 사용되는 도면 및 문서를 그 종류와 데이터의 측면에서 <표 1>과 <표 2>와 같이 분류한다.

<표 1> 도면 및 문서의 종류

구 분		종 류
설계도서	설계도면	기본설계도면, 실시설계도면, 시공도면, 준공도면, 유지관리도면, 기타도면
	설계문서	보고서, 계산서, 내역서, 시방서, 기타 설계문서
서식문서		행정문서, 기타 정형화된 문서
기타		사진, 동영상, 해석 데이터, 기타

<표 2> 도면 및 문서의 데이터 포맷

구 분		포맷형식	표준포맷
도면 데이터	벡터 도면 데이터	벡터 포맷	KOSDIC*
	이미지 도면 데이터	라스터 포맷	TIFF
문서 데이터	OA 문서 데이터	워드프로세서, 스프레쉬트 포맷 기타	발주자 정의
	XML 전자문서 데이터	XML 포맷	XML
	이미지 문서 데이터	라스터 포맷	TIFF
기타 데이터	사진 데이터	라스터 포맷	JPG
	동영상 데이터	동영상 포맷	발주자 정의
	해석 데이터	기타 포맷	발주자 정의
	기타	기타 포맷	발주자 정의

* 단, 건설분야 도면정보 교환표준 (KOSDIC)이 실무적으로 적용되기 어려운 경우 이 표준 □3.4.2 CAD파일의 디지털 포맷□의 규정에 따라 발주자가 표준포맷을 정의한다.

2.2 도면 및 문서 분류체계의 관리

2.2.1 도면 및 문서 종류 분류체계

가. 발주자는 발주자 고유의 사업분야에 적합하도록 이 표준 □3.1.1 도면 분류체계의 관리□, □4.1.1 설계문서 구성 기준□, □4.1.2 서식문서 구성 기준□에 따라 도면 및 문서 종류에 대한 세부적 분류체계를 확보하여야 한다.

나. 도면 및 설계문서의 종류에 따른 분류체계는 건설교통부의 □건설공사의 설계도서작성기준□을 기반으로 하고 □통합건설정보분류체계□와의 연관성을 확보하여야 한다.

2.2.2 도면 및 문서 데이터 분류체계

가. 발주자는 발주자 고유의 사업분야에 적합하도록 도면 및 문서 데이터의 세부적 분류체계를 확보하여야 한다.

나. 데이터 포맷 중 발주자 정의로 규정된 포맷은 발주자의 업무환경특성에 따라 사용 소프트웨어 명칭, 소프트웨어 버전, 확장자 명칭을 명확히 정의하여야 한다.

2.3 □도면/문서 표준 적용요령□의 구성

가. 도면/문서 표준 적용요령은 도면/문서 작성 부문과 도면/문서 유통 부문으로 구성된다.

나. 도면/문서 작성 부문은 도면 표준과 문서 표준, XML 전자문서 표준으로 구성된다.

다. 도면/문서 작성 부문의 각 표준은 구성 기준, 표현 기준, 데이터 작성 기준, 파일 작성 기준으로 구성된다.

라. 도면/문서 유통 부문은 도면 및 문서 정보 유통 표준으로 구성된다.

2.4 건설CALS/EC 표준 분류체계와의 관계

이 표준은 □건설CALS/EC 표준지침□의 □건설CALS/EC 표준 분류체계□에 따라 <표 3>과 같이 분류된다.

<표 3> 건설CALS/EC 표준 분류체계에 따른 분류

건설CALS/EC 표준 분류체계			도면/문서 표준 적용요령의 분류
구분	대분류	중분류
건설 CALS/EC 업무 표준체계	사업관리	전략 및 정책	해당사항 없음
		운영계획
		기타
	업무 프로세스	업무정의	해당사항 없음
		업무처리
		기타
	정보	구성	3.1 구성 기준, 4.1 구성 기준, 5.1 구성 기준
		표현 및 작성	3.2 표현 기준, 4.2 표현 기준, 5.2 표현 기준
		기타	해당사항 없음
건설 CALS/EC 기반 표준체계	응용 서비스	구현	해당사항 없음
		소프트웨어관리
		기타
	데이터	데이터 정의	3.3 데이터 작성 기준, 3.4.1 도면 파일명 체계 4.3 데이터 작성 기준, 4.4.1 문서 파일명 체계
		데이터 포맷	3.4.2 CAD 파일의 디지털 포맷 4.4.2 문서파일의 디지털 포맷
		데이터 유통	6. 도면 및 문서 정보 유통 지침
		데이터 관리	표준 목록 정보
		기타	해당사항 없음
	플랫폼	시스템 환경	해당사항 없음
		시스템 관리
		기타
	통신	통신규약	해당사항 없음
		기타
	보안	보안정책	해당사항 없음
		기타

제3장 도면 표준

3.1 구성 기준

3.1.1 도면 분류체계의 관리

가. 발주자는 도면정보를 체계적으로 작성, 교환, 관리하기 위하여 도면 분류체계를 관리하여야 한다.

나. 도면 분류체계는 건설사업 분류, 사업별 세분류, 건설단계 분류와 대·중·소분류 체계를 기본으로 한다.

다. 도면 분류체계는 □통합건설정보분류체계□와 연계하여 분류 및 검색이 가능한 구조로 관리하여야 한다.

3.1.2 도면 작성 요령의 관리

가. 발주자는 도면 내용의 일관성을 유지하기 위하여 도면 분류체계별로 도면 작성 요령을 관리하여야 한다.

나. 도면 작성 요령은 건설교통부의 □건설공사의 설계도서 작성기준□에서 규정하는 각 분야별, 설계 단계별 설계 업무의 내용을 기본으로 하고 필요한 내용을 추가하여 관리한다.

3.2 표현 기준

3.2.1 도면의 크기 및 양식

가. 도면의 크기

도면의 크기는 KS A 0106을 기본으로 적용하되 건축분야의 경우 KS F 1501의 규정을 적용한다.

나. 도면의 양식

도면의 양식은 KS A 0106을 기본으로 적용한다.

3.2.2 도면의 배치 및 방향

가. 도면의 배치

도면은 장변 방향을 수평으로 배치하는 것을 원칙으로 한다. 단, 필요한 경우 단변 방향을 수평으로 배치할 수 있다.

나. 도면의 방향

(1) 수치지도나 지리정보(위치도, 현황도 등)는 정북방향을 도면의 위쪽으로 함을 원칙으로 한다.

(2) 평면도나 배치도는 정북방향을 도면의 위쪽으로 함을 원칙으로 한다. 단, 시설물이나 시설물주변현황을 고려하여 변경할 수 있다.

3.2.3 표제란

가. 표제란의 위치

(1) 도면에는 작성 및 관리에 필요한 정보를 기록하기 위하여 표제란을 둔다.

(2) 표제란의 위치는 KS A 0106을 참고하여 도면윤곽의 오른쪽 하단을 기준으로 왼쪽 또는 위쪽 방향으로 영역을 확보하여 사용한다.

나. 표제란의 구성요건

(1) 표제란은 다음과 같은 영역으로 구성한다.

□ 발주자 정보 영역

□ 수급인 정보 영역

□ 공사 정보 영역

□ 도면 정보 영역

□ 개정관리 정보 영역

(2) 각 영역의 배열 순서 및 크기 등은 필요에 따라 정의할 수 있다.

다. 표제란의 관리

발주자는 표제란의 구성 요건에 따라 도면 크기별로 표제란의 크기 및 선, 문자 등의 표현기준을 규정하여 표제란을 작성 및 관리하여야 한다.

3.2.4 도면 표지

가. 도면 표지의 구성요건

도면표지는 다음과 같은 정보로 구성한다.

(1) 공사 정보

(2) 발주자 정보

(3) 수급인 정보

(4) 납품 정보

(5) 도면관리 정보

나. 도면 표지의 관리

발주자는 도면 표지의 구성요건에 따라 도면 크기별로 도면표지 기재정보 및 문자, 치수 등의 표현 기준을 규정하여 도면 표지를 작성 및 관리하여야 한다.

3.2.5 도면 목차

가. 도면 목차의 구성요건

도면 목차는 다음과 같은 정보로 구성한다.

(1) 도면명

(2) 도면번호

(3) 기타

나. 도면 목차의 관리

발주자는 도면 목차의 구성요건에 따라 도면 크기별로 도면목차 기재정보 및 선, 문자, 치수 등의 표현기준을 규정하여 도면 목차를 표형식으로 작성 및 관리하여야 한다.

3.2.6 척도

가. 척도는 KS A 0110을 기본으로 적용하되 토목분야의 경우 KS F 1001, 건축분야의 경우 KS F 1501의 규정을 적용한다.

나. 도면의 종류에 따른 척도는 건설교통부의 "건설공사의 설계도서 작성기준" 및 "건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정"을 기본으로 적용하되 발주자가 이 표준 □3.1.2 도면작성 요령의 관리□에서 규정한 도면 작성 요령에 포함하여 관리하여야 한다.

3.2.7 선

가. 선은 KS A 0109를 기본으로 적용하되 건축분야의 경우는 KS F 1501의 규정을 적용한다.

나. 선 체계의 관리

발주자는 선의 호칭, 형태, 굵기, 간격, 색상 및 용도 등의 정보를 포함하여 선 체계를 작성 및 관리하여야 한다.

3.2.8 문자 및 폰트

가. 문자의 사용은 KS A 0107을 기본으로 적용하되 토목분야의 경우 KS F 1001, 건축분야의 경우 KS F 1501의 규정을 적용한다.

나. 문자를 정의할 때에는 문자의 높이를 기준으로 도면에 표현되는 문자의 명칭 및 용도를 포함하여 정의한다.

다. 도면에 표기하는 문자의 높이는 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 20mm를 기본으로 한다.

라. 한글코드 체계

도면 정보 교환을 위한 한글 및 한자의 코드 표현 형식은 KS X 1001을 기본으로 적용한다.

마. 폰트의 관리

발주자는 도면 및 문서에 사용하는 문자의 명칭, 용도, 문자의 높이, 폰트명 및 폰트파일명 등의 정보를 관리하여야 한다.

3.2.9 치수

치수는 KS A 0108과 KS A 0113을 기본으로 적용하되 토목분야의 경우 KS F 1001, 건축분야의 경우 KS F 1501의 규정을 적용한다.

3.2.10 기호 및 도형의 표현

가. 기호 및 도형은 KS A 0112를 기본으로 적용하되 토목분야의 경우 KS F 1001, 건축분야의 경우 KS F 1501과 KS F 1502의 규정을 적용한다.

나. 기호 및 도형은 통일하여 사용하여야 한다.

다. 필요에 따라 발주자가 기호 또는 도형체계를 구체적으로 작성하여 관리할 수 있다.

3.2.11 투상법

투상법은 KS A 0111을 기본으로 적용하되 건축분야의 경우 KS F 1501의 규정을 적용한다.

3.2.12 용어 및 약어

가. 용어

(1) 도면에 사용되는 용어는 통일하여 일관성 있게 사용한다.

(2) 도면에 사용되는 용어는 KS A 3007, KS F 1004, KS F 1504, KS F 1508,  KS F 1550 등 KS에서 정의된 용어를 사용한다.

(3) KS에 정의된 용어가 없는 경우 다음의 용어 적용 순위에 따라 사용한다.

□ □한글 맞춤법□(교육부), □외래어 맞춤법□(교육부) 또는 □기본 외래어 용어집□(국립국어연구원), □국어대사전□(법령입안심사기준, 법제처 참조)

□ 각 전문분야별 □기술용어사전□에서 정의된 용어, 한국건설기술연구원의 □건설용어집□

□ 관계법규 또는 법률용어사전에 정의되었거나 법규 내용 중에 사용된 용어

나. 약어

(1) 도면에 사용되는 약어는 통일하여 일관성 있게 사용한다.

(2) 필요에 따라 각 발주자가 약어를 정의하여 관리할 수 있다.

3.2.13 테이블 (일람표, 재료표, 기타)

가. 각 발주자는 도면에 사용하는 테이블(table)을 통일하여 사용한다.

나. 테이블은 테이블 제목란, 열구분란, 행구분란, 기재란으로 구분하며 필요에 따라 열구분란 및 행구분란을 세분하여 사용한다.

다. 이때 테이블 번호체계는 통일하여 사용하도록 권장한다.

3.3 데이터 작성 기준

3.3.1 선의 굵기와 화면색상의 연동

가. 선의 굵기

출력물을 위한 선의 굵기는 KS A 0109를 기본으로 적용한다.

나. 선의 굵기와 화면 색상 연동의 관리

(1) 출력물이 칼라인 경우, 출력색상과 화면색상은 동일하게 함을 원칙으로 한다.

(2) 출력물이 흑백인 경우, 화면에서의 구분을 용이하게 하기 위하여 선의 굵기와 색상을 연동시켜 사용할 수 있다.

(3) 발주자는 선의 굵기와 화면색상의 연동 및 출력물의 색상을 관리하여야 한다.

3.3.2 도면번호 체계

가. 도면번호 체계의 원칙

(1) 도면번호 체계는 도면 분류체계와 연계할 수 있는 구조를 가져야 하며 도면일련번호를 포함한다.

(2) 도면번호 체계는 문자 및 숫자로 표현하며 영문 알파벳 A∼Z와 숫자 0∼9, 대시 '-'를 사용할 수 있다.

나. 도면번호 체계의 구조

(1) 도면번호 기본체계의 구조는 다음과 같다.

ABBCCDDDD [- EEEE]

① ② ③    ④          ⑤

(2) 도면번호 기본체계의 구체적 내용은 다음과 같다.

<표 4> 도면번호 기본체계(권장)

구 분		형 식	자리수	필수 여부	비고
①	대분류	영문	1	필수	건설전문분야분류
②	중분류	영문/숫자	2	필수	공종, 단위시설, 도면분류 등
③	소분류	영문/숫자	2	필수	도면분류, 명칭
④	일련번호	숫자	4	필수	0001 - 9999
⑤	사용자정의	영문/한글/숫자	임의	선택

□ 대분류에는 도면 분류체계의 대분류를 적용하며 본 요령 □1편 : 사업공통 표준 적용요령□ □2.4.3 건설정보의 표현(작성)에 관한 기준□에서 규정한 건설전문분야분류 코드를 적용한다.

□ 중분류에는 도면 분류체계의 중분류를 적용하며 BB 또는 -B의 형식으로 표기한다.

□ 소분류에는 도면 분류체계의 소분류를 적용하며 CC 또는 -C의 형식으로 표기한다.

□ 일련번호는 DDDD 또는 -DDD 형식으로 표기한다.

(3) 필요한 경우 별도의 도면번호 확장체계를 정의하여 도면번호 기본체계의 앞 또는 뒤로 확장하여 적용할 수 있다.

(4) 도면번호 체계는 □통합건설정보분류체계□와 연계하여 분류 및 검색이 가능한 구조로 관리하여야 한다.

3.3.3 레이어 체계

가. 레이어 체계의 원칙

레이어 체계는 문자 및 숫자로 표현하며 영문 알파벳 A∼Z와 숫자 0∼9, 대시 '-'를 사용할 수 있다.

나. 레이어 체계의 구조

(1) 레이어 체계의 구조는 다음과 같다.

AB - CCCC [-  DDDD]

①②       ③           ④

(2) 레이어 체계의 구체적 내용은 다음과 같다.

<표 5> 레이어 체계(권장)

구 분		형 식	자리수	필수 여부	비고
①	대분류	영문	1	필수	건설전문분야분류
②	중분류	영문/숫자	1	필수	공종, 단위시설, 공간 등
③	소분류	영문/숫자	4	필수	도면요소분류
④	사용자정의	영문/한글/숫자	임의	선택	-

□ 대분류에는 도면 분류체계의 대분류를 적용하며 본 요령 □1편 : 사업공통 표준 적용요령□ □2.4.3 건설정보의 표현(작성)에 관한 기준□에서 규정한 건설전문분야분류 코드를 적용한다.

② 중분류에는 해당 건설전문분야의 성격에 따른 공종, 단위시설, 공간 등의 분류를 발주자가 정의하여 적용한다.

③ 소분류에는 도면요소 분류를 발주자가 정의하여 적용한다.

다. 타 정보와의 연계

(1) 레이어 체계는 국제표준인 ISO 13567과 NGIS체계와 정보를 교환 및 공유할 수 있는 구조로 정의되어야 한다.

(2) 이를 위하여 별도의 매핑테이블을 정의하여 사용할 수 있다.

라. 레이어 체계의 관리

발주자는 레이어 체계의 원칙에 따라 작성된 각 레이어의 용도, 선의 종류, 선의 굵기, 색상을 규정하여 관리하여야 하며 □통합건설정보분류체계□와 연계하여 분류 및 검색이 가능한 구조로 관리하여야 한다.

3.3.4 심벌 체계

가. 심벌 체계의 원칙

심벌 체계는 문자 및 숫자로 표현하며 영문 알파벳 A∼Z와 숫자 0∼9, 대시 □-□를 사용할 수 있다.

나. 심벌 체계의 구조

(1) 심벌 체계의 구조는 다음과 같다.

AB - CCCC [-  DDDD]

①②       ③           ④

(2) 심벌 체계의 구체적 내용은 다음과 같다.

<표 6> 심벌 체계(권장)

구 분		형 식	자리수	필수 여부	비고
①	대분류	영문	1	필수	건설전문분야분류
②	중분류	영문/숫자	1	필수	공종, 단위시설, 공간 등
③	소분류	영문/숫자	4	필수	도면요소분류
④	사용자정의	영문/한글/숫자	임의	선택	-

□ 대분류에는 도면 분류체계의 대분류를 적용하며 본 요령 □1편 : 사업공통 표준 적용요령□ □2.4.3 건설정보의 표현(작성)에 관한 기준□에서 규정한 건설전문분야분류 코드를 적용한다.

② 중분류에는 해당 건설전문분야의 성격에 따른 공종, 단위시설, 공간 등의 분류를 발주자가 정의하여 적용한다.

③ 소분류에는 도면요소 분류를 발주자가 정의하여 적용한다.

다. 타 정보와의 연계

(1) 심벌 체계는 NGIS체계와 정보를 교환 및 공유할 수 있는 구조로 정의되어야 한다.

(2) 이를 위하여 별도의 매핑테이블을 정의하여 사용할 수 있다.

라. 심벌 체계의 관리

발주자는 심벌 체계의 원칙에 따라 작성된 각 심벌의 심벌명, 형상, 레이어를 규정하여 관리하여야 하며 □통합건설정보분류체계□와 연계하여 분류 및 검색이 가능한 구조로 관리하여야 한다.

3.3.5 도면객체 체계

가. 도면객체 표준

도면객체 표준은 건설CALS/EC 체계에서 KOSDIC 객체표준 요소기술의 개발을 전제로 하며 이에 따라 KOSDIC 객체표준이 확보된 이후 정의한다.

나. 실무적 활용

발주자는 도면객체 표준이 보급되기 이전에 업무생산성 향상 등을 이유로 자체적으로 객체를 개발하여 사용할 수 있다. 이 경우 추후의 건설CALS/EC 도면객체표준과 연계할 수 있도록 사전에 자체적인 표준화를 선행하여야 한다.

3.4 파일작성기준

3.4.1 도면파일명체계

가. 도면파일명 체계는 도면번호 기본체계와 일치함을 원칙으로 한다.

나. 도면 파일 하나에는 하나의 도면명에 해당하는 정보를 저장하는 것을 원칙으로 한다.

3.4.2 CAD파일의 디지털 포맷

가. 모든 도면은 CAD에 의하여 작성되어 전자적인 수단으로 교환 및 납품하는 것을 원칙으로 한다.

나. 이 경우 도면 데이터의 디지털 포맷은 건설분야 도면정보 교환표준(KOSDIC)으로 한다.

다. 다음의 경우, 발주자 또는 건설CALS/EC 전담기관장은 건설분야 도면정보 교환표준(KOSDIC)의 적용범위와 방법을 별도로 정할 수 있다.

(1) KOSDIC 사양이 발주자가 요구하는 도면정보체계에 적용되기 어려운 것으로 인정되는 경우

(2) 건설분야 도면정보 교환표준(KOSDIC)을 지원하는 상용 소프트웨어가 출시되기 이전 또는 사용하기 어려운 사유가 인정되는 경우

라. 다항에 따라 발주자는 다음의 내용을 규정하여야 한다.

(1) 대체 디지털 포맷의 종류

(2) 대체 소프트웨어명

(3) 대체 소프트웨어의 버전

(4) 한글코드 체계

(5) 폰트 종류

제4장 문서 표준

4.1 구성 기준

4.1.1 설계문서 구성 기준

가. 설계문서 분류체계의 관리

(1) 발주자는 설계문서정보를 체계적으로 작성, 교환, 관리하기 위하여 설계문서 분류체계를 관리하여야 한다.

(2) 설계문서 분류체계는 건설사업 분류, 사업별 세분류 및 건설단계 분류와 대·중·소분류 체계를 기본으로 한다.

나. 설계문서 작성 요령의 관리

(1) 발주자는 설계문서 내용의 일관성을 유지하기 위하여 설계문서 분류체계 별로 설계문서 작성 요령을 관리하여야 한다.

(2) 설계문서 작성 요령은 건설교통부의 □건설공사의 설계도서 작성기준□에서 규정하는 각 분야별, 설계 단계별 성과품 작성의 특기사항으로 하고 필요한 내용을 추가하여 관리한다.

4.1.2 서식문서 구성 기준

서식문서의 구성은 행정자치부의 □사무관리규정□에 따라 구성하되 건설CALS/EC 체계 관련 시스템에서 별도로 규정한 서식문서 구성 기준이 있는 경우에는 당해 구성 기준을 따르는 것을 원칙으로 한다.

4.2 표현 기준

4.2.1 설계문서 표현 기준

가. 설계문서의 크기는 KS A 5201을 기본으로 적용한다.

나. 설계문서의 서식

건설교통부에서 규정한 서식 또는 양식이 있는 경우 이를 따르는 것을 원칙으로 하되, 규정된 서식이 없는 경우에는 발주자가 별도의 양식을 규정할 수 있다.

다. 문자 표기, 글자체 및 문단모양

(1) 행정자치부의 □사무관리규정□ 및 □행정기관간 전자문서유통지침□ 붙임3 □전자문서시스템 이용자 지침□을 토대로 각 발주자는 설계문서에 대한 구체적인 문자 표기, 글자체 및 문단모양을 규정하고 관리하여야 한다.

(2) 각 발주자는 규정된 글자체 및 문단모양을 지원하는 문서 서식을 별도로 개발하여 사용할 수 있다.

4.2.2 서식문서 표현 기준

가. 서식문서의 크기 및 양식, 면 표기, 항목 구분, 문자 표기, 글자체, 문단모양 등은 행정자치부에서 제정한 다음과 같은 규정에 따라 작성 및 표현하는 것을 원칙으로 한다.

(1) 전자정부구현을 위한 행정업무 등의 전자화 촉진에 관한 법률 및 동법 시행령

(2) 사무관리규정 및 사무관리규정 시행규칙

(3) 공문서 분류 및 보존에 관한 규정

(4) 행정기관간 전자문서유통지침 및 행정기관간 전자문서유통표준

나. 건설CALS/EC 체계 관련 시스템에서 별도로 규정한 서식문서 작성 및 표현에 대한 기준이 있는 경우에는 당해 기준을 따르는 것을 원칙으로 한다.

4.3 데이터 작성 기준

4.3.1 문서번호 체계

가. 설계문서의 문서번호는 이 표준 □4.1.1 설계문서 구성 기준□의 설계문서 분류체계를 코드화하여 각 발주자별로 작성하여 사용하는 것을 권장한다.

나. 서식문서의 문서번호는 □공공기관의기록물관리에관한법률시행령□에 의한 기록물 등록번호를 사용하는 것을 권장한다.

4.4 파일 작성 기준

4.4.1 문서파일명 체계

문서 파일명 체계는 문서번호 체계와 일치함을 원칙으로 하되 필요에 따라 한글 파일명을 사용할 수 있으며 한글 파일명은 각 발주자 및 건설CALS/EC 체계 관련 시스템에서 규정하도록 한다.

4.4.2 문서파일의 디지털 포맷

가. 디지털 포맷

문서파일의 디지털 포맷을 다음의 <표 7>과 같이 규정한다.

<표 7> 문서파일의 디지털 포맷

문서 데이터의 종류	디지털 포맷
OA 문서 데이터	HWP, DOC, TXT, XLS 등
이미지 문서 데이터	- CCITT Group4에 따른 TIFF압축형식(Compressed Format) - 해상도 300dpi 기준 - 스캔 축척 1:1

나. 디지털 포맷의 관리

(1) 각 발주자가 디지털 포맷을 구체적으로 규정하는 경우 디지털 포맷의 종류와 버전 등에 대한 계획이 명확히 수립되어야 한다.

(2) 각 발주자는 다음의 내용을 규정하여야 한다.

□ 디지털 포맷의 종류

□ 소프트웨어명

□ 소프트웨어의 버전

제5장 XML 전자문서 표준

5.1 구성 기준

5.1.1 공통 문서형 정의(DTD)의 분류

가. 건설CALS/EC XML 전자문서의 공통 문서형 정의(이하 DTD라 한다)란 건설CALS/EC XML 전자문서에서 공통으로 사용할 수 있는 항목을 XML 규칙에 따라 미리 정의한 것이다.

나. 건설CALS/EC 체계 구축 사업에서 XML 전자문서를 개발할 경우 공통 DTD로부터 사전에 정의된 엘리먼트와 속성 중에서 필요한 부분만을 선택하여 참조하도록 한다.

다. 건설CALS/EC에서 사용되는 XML 전자문서의 구성을 위한 공통 DTD를 다음과 같이 분류한다.

(1) 건설CALS/EC 공통 DTD

(2) 건설CALS/EC 체계 구축 사업별 공통 DTD

(이하 건설CALS/EC 사업별 공통 DTD라 한다)

(3) 발주자별 공통 DTD

5.1.2 공통 DTD 구성 기준

건설CALS/EC XML 전자문서를 위한 공통 DTD의 구성 기준을 다음과 같이 규정한다.

가. 논리 구조도

(1) 문서 구성요소에 대한 XML 전자문서의 개발이 용이하도록 구성요소 간의 논리 구조와 구성요소의 내용을 블록 다이어그램을 통하여 표현한다.

(2) 구성요소 간의 논리 구조를 계층적으로 표시하여 상위 계층으로부터 하위 계층으로 세분화하는 과정을 다이어그램으로 표현한다.

나. 공통 DTD의 구성항목 명 정의

공통 DTD의 엘리먼트, 속성 및 엔터티 등의 이름을 한글과 영문으로 표기할 수 있도록 구성항목에 대한 한글 및 영문명 대비표를 작성하여 관리한다.

다. 구성항목의 속성체계

공통 DTD의 엘리먼트 각각에 대하여 표현되는 정보의 내용에 대한 코드 체계 또는 표현기준을 표형식으로 작성하여 관리한다.

5.1.3 건설CALS/EC 서식문서 공통 DTD

서식문서의 공통 DTD는 행정자치부의 □행정기관간 전자문서유통 표준□에서 규정한 포맷 및 문서형 정의에 따라 규정하되, 필요한 경우 건설CALS/EC 체계 구축 사업 또는 각 발주자가 추가 정의한다.

5.2 표현 기준

가. 건설CALS/EC문서의 XML 스타일시트는 개발된 XML 인스턴스 파일을 전자문서 형태로 웹브라우저를 통해 사용자에게 제공할 수 있게 하는 것을 목적으로 한다.

나. XML 스타일시트는 건설CALS/EC문서의 XML 인스턴스에 의해 개발된 전자문서에 한해 운용되는 것으로 한다.

다. 개발된 건설CALS/EC 문서의 XML 스타일시트는 건설CALS/EC 표준화위원회의 승인을 거쳐 사용한다.

5.3 공통 DTD 관리 기준

5.3.1 공통 DTD의 정의 및 적용의 우선 순위

가. 건설CALS/EC 공통 DTD에서 정의되지 않았거나 보충할 필요가 있을 경우 건설CALS/EC 사업별 공통 DTD를 정의하며, □건설CALS/EC 표준지침□ 제13조에 따라 건설CALS/EC 공통 DTD로 등록할 수 있다.

나. 건설CALS/EC 사업별 공통 DTD에서 정의되지 않았거나 보충할 필요가 있을 경우 발주자별 공통 DTD를 정의하며, □건설CALS/EC 표준지침□ 제13조에 따라 건설CALS/EC 사업별 공통 DTD로 등록할 수 있다.

다. 공통 DTD의 위상에 따라 하위 공통 DTD는 상위 공통 DTD와 일관성을 유지하여 정의 및 적용되어야 한다.

5.3.2 공통 DTD의 관리

공통 DTD의 관리를 위하여 이 표준 □5.1.2 공통 DTD 구성 기준□에서 규정한 다음과 같은 3가지의 공통 DTD 구성 기준이 관리되어야 한다.

가. 논리구조도

나. 공통 DTD 구성항목명 정의

다. 구성항목의 속성체계

제6장 도면 및 문서 정보 유통 표준

6.1 납품 매체

가. 도면 및 문서 데이터는 인터넷을 비롯한 건설 CALS/EC 네트워크 인프라를 이용하여 납품할 수 있으며 이는 해당 건설 CALS/EC 체계 관련 시스템의 규정에 따른다.

나. 도면 및 문서 데이터를 필요에 따라 물리적인 매체를 이용하여 납품하고자 할 경우에 사용하는 물리적인 납품 매체는 CD-ROM으로 규정한다.

다. CD-ROM 이외의 납품 매체의 사용에 대해서는 발주자가 규정하거나 발주자와 수급인 간 협의에 의하여 결정하되 다음의 사항은 필수적으로 규정되어야 한다.

(1) 납품 매체의 종류

(2) 납품 매체의 규격

(3) 납품 매체의 용량

(4) 납품 매체의 수록 형식(Recording Format)

(5) 납품 매체의 라벨(Label) 형식 및 구성 항목, 작성방법

6.2 납품 디렉토리(폴더) 체계

가. 도면 및 문서 데이터를 저장하는 납품 매체에 구성되는 납품 디렉토리(폴더) 체계는 이 표준 적용요령 □2.2 도면 및 문서의 분류체계의 관리□에 따라 작성하는 것을 원칙으로 한다.

나. 납품 매체의 루트 디렉토리에 설계도면, 설계문서, 서식문서의 서브 디렉토리를 작성하고 각각의 서브 디렉토리에 도면 및 문서 구성 기준에 따라 규정한 단계별 계층의 서브 디렉토리를 작성한다.

6.3 인덱스 파일

가. 도면 및 문서 데이터를 납품하는 경우 납품성과물에 대한 일반사항을 기록한 인덱스 파일이 포함되어야 한다.

나. 일반사항에 대한 구체적인 항목은 발주자의 필요에 의하여 정의할 수 있으나 납품성과물에 대한 다음과 같은 항목이 필수적으로 포함되는 것을 권장한다.

(1) 발주자 또는 발주자 관련 정보

(2) 수급인 또는 수주기관 관련 정보

(3) 해당 건설공사 관련 정보

(4) 표준관련 정보 및 소프트웨어, 디지털 포맷 관련 정보

(5) 납품 매체 및 납품성과물 관련 정보

다. 설계도면 및 설계문서, 서식문서 디렉토리에는 각 디렉토리에 포함된 문서 및 도면 데이터에 대한 정보를 기록한 인덱스 파일이 포함되어야 한다.

라. 문서 및 도면 데이터에 대한 구체적인 항목은 발주자의 필요에 의하여 정의할 수 있으나 도면 및 문서데이터에 대한 다음과 같은 항목이 필수적으로 포함되는 것을 권장한다.

(1) 표준관련 정보 및 소프트웨어, 디지털 포맷 관련 정보

(2) 분류코드 관련 정보

(3) 디렉토리에 포함된 문서 및 도면명, 해당 데이터가 포함된 파일명

마. 인덱스 파일의 디지털 포맷은 XML을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

6.4 납품 데이터의 검수 및 검증

가. 도면 및 문서 데이터 파일은 각종 바이러스에 감염되지 않은 상태로 납품되어야 한다.

나. 도면 및 문서 데이터 파일은 납품이전에 파일의 크기를 최소화하기 위한 노력이 선행되어야 한다.

다. 도면 및 문서 데이터 파일은 가급적 외부참조 등 다른 데이터를 참조하지 아니한 상태에서 단일파일별로 단독적으로 조회가 가능한 상태로 납품되어야 한다.

라. 도면 및 문서 데이터 파일을 압축 여부는 발주자가 지정하도록 한다. 단, 최종 관리를 위한 도면 및 문서 데이터는 압축되지 않은 상태로 저장되어야 한다.