Ⅱ		공사설명서

1. 공사명 : 통영기지 주변 해양환경 관측부이 철거공사

2. 공사위치 : 통영기지 인근 해상

구분	위치(WGS-84)	수심
안정해양관측부이	34° 56‘ 22.0″N/ 128° 26’ 44.0″E	17m
황리해양관측부이	34° 57‘ 03.2″N/ 128° 27’ 21.0″E	18m
장좌해양관측부이	34° 58‘ 15.0″N/ 128° 27’ 56.0″E	21m
용정해양관측부이	34° 59‘ 23.0″N/ 128° 30’ 03.0″E	23m
지도해양관측부이	34° 54‘ 22.1″N/ 128° 28’ 44.2″E	15m

3. 관측부이 주요제원

3.1 관측부이 개요

3.2 관측부이 세부 현황

구분		재질	형태 및 크기
안정	상부	STS304	폭 : 1.5m 높이 : 2.1m
	본체	내부 : STS316 외부 : Polyurea	직경 : 3m 높이 : 1.2m
	하부	STS304, STS316	중추 폭 : 0.6m 높이 : 1.05m 후렌지 폭 : 1m
황리 장좌 용정 지도	상부	STS304	폭 : 1.5m 높이 : 2.1m
	본체	내부 : STS316 외부 : Polyurea	직경 : 2.5m 높이 : 1.2m
	하부	STS304, STS316	중추 폭 : 0.6m 높이 : 1.05m 후렌지 폭 : 1m

3.3 관측센서 현황

구분	형태 및 크기	비고
기상관측센서	지름 : 12cm 길이 : 24cm	안정부이
층별유향‧유속센서	지름 : 31.4cm 길이 : 65.1cm	안정부이
표층유향‧유속센서	길이 : 58cm	황리, 장좌, 용정, 지도부이
해양관측센서	지름 : 4.70cm 길이 : 64.77cm	- 안정부이 3개 운영 (표층,중층,저층) - 황리, 장좌, 용정, 지도부이 각 1개

4. 공사기간 : 계약 후 30일

5. 예산금액 : ￦ 48,273,000(VAT 별도)

6. 입찰참가자격

- 건설산업기본법시행령 제2장제7조 별표1에 의한 전문건설업 중

‘수중공사업’면허 보유업체

- 항로표지법 제3장제23조에 의한‘항로표지 위탁관리업’등록업체