Ⅲ		일반시방서

1. 적용범위

본 시방서는 한국가스공사(이하 발주자)가 시행하는 “통영기지 주변 해양환경 관측부이 철거 공사”에 있어서 시공사(이하 계약상대자)가 따라야 할 기본사항을 규정한 시방서로 본 시방서에 규정되지 않은 세부사항에 대해서는 반드시 발주자와 협의 후 시공하여야 한다.

2. 계약상대자의 역무

계약상대자는 아래의 사항에 대하여 계약의 원칙에 의거 성실하게 역무를 수행하여야 한다.

가. 작업공정 및 현장에서 발생하는 안전, 품질, 보안 등과 관련된 제반 업무

나. 계약상대자가 조달하는 소요자재의 구매, 조달, 품질보증 업무

다. 발주자가 제공하는 기자재의 보관, 관리, 소운반, 가공, 설치 업무

라. 안전관리 및 품질관리 업무

마. 의문사항 및 명확히 명시되지 않은 조항은 발주자와 협의 후 시행

바. 현장조사 후 소요자재 실측 후 현장여건에 맞게 제작 및 설치 업무

사. 기타 감독이 지시하는 공사 관련 업무

3. 시방사항 적용 우선순위

본 공사는 발주자가 제공하는 설계도서, 일반시방서 및 특기시방서에 따라 시공함을 원칙으로 하되 특기시방서를 일반시방서에 우선하여 적용한다.

4. 시방서 이외의 사항

계약상대자는 일반시방서 및 특기시방서에 명시되지 않은 사항은 다음 각항에 의거 수행하여야 한다.

가. 본 공사와 관련 있는 전문시방서

나. KS(한국표준규격)

다. 기타 발주자가 제공하는 참고자료

라. 발주처 사규 공사계약일반조건 및 공사계약특수조건

마. 상기 항에 명시되지 않은 사항은 발주자와 협의에 의한다.

5. 제출용 서류

계약상대자는 공사일정에 맞춰 아래 서류 중 현장여건을 감안하여 필요서류를 공사감독과 협의하여 제출하여야 한다.

가. 착공 시 제출 서류

1) 착공계

2) 현장대리인계

3) 책임기술자 및 재해방지책임자선임계

4) 공사 예정 공정표

5) EHSQ 관리계획서(EHSQ 관리비, 재난, 안전, 환경, 품질 등 관리계획서)

7) 자재, 장비, 인력 투입계획서(MSDS 현황 포함)

8) 공사수행 조직

9) 기타 발주자가 요구한 서류 및 출입 허가 서류

나. 준공 시 제출 서류

1) 준공계 및 준공사진첩 2부

2) EHSQ 활동보고서

3) 기타 발주자가 요구하는 자료

6. 공정 및 제보고

가. 계약상대자는 계약 후 즉시 착공계를 제출하고 본 공사에 착수하여야 한다.

나. 계약상대자는 공사 진행사항(공사일보)을 매일 공사감독에게 보고하여야 하며, 직종별 동원인원, 작업내용 및 공사 진척사항 등의 보고는 발주자의 양식 또는 요령에 따라야 한다. 또한 필요시 공사감독의 지시에 따라 계약상대자의 부담으로 사진을 첨부, 보충하여 증명하여야 한다.

다. 계약상대자는 시설물의 파손, 기타 공사계획에 영향을 미치는 사고나 인명피해 또는 제3자에 사고를 일으켰을 때, 혹은 그러한 사고발생의 징조를 발견하였을 경우에는 즉시 비상조치를 취해야 하며 신속히 공사감독에게 보고하여야 한다.

라. 계약상대자가 제출한 공정은 발주자가 검토하여 필요하다고 인정될 때에는 이를 수정할 수 있다.

마. 공사변경

1) 본 공사의 시행 중 야기되는 일체의 공사변경에 대해서는 공사감독의 사전승인을 얻은 후 시행하여야 하며, 공사감독의 승인 없이 시행하는 작업은 인정하지 않는다.

2) 본 공사의 수행 중 주위 여건의 변화, 설계기준 변경 등으로 인하여 본 공사의 변경이 요구될 때에는 그 변경량의 경중에 따라 공사감독은 설계변경 여부를 결정할 수 있으며, 계약상대자는 이 결정에 따라 변경 시공하여야 한다.

※ 발주자와 계약상대자간의 공문으로 협의된 변경만 반영가능

7. EHSQ 관리계획서 작성 항목 및 제출

작성 항목	세부내용
공사개요	공사개요 · 전체 공정표
EHSQ 교육	협력업체가 수행하는 작업관련 교육
EHSQ 조직	현장 EHSQ 조직, 선임내역(안전보건관리책임자 선임계) 등
현장 주변 안전관리계획	작업현장 주변 인접시설물의 보호 공사현장 및 주변의 안전관리에 관한 사항
EHSQ 관리비	EHSQ 관리비 개요, 계상금액, 산정내역, 항목별 세부 집행계획 등
물질(MSDS) 사용현황	화학물질 및 유독물 사용현황 - 사용하는 물질의 종류, 수량, 관리방법 등
개인보호장비	직종, 작업별 필요한 개인보호장비의 종류, 지급계획 등
장비관리	장비의 현장투입 전 사전점검 계획 및 승인, 관리방법, 주기적인 점검계획 등
재난관리	협력업체 관리자 및 직원 비상연락망
위험관리	안전성평가 대상, 분석방법, 위험완화 및 평가결과의 활용계획 등
환경관리	환경오염물질 관리계획(폐기물처리 등)
품질관리	공사가 요구하는 사항(설계서, 시방서 등에 반영된 요구사항)

가. EHSQ 관리계획서 작성 항목

나. EHSQ 관리계획서 제출

계약상대자는 공사 착공 전 EHSQ 관리계획서를 작성하여 제출하여야 하며, 공사 준공 전까지 매월 EHSQ 관리계획서에 따른 활동내용을 EHSQ 활동보고서로 제출하여야 한다.

8. 공사시행

가. 계약상대자는 공사 예정공정에 따라 공사를 추진해야 한다.

나. 본 공사는 설계도서 및 시방서에 준하여 공사를 시행하여야 한다.

다. 계약상대자는 발주자 시설물 보호에 만전을 기하여야 하며 발주자 자산에 손상을 주었을 경우에는 계약상대자의 부담으로 원상복구 시켜야 한다.

라. 계약상대자는 천재지변을 제외하고는 공사 수행 중 발생하는 모든 인적, 재산상 사고와 관련된 민사, 형사상의 책임을 져야한다.

마. 설계도서 및 시방서에 명기되지 않은 사항이라도 공법상 당연히 요하는 경미한 사항은 계약상대자의 부담으로 시행해야 한다.

9. 환경보호

계약상대자는 공사추진에 필요한 부분을 제외하고는 주위여건을 파괴하지 않도록 유의해야 하며 훼손되거나 파괴된 부분은 계약상대자의 책임 하에 복구토록 한다.

10. 공사현장관리

가. 공사현장이서로 인접하였거나 동일 장소에서 시공하는 별도 공사가 있을 경우는 상호 협조하여 분쟁이 없도록 한다.

나. 공사현장에 일반인 및 노무자의 출입감시, 위생, 화재, 도난, 기타 사고 방지에 대하여 계약상대자는 책임을 져야한다.

다. 일일 작업 착수 전, 중식 전후, 당일작업 완료 시 현장정리는 철저히 하여야 하며, 인화성 물질에 대하여는 별도 지정된 장소로 이동, 보관하거나 즉시 기지 외로 반출하여야 하고 폐자재는 당일로 처리하여야 한다.

라. 상기 항 이외에도 공사시행에 필요하고 공사감독이 지시하는 사항에 대한 현장관리를 수행하여야 한다.

마. 공사 완료시에는 폐자재, 잔여자재 및 장비 등은 즉시 반출하여 현장에 방치하는 일이 없도록 한다.

11. 작업 일반사항

작업의 성격에 따라 다음날의 작업내용을 작업 전일 오후 3시까지 작성 및 제출하여야 하며, 시공자 및 현장 작업자는 안전수행부서에서 안전교육을 이수 받고 안전교육 이수증을 부착한 후 작업에 임해야 한다.

1) 위험작업허가서

고소, 밀폐, 화기작업(불꽃 발생 우려)에 사용하며, 유효기간이 1일이므로 연속작업일 경우 매일 일일작업허가를 승인 받아 작업 당일 작업개시 전에 작업허가서를 교부받고 현장에 비치한 후 작업에 임하여야 한다.

2) 일반작업허가서

가. 불꽃이 발생할 우려가 없는 작업 시 사용하며, 유효기간이 15일이므로 작성 제출하여야 한다.

나. 불꽃이 발생하는 작업 수행 시 계약상대자는 규정된 소화기 등을 지참하여 공사 현장에 비치하여야 하며 주위에 불꽃이 방산되는 경우 이에 필요한 소요자재는 계약상대자 부담으로 구매하여야 한다.

다. 일체의 작업에 대해서는 공사감독의 입회하에 수행하는 것을 원칙으로 하며, 경미한 것은 공사감독의 결정에 따라 현장대리인에게 입회시킬 수 있다.

라. 현장 감독자의 지시 없이 임의로 수행되는 일이 없도록 유의하고 관련 규정 및 기준을 충분히 숙지하여 공사를 수행하여야 한다.

12. 공사의 중지

발주자는 다음 각 호중 하나에 해당될 때는 계약상대자에 대하여 필요하다고 인정하는 기간 동안 공사의 전부 또는 일부의 중지를 명할 수 있다.

가. 계약상대자가 설계도서, 시방서 또는 공사감독의 지시에 따르지 않을 경우

나. 공사감독이 작업자의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 경우

다. 재해, 극단적인 이변 또는 예상치 않았던 재해 상태에 따라 공사의 계속이 부적당 또는 불가능하게 될 경우

라. 해당 공사가 계약상대자의 책임으로 돌릴 수 없는 경우라고 인정될 때에는 발주자는 공기를 연장할 수 있다. 단, 일단 중지된 본 공사의 일부 또는 전부를 다시 착공할 때 발주자는 지체 없이 이를 통지하고 계약상대자는 통지일로부터 3일 이내 재시공 하여야 한다.

13. 설계변경 및 정산변경

본 공사의 수행 중 주위여건의 변화, 설계기준의 변경 등으로 인하여 공사의 변경이 요구될 때에는 그 변경량의 경중에 따라 공사감독은 설계 변경여부를 결정할 수 있으며, 계약상대자는 이 결정에 따라 변경 시공하여야 한다.

14. 노무관리

가. 본 공사에 투입하는 종업원은 발주자가 지정하는 요건을 갖춘 유자격자를 취업토록 하여야 한다. 발주자는 본 공사를 시공하는데 있어 동원된 주무기술자 및 기능공의 자격과 기능에 대한 심사 및 선정 권한을 보유하며 계약상대는 위의 심사 및 선정에 적극 순응하여야 한다.

나. 발주자는 종업원의 능력과 경험이 부족하다고 판정될 경우 종업원의 교체를 명할 수 있으며 이때 계약상대자는 즉시 교체하여 공사수행에 지장을 초래하지 않아야 한다. 또한 계약상대자에게 고용된 일체의 종업원에 대한 관리 책임은 계약상대자에게 있다.

다. 계약상대자는 근로기준법을 준수하여 이 공사를 행한다. 계약상대자가 근로기준법을 준수하지 아니하여 발생하는 모든 문제와 법상의 손해는 계약상대자가 책임진다.

라. 본 공사 중 발생하는 제반 안전사고에 대하여는 계약상대자에게 책임이 있음은 물론 계약상대자의 책임 하에 수습하여야 하며, 특히 절단 및 설치공사 중 계약상대자의 실수에 의하여 사고가 발생되었을 경우는 즉시 원상복구토록 하여야 한다.

마. 계약상대자는 공사기간 중 유자격자를 현장대리인으로 상주시켜야하며 현장대리인이 현장을 떠날 경우 반드시 공사감독의 승인을 받아야 하며 공사감독의 승인 하에 임시대리인을 지명 상주시켜야 한다.

바. 계약상대자는 본 공사 착공 전에 공사감독을 경유하여 본 공사에 투입될 작업자의 명단을 작성, 제출하여야 하며, 작업자의 신원에 대한 책임을 지며 필요한 서류를 제출하여야 한다.

15. 자재관리

가. 계약상대자가 본 공사를 위하여 지입 하는 일체의 자재는 공사감독의 검수를 받은 후 시공하여야 하며, 검수를 받지 않거나 검사에 불합격된 자재를 사용하여 시공하는 부분은 즉시 계약상대자 책임 하에 재시공한다.

나. 계약상대자가 반입하여 사용하는 일체의 장비 또는 자재가 사용하기에 알맞지 않다고 인정될 때 발주자는 이를 교체 또는 정비토록 명할 수 있으며, 계약상대자는 이에 순응하여야 한다.

16. 안전관리

가. 계약상대자는 산업안전보건법 시행령 제26조의6 및 고용노동부고시 “건설업 산업안전 보건 관리비 계상 및 사용기준”에 의거 안전관리비를 사용하여야 하며 관련 증빙자료를 제출하여야 한다.

나. 계약상대자는 공사장 내 직원 및 작업인원 등의 통제, 안전, 보안, 위생 및 인사 사고에 대하여 안전대책을 수립·시행하고, 사고 발생 시 즉시 필요한 모든 조치를 취해야 하며, 이의 미흡 또는 잘못으로 인한 인적 및 물적 피해 손실에 대한 처리와 보상 등 일체의 책임을 부담해야 한다.

다. 계약상대자는 작업현장 및 관리창고에서 일체의 화기사용을 금하고, 작업 중 금연하여야 하며, 공사기간 중 소화용 장비를 현장에 비치하여 만약의 화재에 대비해야 한다.

라. 계약상대자는 작업현장에서 소화작업에 준하는 일체의 방화대책을 강구해야하며 타 설비에 위해가 발생하지 않도록 제반 보완대책을 강구하며 공사 기간 중 유발되는 일체의 안전사고에 대한 보상은 계약상대자가 책임진다.

마. 계약상대자는 안전한 작업환경을 조성하기 위하여 다음 사항을 준수한다.

1) 작업개시 전 작업장 안전에 대한 교육 실시

2) 안전관리자 순찰활동

3) 개인보호구 착용여부 확인

4) 취중인 자 또는 허약자 작업 금지

5) 응급처치용 구급품의 확보

6) 현장 정리정돈

※ 작업자는 작업 자체에만 전념하기 때문에 안전담당자가 작업장을 순찰하면서 작업방법 및 환경에 대한 위험요소를 발견하여 사고 발생요인을 사전 차단토록 한다.

※ Tool Box Meeting(이하 TBM)은 작업 개시 전에 작업원간 5~10분간 그날 수행하여야 할 작업의 성격과 내용, 그리고 발생 가능한 위험요소들에 대한 대화를 나누어 효율적인 작업을 수행함과 동시에 안전을 확보토록 한다.

바. 공사 착수 전 투입인원에 대해서는 발주자 안전교육을 이수해야하고 교육 이수 필증을 출입허가신청서 제출 시 첨부하여야 한다.

사. 고소작업 시 필요한 개인안전장구를 구비하여야 하고, 이외에도 유해위험이 있다고 판단되는 부위에 대하여는 적절한 시설물을 설치하여야 한다.

아. 작업현장은 금연지역으로서, 흡연은 감독자가 지정한 장소에서만 가능하고 이를 어길시 퇴출시킬 수 있으며, 이 경우 재교육 후 감독자의 판단에 따라 현장 투입할 수 있다.

자. 공사 현장 내에는 작업인원 및 명단, 작업허가 사항, 진행상황을 파악할 수 있는 현황판을 설치하여 공사 진행 상황을 파악할 수 있어야 한다.

차. 여러 명이 동시 다발적으로 작업을 할 경우 반드시 2인 이상 1개조로 편성하여 작업을 하도록 한다.

17. 보안관리

가. 계약상대자는 본 공사 착공 전에 공사감독을 경유하여 보안담당 부서에 본 공사수행을 위해 출입하는 작업자의 명단을 작성, 제출하고 공사장 출입허가를 득하여야 한다. 또한 작업자의 변동이 있을 경우에도 사전에 출입허가를 득하여야 하며 이로 인하여 공사 진행에 차질을 빚어서는 안된다.

나. 본 공사수행을 위하여 계약상대자가 작업자 출입허가원 제출 시 작업자에 대하여 이를 책임질 수 있도록 서약서를 동봉하여야 한다.

18. 품질관리

가. 계약상대자는 준공일 이전에 공사를 완료하고 준공검사를 요청해야 한다.

나. 공사완료 후 모든 현장시험은 공사감독의 입회하에 실시하여야 하며, 이때 불합리한 시공으로 판정될 경우, 즉시 보완하여 재검사를 받아야 한다.

다. 공사감독은 사용목적에 부적합한 시공이 있는가를 확인하기 위해 최종검사를 요구할 수 있으며, 이때 불합리한 시공으로 판정되었을 경우에는 즉시 보완하여 재검사를 받아야 한다.

라. 공사감독의 지시에 위배되는 시공으로 인하여 재시공이 요구될 시에는 재시공에 소요되는 일체의 비용은 계약상대자가 부담하여야 한다.

마. 계약상대자는 준공검사 시 준공검사자가 요구하는 관계자가 입회하여 준공검사를 받아야 하며, 부적합한 시공이 되어 시정지시를 받은 경우는 최단 시일 내에 재시공하고 공사감독에게 보고하여야 한다. 이때 지시사항이 완료될 때 까지 준공분의 지급을 보류할 수 있다.

19. 하자보증

계약상대자는 준공일로부터 1년간 하자보증을 하여야 하며 아래의 사항으로 하자 발생 시에는 발주자가 지정하는 기일 내에 계약상대자 부담으로 보수 및 손해배상을 해야 한다.

가. 원자재 선택불량으로 인한 결함

나. 시공기술 불량으로 인한 결함

다. 그 외 계약상대자의 과실로 인한 결함 등

20. 기타

가. 계약상대자는 공사수행 중 보안에 유의하고 당사의 보안규정을 준수하여야하며, 공사 준공과 동시에 발주자로부터 제공받은 제반 도면과 자료는 일체 반납하여야 한다.

나. 본 시방서의 해석에 이의가 발생되었을 경우 공사감독과 협의하여 결정한다. 폐기물 처리는 폐기물 관리법 및 관련법령에 따라 적법하게 처리하며, 증빙서류를 제출하고 정산한다.