Ⅳ		특기시방서

1. 일반사항

가. 본 시방서는 한국가스공사 통영기지본부의 전면 해상에 설치된 해양관측부이를 관계법령에 따라 사설항로표지 폐지신고를 수행하고, 부이를 철거한 후 부이와 계류구 및 부속장비 등을 분리하여 세척 및 정비를 완료한 후 지정된 장소에 포장 보관하기 위한 것이다.

나. 본 공사수행 시 계약상대자는 선량한 관리자로서 성실히 공사를 수행해야 함은 물론 관계법령을 철저히 준수하여야 하며, 시방서에 명시되지 않은 사항 등에 대하여는 사전에 발주자 담당자와 협의하거나 지시를 받아 공사를 수행한다.

다. 본 공사수행과 관련하여 발주자가 관련서류 등 자료를 요구할 때에는 계약상대자는 이에 즉시 응하여야 하며, 물품 철거 시 비용이 증액될 때 경미하거나 계약상대자 귀책사유로 인한 경우에 소요되는 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

라. 발주자는 본 시방서를 보완하거나 추가로 공사지시를 할 수 있으며, 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이를 적극 수용하여야 한다.

마. 계약상대자는 착공계 제출 전 본 시방서 내용 및 설계도 등 해당 등부표의 정보에 대한 부분을 충분히 숙지하여 공사를 수행하여야 하며, 시방서의 내용에 이견이 있을 경우에는 발주자의 해석에 따른다.

바. 공사수행 중 아래와 같은 사항이 발생하였을 경우에는 발주자가 일방적으로 공사를 중단시키거나 본 계약을 파기할 수 있으며, 이로 인한 민형사상의 모든 책임을 계약상대자가 지며, 일체의 손해배상 등을 요구할 수 없다. 또한, 계약해지의 원인이 계약상대자에게 있고 계약해지로 인하여 공사수행의 지연 등 발주자에게 손해 또는 손실이 발생 되었을 때 계약상대자는 배상 또는 보상해야 한다.

1) 발주자의 공사수행과 관련한 정당한 지시 및 요구에 불응한 때

2) 기간 내 공사를 완료할 수 없다고 인정되거나 현저하게 공정이 미달될 때

3) 기타 정상적으로 공사를 수행하기 어려운 사유가 발생한 때

사. 공사 진행에 차질이 없도록 모든 장비(예인선, 바지선, 크레인 등)는 작업 전 철저히 점검, 정비하며 장비 고장으로 인한 공기 지연 및 안전사고 발생 시 계약상대자가 전적으로 책임진다.

아. 본 공사 중 인근 해상에 항해하는 선박과의 간섭 및 민원이 발생되지 않도록 관련 법규를 준수한다.

2. 작업대상 및 위치

가. 안정해양관측부이 : 북위 34° 56‘ 22.0“, 동경 128° 26’ 44.0”

나. 황리해양관측부이 : 북위 34° 57‘ 03.2“, 동경 128° 27’ 21.0”

다. 장좌해양관측부이 : 북위 34° 58‘ 15.0“, 동경 128° 27’ 56.0”

라. 용정해양관측부이 : 북위 34° 59‘ 23.0“, 동경 128° 30’ 03.0”

마. 지도해양관측부이 : 북위 34° 54‘ 22.1“, 동경 128° 28’ 44.2”

3. 작업방법

가. 부이에 설치된 센서, 해상용 등명기 등은 인양 작업 시 파손을 방지하기 위하여 사전에 탈거한다.

나. 부이 접안 시 표체 및 노각대에 충격이 가하지 않도록 주의한다.

다. Wire Rope 등 인양 공구에 의해 노각대에 파손이 발행하지 않도록 주의한다.

라. 인양된 부이는 항해 중 움직이지 않도록 바지선에 고정시킨다.

마. 부이 하역작업은 중량물을 취급하는 작업이므로 관련 안전수칙을 준수하며, 안전에 최대한 유의하여 작업한다.

바. 부이와 연결된 계류체인, 침추 및 미통을 보관이 용이하도록 분리하여 작업한다.

사. 부이에 장착된 태양전지 및 충방전조절기 등 부속장비를 분리한다.

아. 표체의 수선하부 및 계류구에 부착된 어패류 및 오물을 제거하고 고압세척기 등을 사용하여 세척한다.

자. 정비가 완료된 부이 및 자재는 지정장소로 운반하여야 하며 천막지(PVC코팅지, 0.6mm(±0.02)x122cm)를 사용하여 견고하게 포장한다.

4. 안전관리 및 재해예방

가. 계약상대자는 공사현장의 안전에 관한 관계 법령을 준수하여야 한다.

나. 계약상대자는 안전관리 책임자를 임명하여 발주자에게 통보하여야 하며, 임명된 안전관리 책임자를 공사현장에 상주시켜야 한다.

다. 모든 작업자 및 관리자는 현장에서 구명조끼를 의무적으로 착용해야 하며, 특히 작업자는 작업대에서 추락 방지용 안전대를 추가적으로 착용하여야 한다.

라. 계약상대자는 공사수행 중 계약자 귀책으로 발생하는 화재, 도난, 유실, 손상과 계약자 및 하수급자의 종업원 또는 고용원의 안전에 대한 모든 책임을 진다.

마. 계약자는 공사수행에 수반한 불의의 사고에 대비하여 안전관리 책임자를 위시한 별도의 안전관리조직의 구성 및 안전대책을 수립하여 발주자에게 서면으로 제출하여야 하며, 안전 장구의 충분한 수량을 갖춘 후 공사에 임하여야 한다.

바. 대기 및 수질오염을 대비하여 작업 시 분진, 오염물질, 페인트 등이 바다에 떨어지지 않도록 적절한 장비 및 보호조치를 취한 후 작업에 착수하여야 하고, 공사 기간 동안 유지되어야 한다.

사. 작업 중 발생되는 인화성 폐기물 등을 절대 현장에서 태우거나 투기하지 않는다.

아. 작업 중 우천으로 작업을 중지하거나, 일일작업 종료 후에는 현장에 산재되어 있는  주요 자재를 반드시 일정구간에 야적하여 덮개를 씌우고, 현장정리 정돈에 힘쓴다.

자. 계약자는 작업 착수 전 부두 입구에 작업안내판(공사명, 공사기간, 계약자명, 현장소장/안전관리책임자/감독원 성명 및 연락처 등 명시)을 설치하고 준공 후에는 철거하여야 한다.

5. 위반행위에 대한 조치

발주자는 다음과 같은 행위에 대하여 특별한 사유가 없는 한 계약위반행위로 간주하여 관계규정에 의거 조치할 수 있다.

1) 공사수행을 위한 제반 지시사항을 기한 내에 이행하지 아니하였을 때

2) 계약상대자의 사유로 준비 과정이나, 작업 공정이 현저하게 미달되어 계획된 작업이 계획된 기간 내에 완료할 수 없다고 판단될 때

3) 공사의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급을 주었을 때

4) 계획된 공사 실시계획과 실제 작업 지원에 활용되는 장비와 인력이 발주자의 승인 없이 상이할 경우

5) 계약상대자가 발주자의 지시사항을 따르지 않아 본 공사의 목적 달성에 막대한 지장을 초래할 경우

6) 계약상대자의 부주의로 인한 과실이 인정될 때

6. 착공 및 보고

가. 계약상대자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 공사을 착수하여야 하며, 계약일로부터 7일 이내에 착공계 등 “마”항에 명시된 서류를 발주자에 제출하여야 한다.

나. 공사수행계획서에는 해양관측부이 철거공사에 대한 구체적인 일정과 방안에 대해 작성하여야 한다.

다. 계약상대자는 필요할 경우 수시로 발주자와 업무협의 및 보고서 작성/제출을 수행하여야 한다.

라. 계약상대자는 발주자가 지정하는 장소에서 계약 후 7일 이내에 착공회의를 개최하고, 세부 공사 계획에 대해 협의하여야 한다.

No.	내용	부수	제출일
1	착공계	2	착공 전
2	품질보증계획서	2	착공 전
3	시공절차서	2	착공 전
4	세부시행 공정표	2	착공 전
5	현장대리인계	2	착공 전
6	인력 및 장비 투입 계획서	2	착공 전
7	EHSQ 관리계획서	2	착공 전
8	물질안전보건자료(MSDS)	2	착공 전
9	일일작업일보 및 TBM	1	작업 전
10	준공계 및 준공검사 요청서	2	준공 시
11	보험료 납입 증명서	2	준공 시
12	안전관리비 사용내역서	2	준공 시
13	작업 사진대장	2	준공 시

마. 제출 서류

7. 성과보고

가. 계약 상대자는 해양관측부이 인양회수 공사 완료 후 5일 이내 최종보고를 하며, 세부사항에 대해서는 발주자와 협의하여야 한다.

나. 계약상대자는 성과보고 자료에 수행된 항목들에 대한 내역 및 관련 사진을 포함하여야 한다.

다. 공사성과물은 발주자의 검사를 받아야 하며, 이에 필요한 자료제출 및 보충설명서들의 요구가 있는 경우에는 이에 응하여야 한다. 또한 성과물이 시방서의 내용과 상이 또는 미흡하여 보완 요구가 있을 경우에는 즉시 수정·보완하여야 한다.

8. 보안사항

가. 계약상대자는 본 공사가 중요 사업임을 인식하고, 기밀사항의 누설과 유출방지를 위하여 사업 참여자에 대한 보안교육을 실시하고, 보안에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며 위반 시 어떠한 처벌도 감수한다.

나. 계약상대자는 발주자가 요구하는 제반 보안사항을 충실히 이행하여야 하며, 본 공사의 수행과 관련하여 현장에 출입하는 자의 명단이 포함된 신원보증각서, 보안각서를 작업 전에 제출하여 발주자로부터 사전 승인을 받아야 한다.

다. 공사 수행 중 취득한 사항에 대하여 보안을 유지해야 하고 해당 자료를 외부로 유출할 수 없으며, 이에 따른 문제가 발생할 경우 계약상대자가 모든 민형사상 책임을 지고 보상해야 한다.