과업 지시서

붙임. 2

Ⅰ. 일  반  사  항

1. 적용범위

본 과업지시서는 함정(DDH-I, FF, PCC, MHC / 총 4개 함형 4척) 수면하 선저면(SEA-CHEST 포함), 수면하 선측면(SEA-CHEST 포함), 추진기(추진축 포함) 조패류 수중 소제 용역에 적용한다.

1.1 선저면(BOTTOM PLATE – SEA CHEST GRID) : 조패류 제거

1.2 선측면(SIDE PLATE – SEA CHEST GRID 포함) : 조패류/해조류 제거

1.3 추진기(추진축 포함) - 조패류/해조류 제거

1.4 그 외의 특수 구조물은 감독관과 협의하여 진행한다.

2. 필요조건

2.1. 일반사항

2.1.1. 소제용역 의뢰한 함정 추진기(추진축 포함) 현품을 참조한다.

2.1.1.1. Propellar형 : DDH-I(1척), FF(1척), PCC(1척)

2.1.1.2. VSP형(척 / Bow Thrust 포함) : MHC(1척)

2.1.2. 계약 업체는 함정 수면하 선체 및 추진기(추진축 포함) 조패류/해조류

소제 시 안전사고 방지를 위하여 제반 안전대책을 강구하여 용역 실시하며,

소제와 관련하여 발생된 안전, 보안, 장비, 화재 등 제반사고의 책임은

용역업체에 있고, 사고로 인한 인명사고 및 장비(선체포함) 등의 손상

복구와 변상 책임도 용역업체에 있다.

2.2. 성능 및 특성

2.2.1. 본 외주용역에는 함형별 총 2가지 유형 4척(2.1.1.항 참조)의 수면하 선체와

양현 추진기에 각각 적용한다.

2.3. 세부 필요조건

2.3.1. 대상함정의 수면하 선체 및 추진기 조패류 수중소제는 계약업체 인력으로 한다.

2.3.2. 계약서에 명시된 모든 자재는 구매 완료 후 감독관의 검수를 받아야 한다.

2.3.3. 대상함정의 용역완료품은 수중 동영상, 사진촬영을 통하여 소제면의

수중소제 작업의 전과 후가 확연히 구별되어야 한다.

2.3.4. 추진기 형태 중 VSP와 Bow Thrust 동시 보유함형의 정비범위는 VSP 및

6 -

Bow Thrust 전체로 하며 각 전장별 동일범위의 함형은 동일한 비용과 사양으로 정비한다.(전장범위 : ~90m / 90~180m / 180m~)

2.3.5. 소제용역 중 용역범위를 초과하는 손상개소 및 정비 필요부분 발견 시

감독관 및 함정에 상태를 통보하여야 하며, 정비 감독관의 확인 후 서명한

검사 결과서를 첨부하여 수정계약을 요구할 수 있다.

2.3.6. 본 용역의 용역기간은 함형별 해군 요구일정에 따르며 마지막 함정까지의

용역 완료일자는 ’19.12.10.까지로 한다.

-

Ⅱ. 외 주 정 비 기 준

1. 작업 기준

1.1. 용역장소 : 해군에서 지정하며 지역은 진해, 동해, 평택, 목포, 인천, 부산으로 한다.

1.2. 수중소제 용역의 범위는 함정의 수면하 선저면/선측면, 추진기(추진축 포함) 양현으로

하며 선체 및 추진기 소제면의 작업 전·후가 사진 및 동영상으로 확연히 구분되어야 한다.

1.2.1. 소제 작업 시 추진기(추진축 포함)에 이물질(폐로프, 폐어망 등) 등이 있을

경우 완벽히 제거 후 소제 작업에 임한다.

1.2.2. 소제 작업 시 프로펠러의 소제 후 블레이드 면은 폴리싱 작업을 하여야 한다.

1.2.3. 수면하 선체에 부착된 조패류의 종류별로 적합한 장비를 사용하고

선체에 도장된 방청 및 방오도료가 훼손되지 않도록 하여야 한다.

1.2.4. 수면하 선체 소제 작업 시, SEA-CHEST, BOW THRUST를 포함하여 작업한다.

1.2.5. PKG 함정의 경우, 추진기를 제외한 수면하 선체 조패류 수중소제를 실시한다.

1.2.6. 작업 후 사진 및 동영상을 이용한 육안검사 중, 방청·방오도료 훼손이

확연히 확인되었을 시, 계약업체는 부식방지를 위하여 최단시간내 수중에서

방식도료를 이용하여 부분도장을 실시한다.

1.3. 소제 일정은 해군에서 제시하는 함형별 일정에 따라 실시하며, 사전 작업 조율을

통하여 상호 업무수행 시 문제가 발생치 않도록 한다.

1.4. 감독관 및 기술검사관과 계약업체 현장대리인은 상호 입회하여 소제작업 착수 전

소제대상 선체 및 추진기(추진축 포함)에 대하여 조패류/해조류 부착상태 등을

사전 확인하고 용역완료 후에는 소제결과를 확인해야 한다.

1.5. 대상함정은 추진기 조패류/해조류 소제 전, 규정에 따라 선저작업 간 안전사항

조치를 실시하고, 인접 계류함정 전파 및 보고계통에 따라 보고하여야 한다.

1.6. 용역업체는 해군(함정)측 모든 선저작업 간 안전 조치사항을 확인 후 작업 실시하며

작업자는 산소호흡기, 안전줄 등 수중작업 안전장치를 갖추고 작업에 임하고

작업중에도 지속적으로 안전대책을 강구 및 준수한다.

1.7. 용역업체는 용역 중 현장대리인을 선정/운용하고, 작업상 문제가 발생되지 않도록

철저히 관리한다.

1.8. 업체는 각각의 함형별 소제 전·후의 수면하 선체, 추진기(추진축 포함) 소제면의

상태를 사진 및 동영상 촬영하여 작업 결과를 감독관에게 확인받아야 하며 최종

용역완료 보고 시 소제 전·후의 사진을 첨부하여 보고한다.

1.9. 계약업체는 조패류 소제 용역 완료 후 작업 시 회수된 폐어망 및 폐로프 등 작업 간

발생한 폐기물에 대하여 반출 운반 시 발생되는 운송수단, 제반경비, 사고(분실사고 포함)

및 기타 행정사항도 용역업체가 책임을 진다.

1.10. 매 소제용역 완료 시 함정 현측 및 부두주변 등 정리정돈 및 주변청소는 용역

업체가 실시한다.

1.11. 업체 수중소제 작업 중 추진기(추진축 포함) 및 선체를 파손했을 경우 즉시

감독관에게 보고하고 감독관의 지시에 따라 원상 복구하며, 작업 간 발견된

추가용역 소요에 대한 판단은 감독관이 하며, 감독관의 판단에 따라 업체는

감독관과 협의 후 조치한다.

2. 검 사

2.1. 육안검사(수중촬영 사진, 동영상 확인검사)

2.1.1. 수면하 선체, 추진기 및 추진축 등 조패류 잔존여부 상태 및 작업 전·후

소제면  수중촬영에 의한 사진 및 동영상 확인

2.1.2. 육안검사 후 방청·방오도료 훼손이 확인되었을 시, 계약업체는 부식방지를

위하여 최단시간내 수중에서 방식도료를 이용하여 부분도장을 실시한다.

2.1.3. 작업함 작업현측 및 부두주변 정리정돈 상태

3. 품질보증

3.1. 함정 수면하 선체 및 추진기(추진축 포함) 조패류 수중소제 용역의 하자보증 기간은

최종 함정의 용역이 완료된 용역완료일로부터 전 함정 1년으로 한다.

3.2. 소제용역 완료 후 함정운용 중 업체의 소제 용역 결함으로 인한 모든 장비

손상 시 손상 장비에 대한 복구책임은 계약업체에 있다.

Ⅲ. 기 타 사 항

1. 서류의 작성 및 제출

1.1. 계약업체는 감독관이 작업진행 및 결과 확인을 위해 관련 자료 요청 시 최대한

협조해야 한다.

1.2. 계약업체는 계약 체결 후 5일 이내에 현장대리인을 임명하여 통보하고, 감독관과

사전 협의하여 작성한 용역계획 및 공정표 각 3부를 감독관에게 제출한다.

1.3. 계약업체는 제출한 예정 공정표에 따라 소제 진행현황을 기록 유지하고, 용역완료

및 요청 시 감독관에게 제출한다.

1.4. 계약업체는 용역완료 후 7일 이내 아래 서류를 작성하여 감독관에게 제출한다.

1.4.1. 오염물질 수거 확인증 1부

1.4.2. 구매□검수□입고증, 용역이행(부분)검사조서 각4부(조달품 검사업무예규 제9장 34조)

1.4.3. 검사의뢰서 1부(조달품 검사업무예규 제9장 36조)

1.5. 용역이행 해당 함정은 용역 완료 후 아래 서류를 작성하여 감독관에게 제출한다.

1.5.1. 정비감독관(부) 및 기술검사관 임명 인사명령서 1부

2. 소제장비의 반출·반입

2.1. 장비 반출·반입을 위한 모든 작업 및 수송 업무는 계약업체가 주관하며, 해군은

수송업무가 원활히 진행되도록 협조한다.

2.2. 해군은 필요 시 장비의 양·하륙에 따른 각종 장비(크레인 및 지게차 등)를 지원

할 수 있으며, 계약업체는 5일전에 감독관에게 요청하고 감독관은 관련 부대에

협조하여 지원한다.

3. 용역기간 및 일정

3.1. 용역기간은 함형별 해군 요구일정에 따르며 마지막 함정까지의 용역 완료일자는

’19.12.10.까지로 한다.

3.2. 용역완료일은 마지막 함정의 완료일로 하며, 이에 대한 판정은 검사관이 한다.

4. 감독 및 검사업무에 대한 협조

4.1. 계약업체는 함정 수면하 선체 및 추진기(추진축 포함) 조패류 소제에 대한 현장대리인을

임명하고, 현장대리인은 정비감독관(정, 부) 및 기술검사관의 감독업무에 협조하며, 자료

요구 시 성실하게 응한다.

5. 보 안

5.1. 계약업체는 계약물품이 군수품임을 감안하여 계약의 체결 및 이행과 관련하여

취득한 사실이 비록 일반사항이라 할지라도 타인에게 전파 및 누설하여서는 안되며,

이를 위반하였을 때는 동기여하를 막론하고 관련법규에 의한 어떠한 처벌도

감수하여야 한다.

5.2. 계약업체는 용역관련 부대출입 인원에 대하여 보안조치를 필하여야 하며, 감독관

및 운용부대는 업체요원이 부대출입 할 수 있도록 협조하여야 한다.

5.3. 운용부대장은 계약업체 출입자에 대한 보안서약서 집행 및 작업 중 사진/동영상

촬영 등 보안위반 사항이 발생치 않도록 철저히 확인하고 위반사항 적발 시 군수사

(사업처)로 즉시 통보한다.

6. 해양오염방지

6.1 계약업체는 해군이 지정하는 장소(부두)에서 용역 시 작업 폐기물이 해상으로

유입되지 않도록 철저한 해상오염 방지대책 수립/시행

6.2 계약업체는 매일 용역 후 작업장(DOCK 및 부두) 주위를 청결 정돈 하여야 하며

용역과 관련하여 발생하는 작업용 소모품은 계약업체에서 수거하여 외부로 반출하여

처리하고, 위반사항 적발 시 군수사(사업처)는 계약해지 및 경찰 고발 조치한다.

7. 감독활동

7.1. 감독관 및 기술검사관의 임명

7.1.1. 감독관(정) : 군수사령부 품질관리처 예규에 따라 임명

7.1.2. 감독관(부) : 군수사령부 품질관리처에서 함정운영부대장에게 임명을 한다.

(조달품검사업무예규 제2장 4조 3절 준용)

7.1.3. 기술검사관 : 군수사령부 품질관리실에서 함정운영부대장에게 임명을

요청한다(조달품검사업무예규 제2장 4조 2절 준용)

7.2. 감독관(정, 부) 임무

7.2.1. 감독관(정)은 용역업체가 계약상의 의무를 제대로 이행하는지 확인 및 감독하기

위하여 아래의 업무를 수행한다.

7.2.1.1. 용역 과업지시서에 따른 용역이행 일정 준수 확인/감독

7.2.1.2. 계약서에 명시된 직․간접재료 사용여부 확인

7.2.2. 감독관(부)는 용역업체가 계약상의 의무를 제대로 이행하는지 확인 및 감독 하기

위하여 아래의 업무를 수행한다.

7.2.2.1. 작업인원에 대한 보안조치(보안서약서 작성, 사진촬영 통제 등 보안교육)

여부 확인

7.2.2.2. 일일 작업 후 발생한 폐기물을 적법한 절차에 따라 처리여부 확인

7.2.2.3. 위법행위 식별 시 용역중단 및 관련 증빙자료 확보 조치

7.3. 업무 협의

7.3.1. 검사관 및 기술검사관은 필요한 감독 및 검사 활동 시 상호 협의하여 실시하고,

계약업체의 현장대리인은 용역과 관련된 사항을 감독관과 협의하여야 한다.

단, 계약서에 명시되지 않은 추가 용역소요와 관련된 사항은 검사관과 협의한다.

7.3.2. 용역 건에 대한 확인 감독업무는 해당 부대감독관(부), 기술검사관에게 권한과

책임일체를 위임하며, 군수사 감독관(정), 검사관은 준공 서류검토 등 일반

행정 업무를 수행한다.

8. 품질보증

8.1. 하자보증기간은 최종 함정 용역 완료일로부터 1년으로 한다.

8.1.1. 소제 작업 완료 후 수면하 선체 및 추진기(추진축 포함) 조패류 수중소제에

의한 장비손상 발생 시 모든 책임은 업체에 있으며 완전한 성능 복구 및

복구를 위한 제비용은 계약업체에서 책임을 진다.

9. 기  타

9.1. 함정에서는 계약업체 직원들이 용역장소(함정) 출입에 따른 보안조치를 하며,

계약업체는 군부대 출입을 위한 출입허가를 해군 보안규정에 의거하여 임명된

정비감독관(부) 및 기술검사관에게 요청한다.

9.2. 해군은 소제 기간 중 계약업체 직원이 부대시설 사용에 대하여 지원 가능한 범위내에서

편의 제공을 할 수 있으며, 지원내용에 대해서는 사전에 해군과 협조한다.

9.3. 계약업체는 함정 추진기 조패류 수중소제 작업 중 발생한 폐기물(폐어망, 폐로프 등)은

업체 주관하에 반출하여 처리한다.

9.4. 함정 추진기(추진축 포함) 소제 시기 및 장소는 해군(함정 운용부대장)이 용역

업체에 통보한다.

9.5. 수중소제 시 사용되는 장비의 전원은 해군에서 지원한다.

9.6. 함정 추진기(추진축 포함) 수중소제 작업은 함정 정박 및 정비기간(수시) 내에 실시한다.

9.7. 용역업체는 추진기 소제완료 후 정비감독관(부) 및 기술검사관에게 이상 유무를

확인받아, 이상 없을 시 구매/검수/입고증 및 용역이행 검사조서에 날인을 받는다.

9.8. 용역업체는 휴일, 야간작업을 지양하며, 필요 시 정비감독관(부)의 사전 승인 후 작업 실시한다.