일 반 시 방 서

1. 적용범위

1.1 본 시방서는 “당진화력 사설항로 등부표 인양보강공사”에 한하여 적용한다.

1.2 본 공사는 그 시행 일체를 설계도서 및 본 시방서, 특기시방서에 의해 시공하여야 하며, 본 시방서 및 설계 도면에 명시되지 않은 사항은 국토교통부 제정 토목공사표준시방서 및 관련 시방서를 적용한다.

2. 일반사항

2.1 도면과 시방서와의 내용이 상이할 때, 명기가 없을 때, 또는 의문이 생길 때에는 감독원과 협의한다.

2.2 계약자는 다음 사항 등을 감독원과 협의하고 발주자의 공사통보서에 따라 작업을 시행하여야 한다.

2.2.1 해당 작업의 예정공정 및 작업방법

2.2.2 인원, 자재 및 장비 투입 계획

2.2.3 현장 마무리, 맞춤 등의 관계로 재료의 설치위치 및 공법의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 약간의 수량증감 등 경미한 변경

2.2.4 기타 필요사항

2.3 감독원에 대한 협력의무

2.3.1 계약자는 작업을 안전하고 바르게 시공하기 위하여 감독원이 지시하는 사항에 대하여 최대한 협조하여야 한다.

2.4 공사의 중지 및 해제/해지

2.4.1 감독원은 다음의 경우 공사의 전부 또는 일부를 서면으로 시정 또는 중지시킬 수 있다.

- 계약자가 설계도서, 시방서 또는 감독원의 지시에 따르지 않는 경우

- 중요한 설계변경이 수반될 경우

- 천재지변 또는 기타 부득이한 사유가 발생하였을 경우

2.4.2 계약자의 책임 있는 사유로 인한 계약해제 또는 해지

- 단위작업(매 단위 작업지시서 포함)의 통보를 받고 3일내 착수되지 아니하고, 천재지변 등 특별한 사유 없이 3회 이상 착수 불응 시

- 불법 부정행위로 인한 계약 이행에 방해되는 행위를 하는 경우

2.5 제반보고사항

2.5.1 계약자는 소정의 양식에 의거 다음 사항을 기록한 일일 작업일보를 작성, 제출하여야 한다.

- 공사 진행 현황

- 노무자 동원 현황

- 재료의 반입 및 사용 현황

- 장비의 반·출입 현황

- 기상상황

- 기타 감독원 요구사항

2.5.2 계약자는 다음과 같은 사항을 촬영하여 사진첩 1부를 작성하고 디지털 카메라로 촬영한 파일과 함께 기성고 신청 시 감독원에게 제출하여야 한다.

- 작업 착수 전 현황 사진

- 부분별 작업 진행 중 사진 및 감독원이 지시하는 사항

- 시공 후 검사가 불가능한 공정사진

- 작업완료 후 사진

※ 사진에는 작업 일자, 구역 및 내용 등이 표기되어야 한다.

2.5.3 계약자는 매일 작업사항에 대한 협의를 하고 공사 진행에 대한 제반서류 및 보고사항의 누락 여부를 확인한다.

2.5.4 출입허가

당진화력 연료하역부두에 출입하고자 하는 자는 출입허가부서의 사전 승인을 득하여야 하며, 모든 출입자는 출입 시 경비 근무자의 통제를 받아야 하며 출입허가증은 항상 패용하여야 한다. 위험구역 출입자는 감독자의 안내에 따라야 하며 출입용무에 반하여 설비에 무단 접근을 해서는 안 된다.

3. 재료

3.1 재료일반

3.1.1 자재는 KS 규격 또는 동등이상의 신품을 사용을 원칙(단, 가설공사용 재료와 특기시방에서 명시한 재료는 제외)으로 하며, 시험을 요하는 경우에는 발주자 지정기관 또는 공신력 있는 기관의 시험성적표를 감독원에 제출하여야 하며, 소요 비용은 계약자 부담으로 한다.

3.1.2 지입자재 우선구매

- 계약자는 녹색제품 정보시스템(www.greenproduct.go.kr) 및 나라장터 종합 쇼핑몰(shopping g2b.go.kr)에 의무적으로 접속하여 공사에 사용되는 자재 중 녹색제품에 해당하는 물품이 있을 경우 녹색제품으로 구매하여야 한다.

-『환경기술개발 및 지원에 관한 법률』제17조 제1항의 규정에 의한 환경 마크인증제품 또는『자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률』제33조에 따라 지식경제부장관이 정하여 고시하는 우수재활용인증상품을 우선구매 하거나 공사에 사용해야 한다.

[예외사항]

1) 녹색제품에 해당하는 물품이 없는 경우

2) 친환경상품의 안정적 공급이 불가능한 경우

3) 현저한 품질저하 등의 이유로 구매가 어려운 경우

4) 기타 관련법에의 예외조항의 경우 및 발주처가 인정한 경우

※ 상품에 다음과 같은 도안이 붙어있는 것만 녹색제품으로 인정됨

3.2 검사

3.2.1 현장에 반입한 자재는 즉시 품명, 규격 및 수량 등을 기입한 지입자재검수요청서를 제출하여 감독원의 검사를 받아야 하며, 불합격품은 즉시 현장 밖으로 반출시키고 즉시 교체하고 재검사를 받아야 한다.

3.2.2 반입된 자재는 감독원이 지정하는 장소에 보관하여 사용하며 관리대장을 작성하여 감독원의 확인을 받아야 한다.

3.2.3 지입재료의 신품 증명을 위하여 계약자는 현물사진(규격 3″× 4″) 및 납품거래증명서를 감독원에 제출하여야 한다.

3.2.4 공사의 품질확보를 위해 필요시 감독원이 지정하는 자재에 대하여는 건설공사 품질 시험규정에 따라 품질시험 실시하여야 하며, 시험결과서를 감독원에게 제출하여야 한다.

4. 시공검사

4.1. 각 공사부분은 미리 감독원이 지정한 공정에 이르렀을 때 검사를 받아, 승인을 득한 후 다음 공정에 임하여야 한다.

4.2. 시공 후 검사가 불가능하거나 곤란한 부분은 감독원의 입회하에 시공해야 하며 감독원 입회 없이 계약자가 임의로 시공하여 발생되는 제반 문제점은 계약자 부담으로 재시공 하여야 한다.

5. 대관 인,허가

5.1 시공 상 대관 인․허가가 필요한 경우 감독부서의 협조를 받아 계약자가 인․허가를 수행하고 이에 소요되는 비용은 계약자 부담(고지에 의한 수수료 제외)으로 한다.

6. 공사현장 관리

6.1 공사현장 관리는 근로기준법, 동시행령, 시행규칙 기타 관련 법규에 따라 행하고 아래 각항을 지킨다.

6.1.1 기존 시설물에 영향을 주지 말아야 하며, 또한 그의 안전 확보에 필요한 조치를 취해야 한다.

6.1.2 공사 중에 발생하는 화재 등 안전사고의 응급조치에 필요한 기계기구 및 재료는 상시 일정한 장소에 적정량을 비치하고, 그 소재와 사용법을 종사자에게 주지시켜야 한다.

6.1.3 공사 시공 중 사고가 발생하였을 때는 적절한 응급조치를 하여야 하며 동시에 감독원에 통보하여야 한다. 또한 사고의 원인, 경과, 피해내용 등을 감독원에게 보고하고 그 지시를 받아야 한다.

6.2 공사기간은 안전한 작업환경 조성 및 현장 안전관리를 위해 주말(토, 일요일) 및 공휴일을 제외하여 산정하였고, 공사기간 중 주말 및 공휴일의 작업은 시행하지 아니한다.

6.3 공사시행의 형편에 따라 작업시간의 연장이나 단축 또는 야간 작업의 필요성을 감독원이 인정할 때에는 계약자는 그 지시에 따라야 한다.

7. 현장대리인 및 기술자

7.1 계약자는 건설산업기본법 시행령 제35조 제2항에 의한 유자격자를 현장대리인으로 임명하고 공사계약일반조건 제14조에 의한 현장대리인 임무를 성실히 수행하여야 한다.

8. 안전관리

8.1 관계법령에 적합한 안전관리자를 선정하여 안전관리에 전담토록 하고 모든 사항을 산업안전보건법, 산업재해보상보험법에 의거한 시행령, 시행규칙 등 관련 법규에 따른다.

8.2 현장의 안전관리상 일반인 및 현장 종사원의 출입을 통제하여 보안 및 안전에 최대한 유의할 것이며, 착공과 동시에 안전관리 세부실행계획서를 감독원에게 제출하여 승인을 받고 이행에 만전을 기하여야 한다.

8.3 공사 중 발생한 모든 사고에 대하여는 일체의 책임(민·형사상 및 변상 등)을 계약자가 지며 감독 부서의 안전회의 참석, 점검에 대한 수검 및 교육지시 이행에 철저를 기하여야 한다.

8.4 안전관리자는 작업으로 인해 물체가 낙하 또는 비산할 위험이 있을 때에는 보호망의 설치, 출입구간의 설정 등 기타 위험방지 조치를 하여야 한다.

8.5 작업항목별 안전관리는 산업안전기준 규칙에 있는 제반규칙을 준수하여 안전사고를 사전에 예방하여야 한다.

8.6 계약자는 본 공사기간 중 만약에 발생할지도 모를 화재에 대비하여 소방법에 준하여 일체의 소방대책을 강구해야 하며, 화재로 인한 피해는 계약자가 부담해야 한다.

9. 환경오염방지

9.1 교육

9.1.1 계약자는 공사현장에 종사하는 모든 작업자에게 환경오염방지를 위한 교육을 실시하여야 한다.

9.2 책임

9.2.1 계약자는 공사현장의 환경오염 방지에 관한 관계 법령을 준수하여야 한다.

9.2.2 계약자의 귀책사유로 환경오염이 발생하는 경우, 계약자는 환경오염으로 발생되는 모든 사항에 대해 책임을 진다.

9.3 소음 및 진동

9.3.1 계약자는 공사 중 소음 및 진동에 관한 제반 법규를 준수하여야 하며 공사로 인한 민원이 발생되지 않도록 적절한 조치를 취하여야 한다.

9.4 폐기물 처리

9.4.1 계약자는 전 공사현장을 청결히 유지하여야 하며, 매일 작업 종료 전 주변정리를 철저히 한다.

9.4.2 공사 시행중 발생한 폐기물(일반 및 특정 폐기물 등)은 발생 즉시, 관련법규에 따라 분리수거하고 감독원이 지정한 위치에 운반, 보관한다.

10. 대가의 지급

10.1 시공물량으로 계약금액 내 기성대금을 지급하고 계약금액 초과 시 설계변경 절차 후 지급한다.

10.2 신규품목에 대한 기성 지급은 "국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률" 및 한국동서발전㈜의 관련규정에 의거 설계변경 절차 후 지급한다.

11. 시설물 관리

11.1 계약자는 공사작업 수행 중 발전소 시설물이 손상되지 않도록 필요한 보호시설을 해야 하며, 파손 시에는 계약자 부담으로 원상복구 해야 한다.

11.2 시설물의 고유기능 유지를 위하여 필요한 사항은 감독원에게 알려야 하며 감독원의 지시에 적극 협조하여야 한다.

12. 부 담

12.1 계약자는 본 공사로 인하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 계약자 책임 하에 계약자 부담으로 변상하여야 한다.

13. 제출서류

13.1 공사 착공 시

- 공사 착공계 및 착공신고서

- 공사시행 세부공정표 (인원, 자재 및 장비투입 계획 포함)

- 공사비 계약내역서

- 공사 분야별 책임자 및 작업자 명단 1부. - [개인정보제공동의서 포함]

- 현장 대리인계(이력서, 각종 자격증 면허증 사본 포함) - [개인정보제공동의서 포함]

- 안전관리계획서(당사양식)

- 계약자 재해방지 책임자 선임계 및 재해로 인한 책임각서 - [개인정보제공동의서 포함]

13.2 공사 시공 시

- 지입자재 검수요청서

- 작업일보(매일)

13.3 공사 준공 시

- 공사 준공계 및 준공검사 요청서

- 준공도면 (전자파일 포함)

- 공사 사진첩 (전자파일 포함)

14. 뒷정리

14.1 준공검사 전 가설건물 및 공사 잔재물 등은 공사장 외로 반출하고 전 공사구역을 청소 정리하여야 한다.

특 기 시 방 서

1. 일반사항

가. 적용범위

1) 본 시방서는 “당진화력 사설항로 등부표 인양보강공사”에 적용한다.

2) 본 시방서는 일반 시방서에 명기되지 않은 사항만을 규정한다.

3) 본 시방서의 모든 규정은 일반시방서의 제 규정보다 우선한다.

나. 관련 사항

1) 계약자는 도장, 보강의 모든 공정에 대하여 공사 진행방법, 작업순서, 재료품질, 장비투입 및 일정계획 등 상세한 공사 계획서를 작성하여 공사 감독원에게 제출하고 협의된 내용에 따라 공사를 수행하여야 한다.

2) 본 공사는 동절기 작업여건을 고려하여 공사기간을 산정하였으며, 감독원의 별도 지시가 있지 않는 한 예정공정표 상의 동절기 기간에는 작업을 수행하지 않는다.

3) 본 공사의 내역서 상 공종 및 수량은 예상 추정치이므로 실제 공사범위는 착수 후 등부표 점검 결과에 따라 확정된다. 이로 인해 계약금액의 증감이 발생할 수 있음을 계약 체결 시 감안하여야 하며 이에 대해 계약자는 이의를 제기할 수 없다.

4) 본 공사의 설계서 및 시공도면은 본 공사의 계약서로 간주하며 변경이 있을 시는 변경도면으로 대체할 수 있다.

5) 공사 중 현장조건이 상이한 사항이 발생하였을 경우 감독원에게 즉시 보고 한다.

6) 장비를 변경할 시는 사용될 장비보다 성능이 우수한 장비를 선택하여 감독원의 승인을 득한 후 사용한다.

7) 계약자는 공사 감독자를 위한 육상 및 해상 교통수단을 제공하여야 하며, 이와 같은 교통수단은 본 공사가 진행되는 동안 항상 이용할 수 있도록 하여야 한다.

8) 본 공사 수행에 필요한 각종 승인 및 검사 요청서, 작업계획서 (제작도 포함), 현장 실정보고, 설계변경 요구 시 등 각종 문서는 검토와 승인에 필요한 기간 등을 감안하여 제출하여야 한다. 이를 준수하지 않아 발생되는 모든 불이익은 계약자가 감수해야 한다.

다. 안전관리 및 재해예방

1) 계약자는 공사현장의 안전에 관한 관계법령을 준수하여야 한다.

2) 계약자는 안전관리 책임자를 임명하여 발주자에게 통보하여야 하며, 임명된 안전관리 책임자를 공사현장에 상주시켜야 한다. 또한, 본 공사는 해상 구조물에서 진행되므로 안전관리자는 작업시간 동안 안전순시선을 이용 작업 현장을 순찰하여 안전관리에 만전을 기해야 한다.

3) 모든 작업자 및 관리자는 현장에서 구명조끼를 의무적으로 착용해야 하며, 특히 작업자는 작업대에서 추락 방지용 안전대를 추가적으로 착용하여야 한다.

4) 계약자는 공사수행 중 계약자 귀책으로 발생하는 화재, 도난, 유실, 손상과 계약자 및 하수급자의 종업원 또는 고용원의 안전에 대한 모든 책임을 진다.

5) 계약자는 공사수행에 수반한 불의의 사고에 대비하여 안전관리 책임자를 위시한 별도의 안전관리조직의 구성 및 안전대책을 수립하여 발주자에게 서면으로 제출하여야 하며, 안전장구의 충분한 수량을 갖춘 후 공사에 임하여야 한다.

6) 안전관리 책임자는 매일 안전관리일지를 작성하여 감독원의 확인을 받아야 하며, 이를 유지, 보관하여야 한다.

7) 계약자는 고소작업장에 반드시 관계법령에 따른 안전보호망을 설치하여 안전에 만전을 기하여야 하고, 설치, 유지보수는 전문 안전관리 책임자 또는 건설재해예방 전문기관의 기술지도하에 수행하여야 한다.

8) 계약자는 특히 WINCH, ROPE, LIFT CAR, CRANE, 작업대 등 시설에 대하여 안전대책을 수립 후 공사에 임하여야 하며, 감독원이 요구 시 구조계산 등 관련 자료를 제출하여야 한다.

9) 계약자는 안전사고 등이 일어나지 않도록 제반안전수칙을 준수하여 안전관리에 철저를 기하여야 하며, 공사구간에 교통 안내표지판의 설치, 교통유도 요원 배치 및 공사용 차량의 운행질서 확립 (과적, 과속, 난폭운전 금지등)과 공사용 차량 및 장비의 주차관리를 철저히 하여 교통사고가 없도록 하고, 본 공사도중 발생되는 모든 사고에 대하여는 일체 계약자가 책임을 져야 한다.

10) 가설공사 재해 방지를 위하여 비계 설치 및 관리에 있어서 재료의 종류 및 작업상의 안전 작업에 관하여 규정은 산업안전보건법, 동법 시행령, 동법 시행규칙이 정하는 바에 의한다.

라. 기타사항

1) 대기 및 수질오염을 대비하여 바탕처리 및 도장작업 시 분진, 오염물질, 페인트 등이 바다에 떨어지지 않도록 적절한 장비 및 보호조치를 취한 후 작업에 착수하여야 하고, 공사기간 동안 유지되어야 한다.

2) 작업 중 발생되는 인화성 폐기물 등을 절대 현장에서 태우거나 투기하지 않는다.

3) 작업 중 우천으로 작업을 중지하거나, 일일작업 종료 후에는 현장에 산재되어 있는  주요 자재를 반드시 일정구간에 야적하여 커버를 씌우고, 현장정리 정돈에 힘쓴다.

4) 계약자는 작업 착수 전 부두 입구에 작업안내판(공사명, 공사기간, 계약자명, 현장소장/안전관리책임자/감독원 성명 및 연락처 등 명시)을 설치하고 준공 후에는 철거하여야 한다.

5) 계약자는 도급내역서 작성 시 안전관리비는 감독원과 협의하여 설계 시 계상된 금액 기준 100% 이상 반영하여야 한다.

2. 특기사항

가. 장비 및 일반사항

1) 본 공사에 투입되는 장비는 예인선(119kw), 대선(150ton), 크레인(무한궤도, 30t) 또는 동급 이상의 장비로 한다.

2) 공사 진행에 차질이 없도록 모든 장비는 최상의 성능을 발휘할 수 있도록 작업 전 철저히 점검, 정비하여 장비고장으로 인한 공기지연 및 안전사고 발생 시 계약상대자가 전적으로 책임진다.

3) 작업에 사용하는 해상장비는 보험 가입이 완료 된 것으로 사용하며 장비 투입 전 사전에 감독에게 근거자료를 제출 확인 후 사용한다.

4) 본 공사 중 인근 해상에 항해하는 선박과의 간섭 및 민원이 발생되지 않도록 관련 법규를 준수한다.

나. 등부표 도장 및 인양준비

1) 야적되어 있는 등부표는 필요 시 공장으로 이동하여 표체 수선, 바탕처리 및     도장을 실시한다.

○ 함몰된 휀다 복구

○ 충격에 의한 노각대 변형부분 보강

○ 축전지함 및 기타 부식에 의한 탈락부분 재 용접

○ 각종 기타잡자재 교환

2) 등부표 Mooring Eye 감육부 용접보강

3) 바탕처리는 Shop blast을 원칙으로 하나 계약상대자가 검증된 신공법을 제시     할 경우 공사감독부서의 승인을 득한 후 적용할 수 있다.

4) 도장작업에 사용할 도료는 도장작업 전에 감독관에게 확인을 받은 후 사용하여야 한다.

5) “표면처리”는 이물질과 녹을 완전 제거한 후 작업을 하여야 한다.

6) “전처리도장”은 금속전처리 도료 또는 동 품종이상으로 붓칠·로울러칠 또     는 뿜칠로 도장하여야 한다.

7) 도장공사는 다음 사항을 이행하여 시공하여야 한다.

○ 도장된 표면은 매끄러워야 한다.

○ 표면에는 붓 자국, 흘러내린 자국, 울퉁불퉁함이 없어야 한다.

○ 표면에 들뜨기, 변색  또는 오손 등이 없어야 한다.

○ 면에는 균열, 흠 등이 없어야 한다.

○ 다음도로 넘어가기 전 도장 후 완전 건조 시키고 진행한다.

8) 다음과 같은 경우에는 도장작업을 하여서는 아니 된다.

○ 온도가 5℃이하일 때

○ 상대습도가 80%를 초과하는 경우

○ 바람에 모래와 먼지가 날릴 때

9) 일반적인 부표의 도장은 다음 기준에 따라야 한다.

○ 표체 전체 하도도장 : 무기질 ZINC도료(녹막이 방지용) 70㎛ 이상

○ 표체 전체 중도도장 : 에폭시계 도료(방청 A/C용, 중도용) 150㎛ 이상

○ 표체 상부 상도도장 : 폴리우레탄계 도료(상도용 마감도료) 60㎛ 이상

○ 표체 하부 상도도장 : 염화고무계 도료(접착제 상부용) 75㎛ 이상

○ 표체 하부 최상도도장 : 선저도료(방오 A/F) 60㎛ 이상

10) 도장작업은 매 칠 횟수마다 육안 및 도막 측정기를 이용하여 검사하여야 하     며 매번 사진을 촬영하여 감독관에게 제출한다.

11) 시공사가 동등이상의 성능을 충분히 보장하는 재료를 사용할 시 감독원의 승인을 득한 후 부식방지공법을 변경 할 수 있다.

12) 시방에 명시되지 않은 부분은 감독원과 협의 후 진행한다.

다. 등부표 인양

1) 등부표에 설치된 태양전지, 축전지, 충방전 조절기, 해수온도 연속측정설비, 등명기는 인양작업시 파손을 방지하기 위하여 사전에 탈거한다.

2) 등부표 접안시 표체 및 노각대에 충격이 가하지 않도록 주의한다.

3) Wire Rope 등 인양공구에 의해 노각대 파손이 발행하지 않도록 주의하며 안전하중 및 조류상태를 고려하여 체인이 절손되지 않도록 하여야 한다.

4) 기존 등부표를 인양하여 대선에 안착후 고시위치에 예비용 부표를 설치한다.

5) 체인 및 침추는 재사용을 위해 안전히 인양하며 손실율 확인 후 재사용 여부를 결정하며 손실율 결정을 위한 근거 자료로 사진을 촬영하여 감독에게 제출한다.

6) 등부표 흘수선하에 붙은 어패, 해초 등을 완전히 제거한다.

라. 등부표 설치

1) 예비용 등부표에 설치된 태양전지, 축전지, 충방전 조절기, 해수온도 연속측정설비 등명기는 이동시 파손을 방지하기 위하여 대선에서 조립한다.

2) 등부표를 먼저 해상에 띄운 후 침추 및 계류장치를 안전하게 투입한다.

3) 등부표 설치시 표체 및 노각대 파손시 부식 및 도장탈락의 원인이 되므로 주의하여야 한다.

4) 앙카샤클 및 연결샤클은 반드시 핀 체결, 용접 등 풀림방지에 최선을 다하여야 한다.

5) 등부표를 안전하게 설치후 태양전지, 등명기, 충방전 조절기, 해수온도 연속측정설비를 부착한다.

6) 등부표 설치가 완료되면 최종 DGPS 측량 및 기능점검을 시행한다.

마. 기타

1) 계약상대자는 등부표 설치 시급성을 고려하여 작업공정표를 작성, 제출한다.

2) 공사 전, 후 상태를 명확히 구분할 수 있도록 사진철을 제출한다.

3) 본 공사는 해상 기상조건에 많은 영향을 받으므로 기상악화시 기상증명원(기상청 발급)을 공사감독부서에 제출하여 공기변경 등을 협의하여 불이익을 받지 않도록 하여야 한다.

4) 공사 전, 후 상태를 명확히 구분할 수 있도록 GPS로 위치를 기록하여 좌표확인 시 참고한다.

5) 등부표 정확한 고시위치 측정을 위해 DGPS등의 장비를 필히 확보하여야 한다.

6) 이밖에 기술되지 않은 사항은 '항로표지법 및 예하법률', '표준형부표 제작 및 품질관리 기준에 관한규정', '항로표지의 기능 및 규격에 관한 기준', '항로표지시설 관리지침'에 따른다.

3. 설계 변경 사항

가. 공사기본계획 변경에 따른 역무 증감

나. 계약목적 대상의 여건변화 및 이에 따른 물량 증감 또는 공법 변경

다. 국민연금보험료, 국민건강보험료, 안전관리비 등 관계법령에 따른 사후정산

라. 천재･지변 등 불가항력의 사유로 인한 피해복구

마. 기타 감독원이 인정하는 사항