공   사   시   방   서

(2019년도 당진화력 사설항로표지 위탁점검공사)

2019. 01. 01

당진화력본부 정보시설부

일 반 시 방 서

1. 일반사항

가. 본 시방서는 당진화력본부 2019년 사설항로 표지설비 위탁점검공사에 적

용한다.

나. 공사범위

본 공사는 당진화력본부에 설치되어 있는 등부표 13기, 돌핀부두등대 2기, 등

대 1기, 지향등, 전후도등의 위탁점검공사로서 설계서에 명시된 설비를               계약자가 아래 공사설계서, 일반시방서 및 항로표지법 제 13조에 의거 유지관

리하는 공사이며, 당진화력본부 관리하의 등부표 추가 설치될 경우 공사통보서

를 발부 받아 위탁점검을 실시하며 추가된 점검비용은 실적 정산한다.

다. 공사기간

기간은 2019년 01월 1일부터 2019년 12월 31일까지 1년(12개월)을 원칙

으로 한다.

2. 시공관리

공사는 항로표지법시행령, 내선규정, 동서 공사관리규정, 안전관리규정, 설계서    및 기타 관계 법령 규정에 의하여 시공하여야 한다.

가. 공사의 책임

(1) 계약자는 공사 시공의 과정에 대하여 일체의 기술노무와 아울러 보안상의            책임을 져야 하며, 우리 회사 공사관리규정의 임무에 책임을 진다.

(2) 계약자는 기기공작물 및 남은 자재의 인도 완료시까지 시공중에 있어서           설치 완료한 기기는 물론 당사로부터 받은 공사용 기기, 공구, 자재 등에          대한 일체의 관리 책임을 져야 한다.

(3) 공사 시행중 문제점 발견 시 공사감독원과 협의하며 계약자 임의로 시

행하여 발생하는 모든 책임은 계약자에 있다.

나. 현장대리인

(1) 계약자는 계약된 공사에 적격한 공사현장대리인(국가기술자격취득자 또

는 건설기술관리법등 관계법령에 의하여 기술자로 인정하고 있는 자를            말한다. 이하 같다)을 지명하여 발주자에게 통지하여야 한다.

(2) 계약자는 공사기간 중 우리 회사의 승인을 받은 사람으로서 공사현장에          응급 처리할 수 있는 권한을 가진 현장대리인을 감독요청 시 현장에 입회

시켜야 한다.

(3) 현장대리인이 현장을 떠날 때는 반드시 우리회사 감독원에게 승인을 받아야          한다.

(4) 현장대리인은 공사 감독원의 요청에 따라 자기책임하에 공사현장의 단속

및 공사에 관한 모든 사항을 처리하여야 한다.

(5) 계약자는 착공계 제출전 설계서를 충분히 숙지하고 예상되는 문제점을 미리           파악하여 감독부서와 협의 후 처리하고 이때 발견하지 못한 부분은 계약

자 책임에 있다.

다. 고용관리

(1) 감독원은 공사에 종사하는 노무원 중 특정한 기능에 미달하여 공사에

지장이 있다고 생각되는 사람을 교체하도록 지시할 수 있으며, 계약자는 이에

따라야 한다.

(2) 계약자에게 고용된 일체의 종업원에 대한 관리 책임을 계약자가 진다.

(3) 계약자는 기술자 또는 기능공에 대하여는 각 단위 공사 전에 공사의 특성을           면밀히 검토하여 사전에 충분한 인원을 확보하여야 한다.

라. 작업과 안전관리

(1) 본 공사에 수반되는 선박운항 및 정비시행은 선박안정법, 선원법, 선박

직원법 및 선박안전운항 수칙과 당사 안전관리규정, 전기공작물 취급규정,          안전작업수칙 및 도급공사자의 안전수칙을 준수하여 시공한다.

(2) 산업안전보건법에 규정한 제반사항을 준수하고 종업원에 대한 안전교육

을 실시하며 작업중 발생된 사고로 우리공사에 물적, 인적 손해를 끼쳤을          때 이로 인한 보상 및 모든 책임을 계약자가 져야 한다.

(3) 계약자는 종업원에 대한 제반문제 및 민형사상의 모든 책임을 져야한다.

(4) 계약자는 본 정비 수행과 관련하여 동원된 인원 장비 등에 발생한 모든          재해 및 환경오염사고에 대하여 책임을 지며 피해보상에 관한 소송 등 대

외적인 문제가 발생되었을 경우 신속하고 적법하게 해결하여 사회적인 물

의가 야기되지 않도록 하여야 한다.

3. 공정관리

가. 공정표 제출

계약대상자는 본 공사 계약체결 즉시 본 공사에 관한 실행 세부 공정표를 작

성하여 공사 감독원의 승인을 받아야 한다.

나. 공정보고

(1) 계약자는 계약 후 본 공사를 착공하고 공사 착공계를 제출한다.

(2) 공사 진행 사항은 매일 점검일지로써 우리 회사 감독원에게 보고하여야           한다. 공사 점검일지는 매일 작업내용 또는 일일작업명령에 대하여서는           계약자가 이에 순응하여야 하며 기록 보관한다.

다. 공정 변경

계약자가 제출한 공정은 우리 회사의 검토결과 필요하다고 인정될 때 이를          수정할 수 있다. 시공도중에는 공사 진행상 필요에 따라 우리 회사가 임

의로 수정할 수 있으며, 전체 공정에 차질을 야기하여서는 안 된다.

라. 등부표 유실 등 비상상황 발생시 24시간 이내 작업에 착수하여 유선 통보 후          서면으로 보고한다.

4. 대가(기성)지급 및 공제

가. 대가(기성고)는 계약자의 요청으로 매분기 공제금액을 공제하고 대가를          정산, 지급한다.

나. 고장발생시 별도의 자재가 필요한 경우 공사통보서를 발부 받아 정비에 착

수하며  추가된 지입자재비는 계약일반조건에 따른 설계변경 절차에 따라        반영한다.

다. 월1회 점검을 실시하지 않을 경우 1회 점검 보수료를 공제하며 그로 인하

여 발생한 사고 및 손해는 계약자가 모든 책임을 진다.

라. 국민건강보험료 및 연금보험 노인장기요양보험료등은 사후 실적 정산한다.

마. 산업안전보건관리비는 산업재해 및 건강장애예방을 위하여 법령에 의거 요구되는 비용으로 실적정산 한다.

5. 공사 준공

가. 시공자는 설계서 및 시방서에 의한 모든 작업사항이 완료되면 준공검사를 요

청하여 준공검사원의 입회하에 당사의 관련규정에 의거한 준공검사를 받아

야 한다.

나. 준공검사 시 하자부분에 대해서는 전량 계약자가 재작업 완료 후 다시 준공

검사를 받아야 한다.

6. 노무 관리

가. 계약자에 고용된 종업원의 노무관리에 대한 책임의 일체를 계약자가 지며         작업장 이외의 통행을 통제하여야 한다.

나. 공사감독원은 계약자가 본 정비에 동원하고자 하는 직원의 자격 기준선정        및 기능 숙련도를 심사할 권한을 가지며 이에 대하여 계약자는 순응하여야        한다.

다. 공사감독원은 작업에 동원된 기능공의 능력과 기능이 해당 작업에 부적합

하다고 인정될 때는 해당기능공의 교체를 지시할 수 있으며, 계약자는 즉시

해당 기능공을 교체하여 공사수행에 지장을 초래하지 않도록 한다.

라. 계약자는 본 정비 기술요원 및 소요인력의 비상연락 체계를 작성하여 착공

전에 제출하고 변동사항이 있을 경우에는 즉시 변경 제출한다.

7. 안전 관리

가. 교육

계약자는 공사(용역) 현장에 종사하는 모든 작업자에게 인명 안전사고 예방을        위하여 제반 안전교육을 실시하고, 교육실적을 기록(교육자 서명)보관하여야        한다.

나. 책임

(1) 계약자의 귀책사유로 인명 및 설비 안전사고가 발생되는 경우 계약자

는 안전사고로 발생되는 모든 사항에 대해 민․형사상의 책임을 져야 한다.

(2) 계약자는 공사(용역) 수행 중 자신의 고의 또는 부주의, 보호구의 미착용, 안

전시설 미비, 기타 안전수칙 불이행 등으로 계약자의 근로자나 제3자에게 인적

ㆍ물적 피해를 초래하였을 경우에는 계약자가 책임을 져야 한다.

다. 관련법규 및 당사 규정 준수

계약자는 공사(용역)에 수반되는 모든 사항에 안전관련 법규 및 발주자 제반        규정을 준수하여야 하며 이를 위한 적절한 조치, 절차를 수립ㆍ시행하여야       한다.

라. 신고 의무

계약자는 공사(용역)와 관련된 설비 및 부대설비의 안전 위해요소(가스누설,       붕괴, 유해화학물질 누설, 연료 유출, 시설물의 전도, 폭발, 침하 등)를 발견하면        발주자에게 구두, 전화 또는 문서(FAX 등)의 형태로 신속하게 신고할 의무

가 있다.

마. 자료제공 의무

발주자는 계약자에게 공사(용역)와 관련한 설비의 안전성 확인을 위하여 제원,        중량, 강도, 재질 등에 관한 자료 요구 시 특별한 이유가 없는 한 제공하

여야 한다.

바. 계약자는 협소하거나 위험한 장소, 화재 및 폭발 우려 등 위해요인이 내포된         시공 부분의 작업은 당사의 안전관리규정, 안전작업수칙, 도급공사자의 안

전작업 수칙에 의하여 충분한 사전검토를 하여야 하며, 작업 전 위험표지         및 위험구역 설정 표시 등을 설치하여 안전사고 예방에 최선을 다해야          한다.

사. 계약자는 재해방지책임자를 선임하여 작업 시 현장에 상주하여야 하며,

착공과 동시에 안전관리계획서를 수립ㆍ제출하고 정확히 시행하여야

한다.

아. 계약자 안전관리자는 작업 착수전 Tool Box Meeting을 철저히 하여 안전사고를         사전에 예방하여야 한다.

자. 계약자는 공사(용역)수행에 따른 위험요소를 사전에 제거하고, 설비안전사

고를 예방하기 위해 적절한 조치를 취하여야 한다.

차. 발주자는 계약자에게 산업안전보건관리비 사용내역서의 제출을 요구할 수          있으며, 안전관리의 목적 외 사용분에 대해서는 감액 조치 한다.

카. 기타 기술적인 사항은 특기시방서에 기술하며, 계약자는 특기시방서를 준

수하여 안전사고 및 재해발생이 없도록 하여야 한다.

타. 계약자는 착공 전 본 공사에 대한 전반적인 안전관리계획서를 작성하여           감독부서에 제출하여 사전승인을 득하여야 한다.

파. 계약자는 착공시 재해방지 책임자를 임명하여 공사 감독부서에 제출 하며,         안전담당자를 임명하여 안전업무를 수행하여야 한다. 단, 부득이한 경우에

는 현장대리인이 안전담당자를 겸임할 수 있다.

하. 계약자는 공사기간 중 공사에 해당하는 기술면허 소지자를 현장대리인으로          임명하여 상주케 하고 현장대리인은 계약자를 대리하여 모든 업무수행에          차질이 없도록 동원된 종업원에 대한 관리를 철저히 해야 한다.

거. 공사를 착공하여 준공될 때까지 현장에서 발생되는 안전사고에 대한 민.형

사상의 책임은 계약자가 지며, 계약자는 책임을 지고 보상하여야 한다.

너. 계약자는 특히 협소하거나 위험장소, 화재 및 폭발우려 등 위해요인이 내

포된 장소는 반드시 안전관련 규정에 의거 충분한 사전검토를 하여 위해 개

소는 적절한 안전조치를 취한 후 작업에 임하도록 한다.

더. 현장에서 사고자 발생시 즉시 응급처리하고 감독원에게 육하원칙에 의거         보고하여야 한다.

러. 본 공사에 종사하는 인원은 본부 내 발전설비 제반의 기기조작을 일체           금한다.

머. 점검, 정비 전 계약자는 위험이 따르는 곳에 안전표지판을 부착한 후 작업

에 착수해야 하며, 점검, 정비 시는 당사의 안전작업 기준이나 전기공작물 취

급규정에 준하여 정확하고 안전하게 수행해야 한다.

버. 계약자는 정비업무 수행상의 모든 안전사고에 대한 책임이 있으며, 따라서         안전사고를 미연에 방지 하기위하여 적극 노력하여야 한다.

8. 자재 관리

가. 계약자가 본 공사를 위하여 지입하는 일체의 자재는 우리 회사의 소정양식

에 의거, 우리 회사 감독원의 검수를 받은 후 사용하여야 하며, 검수를 받지

않거나 검수에 불합격된 자재를 사용하여 시공하는 경우, 이 부분은 즉시 계약

자 책임 하에 재시공한다.

나. 계약자가 본 공사를 위하여 공급하는 자재나 우리 회사가 계약자에게 지급

하는 일체의 장비 및 자재의 보관책임은 계약자에게 있으며, 일체의 도난,  손

상ㆍ망실, 부주의로 인한 파괴 등의 책임을 지며 이 경우 계약자는 이를 원

상으로 복구 또는 변상한다.

다. 우리 회사가 본 공사용으로 대여한 수공구나 중요 장비 중 파손 및 고장이          발생한 것은 지체 없이 동일한 물건이나 동등 이상 품질의 물건을 신품으로         반납 또는 수리복구 해야 한다.

라. 계약자가 사용하는 일체의 장비 또는 자재가 사용하기에 알맞지 않다고 인정         될 때 우리 회사는 이를 교체 또는 정비토록 명할 수 있으며, 계약자는 이에          순응해야 한다.

마. 발전소 내로 물품의 반입 또는 반출과 사급자재의 수급에 관한 것은 공사 감

독원의 지시에 따라야 한다.

바. 공사가 준공된 후의 전 자재 중 사급품은 모두 우리 회사가 정하는 장소까

지 운반하여 입고해야 하고 비용은 일체 공사 수급인이 부담한다.

사. 공사 수급인의 반입품은 우리 회사 감독원의 승인 하에 반출한다.

아. 계약자가 시공불량으로 인하여 재시공할 경우 불출 소비된 해당 사급자재

는 계약자부담으로 보충하여야 한다.

자. 교체된 자재와 정비 종료 시 불출된 자재중 남은 자재는 반드시 공사 감독

원의 확인 후 반입한다.

9. 보 안

가. 계약자는 본 공사 착공계 제출 시 작업 인부 출입 승인 신청서를 제출하여         승인 후 출입하여야 한다.

나. 본 공사 시공 중 또는 준공 후 당진화력본부의 중요기밀사항에 대하여서는         타인에게 누설 하여서는 안 된다.

10. 품질보증활동

가. 계약자는 공사 시행중 발생되는 품질 보증 활동은 당사의 규정에 의거 품질보

증 계획서, 시험검사계획서, 안전규정이행각서 및 작업 절차서를 각 3부 작

성 제출하여 검토, 승인을 득한 후 시행하여야 한다.

나. 시공자는 본 공사 시행 중 발생되는 제반품질 문제를 성실히 해결하여 공정

기간을 준수하고 공사감독자 및 품질관리부서와 협의 하에 항상 최선을 다

해야 한다.

다. 시공자는 본 공사 시행중 생산되는 각종 품질보증서류 및 자료를 공사

감독자와 안전품질팀장에게 각각 제출하여야 한다.

11. 환경 관리

가. 교육

계약자는 공사현장에 종사하는 모든 작업자에게 환경오염 방지를 위한 교

육을 실시하여야 한다.

나. 책임

계약자는 공사현장의 환경오염 방지에 관한 관계법령을 준수하여야 하며,         계약상대자의 귀책사유로 환경오염이 발생되는 경우 계약자는 환경오염으

로 발생되는 모든 사항을 책임져야 한다.

다. 수질 및 대기오염

계약자는 공사중 수질 및 대기오염에 관한 제반 법규를 준수하여야 하며 이

를 위한 적절한 오염방지시설과 조치 절차를 수립, 시행하여야 한다.

라. 소음 및 진동

계약자는 공사 중 소음 및 진동에 관한 제반 법규를 준수하여야 하며 주변

지역에 공사로 인한 민원이 발생되지 않도록 적절한 조치 절차를 수립. 시행

하여야 한다.

마. 폐기물 처리

계약자는 전 공사현장을 청결하게 유지하여야 하며 매일 작업종료 전 청소를         철저히 하여야 한다. 공사 시행중 발생한 폐기물(일반 및 특정폐기물)은 즉

시 관련법규에  따라 분리수거하고 공사감독원이 지정한 위치에 운반. 보관

한다.

12. 기 타

가. 본 공사 계약 범위 내에서 계약자는 착공일로부터 준공검사일까지 점검에         대한  책임을 지며, 도면 및 설계서에 명시되어 있지 않은 사항일지라도          완전한 성능 보증을 위해 필요한 사항에 대하여는 공사감독원의 지시에 따

라 이를 수행하여야 한다.

나. 계약자는 본 정비 수행중 점검한 부분에 대하여 기성고 검사 및 준공검사

시 미비한 사항을 재시공 요구할 시는 즉시 계약자 부담으로 조치하여야         하며 이로 인한 공기연장은 요청할 수 없다.

다. 본 정비와 관련되는 법령, 조례 등을 잘 준수하여 필요한 서류제출, 수속 등은          계약자가 한다.

라. 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 반드시 공사감독자의 지시에 의거 수행

하여야 한다. 또한 감독자의 지시 없이 작업을 수행하는 일이 없도록 하고         관계규정 및 기준에 적합하도록 수행하여야 한다.

마. 시 험

설치한 기기의 시험은 계약자 측 책임자를 입회시켜야 하며, 필요하다고          인정될 때에는 기술자 및 인부를 계약자의 부담으로 공급하여야 한다. 또한        시험에 있어서 계약 상대자측의 조정불량 등으로 기인한 사고가 발생하였

을 때에는 공사 수급인의 부담으로 개수하여야 한다. 끝.

특기시방서

1. 일반사항

가. 적용범위

(1) 본 시방서는 2019년도 사설항로 표지설비 위탁 점검공사에 대하여 적용

한다.

(2) 설계도서, 항로표지법, 동시행령, 동시행규칙 및 기술기준에 의한 것을 제

외 하고는 모두 본 시방서에 준하여 시공한다.

나. 용어의 정의

(1) 계약자 : 본 공사에 대한 계약을 맺어 시공하는 당사자를 지칭한다.

(2) 현장대리인 : 공사현장에 상주하고 감독자의 지시에 따라 교체공사에            대한 제반 관리 업무를 수행하는 자로 착공계 제출시 계약자가 명시한           자를 지칭한다.

(3) 감독 : 본 공사를 설계한 당진화력본부 경영관리처 시설관리팀장이

임명한자를 지칭한다.

다. 설비현황 설명

사설항로 표지설비는 당진화력본부 연료 수송용 입, 출항 선박의 안전운행         을 위해 설치된 설비임.

(1) 해상 설비 : 등부표 13기, 말륙도 등대 1기, 레이콘 1기

(2) 육상 설비 : 돌핀부두등대 2기, 지향등 1기, 전후도등 1식

라. 제출물

순번	서 류 명	부수	제출시기	제출처
1	공사 착공계	1	착공시	정보시설팀
2	세부시행 공정표 및 작업계획서	1
3	공사비 내역서	1
4	현장대리인 선임계(이력서, 자격증사본 첨부)	1
5	안전보건관리 책임자 선임계	1
6	재해로 인한 책임각서/ 부실공사방지 서약서	1
7	작업자 출입 신청서 (신분증 사본 첨부)	3
8	안전관리계획서/안전교육일지/작업 수시공정별 위험성평가표	1
9	사업자등록증, 인감 증명	1
10	항로표지 위탁관리업 등록증	2
11	사설항로표지 위탁관리신고서 관련 서류	2
12	점검 실적(점검표, 사진대장)	1	공사기간
13	기타선박 확인증	1
14	산재 및 고용보험 가입 증명원	1	준공시
15	안전관리비 사용 내역서	1
16	공사 준공계 및 준공검사 요청서	1

마. 품질 보증

(1) 계약자는 작업에 임하기 전 작업내용 및 절차, 공사현장 등을 충분히            검토 및 숙지하여야 하며 감독자, 계약자 회의를 통해 작업계획, 순서           및 방법 등을 사전에 협의하여야 한다.

바. 운반, 보관, 취급

(1) 계약자는 수송 및 보관중인 기자재가 보호될 수 있도록 조치하여야 하

며 옥내지장이 없도록 하여야 한다.

(2) 해당 작업용 자재 및 장비는 표식을 명확히 하여 작업 관계자 외의 인원

이 접촉할 수 없도록 하여야 한다.

(3) 일일 작업 종료 전 작업 마무리 시 작업용 자재 및 장비를 작업부 주

위 통행에 지장을 주지 않도록 정리 조치하여 타 설비의 운전과 점검에          지장을 초래하지 않도록 하여야 한다.

사. 환경요구사항

(1) 시공자는 공사현장에 종사하는 모든 작업자에게 환경오염방지를 위한            교육을 실시하여야 한다.

(2) 계약자는 공사현장의 환경오염방지에 관한 관계법령을 준수하여야 한다.

(3) 계약자의 귀책사유로 환경오염이 발생되는 경우, 계약자는 모든 사항을           책임져야 한다.

(4) 계약자는 공사현장을 청결하게 유지하여야 하며, 매일 작업 종료 전 청소            및 정리 정돈을 철저히 한다.

(5) 공사시행 중 발생한 폐기물(일반 및 특정폐기물)은 발생즉시 관련법규에 따

라 분리수거하고 공사감독원이 지정한 위치에 운반, 보관한다.

아. 환경오염 방지대책

(1) 공사 중 발생하는 폐기물은 발생지점에서 즉시 분리 포장하여 바람에           의한 흩날림 및 침출수에 의한 작업장 주위 오염을 방지하여야 한다.

(2) 폐전선류, 기름걸레 등의 소각은 절대 금하며, 분리(가연성, 불연성)수거           하여야 한다.

2. 시 공

가. 시공조건 확인

(1) 작업 대상이 되는 설비의 안전성 여부를 확인하고 검검을 시작한다.

나. 작업준비

(1) 계약자는 공사에 투입되는 인력에 대해 안전교육을 실시하고, 그 결과를          공사감독원에게 제출한다.

(2) 계약자는 건조된 작업복과 안전모, 안전벨트 등 안전장구를 착용한다.

다. 시공기준

(1) 공통 사항

○ 계약자는 항상 책임자의 입회 하에 작업이 이루어질 수 있도록 하고              현장대리인은 작업에 관련된 조작사항이 발생할 때마다 감독자에게              통보하며 감독자의 지시에 따른다.

○ 항상 위험 요소를 파악 후 작업에 임하며 위험 전위가 존재하는 부

근에서는 절대로 작업을 해서는 안된다.

(2) 작업시 유의사항

○ 계약자는 월1회 정기점검을 시행하여야 하고, 돌발사고시 또는 감독

부서 의 점검 지시가 있을 경우 긴급점검을 시행한다.

○ 월1회 정기점검 시행일은 매월 15일을 기준하여 정기점검을 시행한다.

단, 기상을 고려하여 변경할 수 있다.

○ 대산지방해양수산청의 점검 시 실태점검을 시행한다.

○ 매점검시 작업 전, 중, 후 정리정돈 및 청소를 하여야 한다.

○ 등부표 접안 시 표체 및 노각대에 충격이 가하지 않도록 주의한다.

○ 점검작업용 선박은 관계법령과 말륙도 등대 주변의 암초등을 고려             하여 적정한 것으로 한다.

○ 해상 등부표 점검 시 안전운항, 해상에 대해 잘 아는 숙련자로 선정              한다.

○ 등부표 위치를 측량할 때는 선박이 파도 및 조류에 의해 움직이거나              이동치 않는 상태에서 정밀 측량한다.

○ 등명기 커버를 열 때는 커버 낙하로 인한 파손 및 유실에 주의한다.

○ 축전지 교체 시 충격방지 및 안전을 위하여 필히 2인 1조 이상으로             작업에 임한다.

○ 축전지 점검 시 축전지실 덮개를 잘 조여서 해수가 축전지 실내로 유             입 되지 않도록 한다.

○ 본 공사 작업결과는 기록표 양식에 의거 작성 보고하며 점검 작업 중             기능상 결함이 있거나 결함이 예측되는 부분이 발생시에는 즉시 보고한             다.

○ 등명기 전구 및 확보된 예비품목 중 교체가 요구되는 품목에 대하여             는 감독원의 지시에 의거 교체 작업을 실시하고 불량 교체품은 환입             한다.

○ 예비품외의 보수가 필요시는 지입처리 혹은 반출 수리 후 실비 정산             한다.

○ 등부표 위치 측량결과 위치 이동이 확인된 경우 계약자는 즉시 감독             원에게 통보한다.

○ 용역시행 중 표지물의 기능상 장애로 인하여 추가 점검이 요구될시

계약자는 감독원의 지시를 받고 24시간 이내 점검작업을 착수하여야

하며, 작업결과를 제출한다.

○ 계약자는 용역시행 완료 후 점검사항을 확인할 수 있는 사진대장을              제출하여야 한다.

○ 돌발보수 수행에 의한 공량증가 및 점검결과 표지물 기능의 회복을              위하여 별도 소요되는 지입 자재류 비용은 실적 정산한다.

라. 시험항목

설비명	점검 항목	판정기준	비고
등명기	점등상태	점등 여부
등명기	점등주기	등명기별 주기 참조
등명기	Sun S/W 동작	동작 여부
태양전지	성능점검	전압(12V) 검출 여부
등명기	충방전 조절기	전압, 전류계 동작여부
축 전 지	전압측정	표시창 녹색 여부
축 전 지	절연상태	전압(12V) 검출 여부
등부표	좌표측정	고시위치 이격(30M) 확인
등부표	잠수상태 측정	기준선 확인
등부표	도장상태	부식 및 인식 여부
등부표	파손여부	외관 점검

마. 현장 뒷정리

(1) 일일 작업 시작 전, 후 반드시 담당 감독에게 통보를 한다.

(2) 일일 작업 종료 시 작업 부산물 및 자재, 공구의 정리정돈에 철저를 기           하고 자재나 장비가 현장 주위 통행에 지장을 주지 않도록 한다.

바. 공사 준공

(1) 환경영향 및 품질보증 지적사항, 품질실명제 실행 여부, 설비안전 지적

사항 조치여부 등을 완료하고 준공검사를 요청하여야 한다.

(2) 계약자는 기성신청 및 준공 시 작업관련 사진대장과 본 공사의 각종 점

검 및 시험 내용에 대한 결과표를 감독자에게 제출 한다.

(3) 준공검사자로부터 설계서와 상이하거나 결함이 발생하여 불합격으로

지적된 사항은 이를 즉시 시정조치 하고 재검사를 요청하여야 한다.

인양공사 특기시방서

1. 장비 및 일반사항

가. 본 공사에 투입되는 장비는 예인선(90ton, 150ton급), 대선(500ton급),          크레인(무한궤도, 150t), 발전기(50kW), 용접기(200A)로 한다.

나. 공사진행에 차질이 없도록 모든 장비는 최상의 성능을 발휘할 수 있도록         작업 전 철저히 점검, 정비하여 장비고장으로 인한 공기지연 및 안전사고         발생시 계약상대자가 전적으로 책임진다.

다. 본 공사 중 인근 해상에 항해하는 선박과의 간섭 및 민원이 발생되지 않도        록 관련 법규를 준수한다.

라. 본 설계는 제7번 등부표 인양점검으로 산출되어 있으며, 다른 호기의 인양        공사 발생 시는 신규비목으로 실적정산 한다.

2. 작업 기술사항

가. 예비용 등부표 조립 및 #해당 호 인양준비

○ 예비용 등부표에 설치된 태양전지, 축전지, 충방전 조절기, 해수온도             연속측정설비 등명기는 이동시 파손을 방지하기 위하여 대선에서 조립            한다.

나. #해당 호 등부표  인양

○ 등부표에 설치된 태양전지, 축전지, 충방전 조절기, 해수온도 연속측정          설비, 등명기는 인양작업 시 파손을 방지하기 위하여 사전에 탈거한다.

○ 등부표 접안시 표체 및 노각대에 충격이 가하지 않도록 주의한다.

○ Wire Rope 등 인양공구에 의해 노각대 파손이 발행하지 않도록 주의하           며 안전하중 및 조류상태를 고려하여 체인이 절손되지 않도록 하여야            한다.

○ 기존 등부표를 인양하여 대선에 안착 후 고시위치에 예비용 부표를 설           치한다.

○ 체인은 절단하여 운반이 용이하도록 별도 포장한다.

다. #해당 호 등부표 설치

○ 등부표를 먼저 해상에 띄운후 침추 및 계류장치를 안전하게 투입한다.

○ 등부표 설치시 표체 및 노각대 파손시 부식 및 도장탈락의 원인이 되므           로 주의하여야

○ 앙카샤클 및 연결샤클은 반드시 핀 체결, 용접 등 풀림방지에 최선을 다

하여야 한다.

○ 등부표를 안전하게 설치 후 태양전지, 등명기, 충방전 조절기, 해수온도           연속측정설비를 부착한다.

○ 등부표 설치가 완료되면 최종 DGPS 측량 및 기능점검을 시행한다.

라. #해당 호 육상작업

○ 등부표 휀다 및 노각대 파손부분은 아래와 같이 복구하여야 한다.

- 함몰된 휀다 복구

- 충격에 의한 노각대 변형부분 보강

- 축전지함 및 기타 부식에 의한 탈락부분 재 용접

○ 등부표 흘수선하에 붙은 어패, 해초 등을 완전히 제거한다.

○ 기타 필요사항은 감독원이 정하는 바에 따른다.

마. 인양된 등부표 도장 작업

○ 바탕처리는 Shop blast을 원칙으로 하나 계약상대자가 검증된 신 공             법을 제시할 경우 공사감독부서의 승인을 득한 후 적용할 수 있다.

○ 도장작업에 사용할 도료는 도장작업 전에 감독관에게 확인을 받은 후            사용하여야 한다.

○ “표면처리”는 이물질과 녹을 완전 제거한 후 작업을 하여야 한다.

○ 전처리도장”은 금속전처리 도료 또는 동 품종이상으로 붓칠·로울러칠            또는 뿜칠로 도장하여야 한다.

○ 도장공사는 다음 사항을 이행하여 시공하여야 한다..

- 도장된 표면은 매끄러워야 한다.

- 표면에는 붓 자국, 흘러내린 자국, 울퉁불퉁함이 없어야 한다.

- 표면에 들뜨기, 변색  또는 오손 등이 없어야 한다.

- 면에는 균열, 흠 등이 없어야 한다.

- 다음도로 넘어가기전 도장 후 완전 건조 시키고 진행한다.

○ 다음과 같은 경우에는 도장작업을 하여서는 아니 된다.

- 온도가 5℃이하일 때

- 상대습도가 80%를 초과하는 경우

- 바람에 모래와 먼지가 날릴 때

○ 일반적인 부표의 도장은 다음 기준에 따라야 한다.

- 표체 전체 하도도장 : 무기질 ZINC도료(녹막이 방지용) 70㎛ 이상

- 표체 전체 중도도장 : 에폭시계 도료(방청 A/C용, 중도용) 150㎛ 이상

- 표체 상부 상도도장 : 폴리우레탄계 도료(상도용 마감도료) 60㎛ 이상

- 표체 하부 상도도장 : 염화고무계 도료(접착제 상부용) 75㎛ 이상

- 표체 하부 최상도도장 : 선저도료(방오 A/F) 60㎛ 이상

○ 도장작업은 매 칠 회수마다 육안 및 도막 측정기를 이용하여 검사하여           야 하며 매번 사진을 촬영하여 감독관에게 제출한다.

3. 하자 및 보증기간

가. 하자 발생 시 계약상대자가 전적으로 재설치 및 납품한다.

○ 등부표 설치 후 방위를 불문하고 40m이상 이동시

○ 등부표 계류장치 절손 의한 이동 및 유실시

나. 하자보증기간은 공사 준공 후 1년으로 한다.