공 사 시 방 서

[2019년 취수구 등부표 1기 위탁점검, 보수공사]

일 반 시 방 서

1. 적용범위

가. 본 공사는 “2019년 취수구 등부표 1기 위탁점검, 보수공사”에 한하여 적용한다. 다만, 이 시방서에 규정되지 않은 사항에 대해서는 한국남부발전(주)의 공사관리규정, 토목공사 표준시방서 제규정과 제반 법령에 의한다.

나. 본 공사는 다음 법령에 의거 관리하여야 한다.

1) 항로표지법

2) 항로표지 업무편람

3) 항로표지시설 관리지침(국토해양부 예규 제216호)

4) 한국공업규격

5) 전기용품 안전관리법

6) 기타 관련규정

다. 특기시방서는 제규정 및 일반시방서보다 우선 적용하며 기타사항은 제규정의 관련 항목에 따른다.

2. 협조 및 의무

가. 도급자는 아래의 서류를 구비하여 기한내에 제출하여야 하며, 미이행에 따른 불이익을 당하지 않도록 한다

1) 입찰참가신청시 제출 서류 : 2부 제출

○ 공사관련업 면허증 및 항로표지위탁관리업 등록증 사본

○ 사설항로표지의 관리자 및 시설기준 관련 증빙서류(항로표지법 시행령)

2) 계약 또는 착공시 제출서류

○ 선박임대 계약서 또는 선박 보유 증명서

○ 위성항법보정수신기 보유 증명원

나. 계약상대자는 관련 규정에 따라 적합한 회사 직원을 현장대리인으로 선임하여 현장에 상주하고 남제주발전본부 지시사항의 이행 및 협조요청 등 남제주발전본부와의 제반업무에 있어 도급회사를 대표하여 업무를 수행토록 한다.

다. 본 공사에 포함되어 있지 않은 관련 공사와 협조하여야 할 사항이 발생할 때 계약상대자는 사전에 감독원에게 보고, 협의하고 감독원은 관련공사 감독원과 협의하여 공정에 지장이 없도록 한다.

라. 계약상대자는 공사중이나 공사 완료후라도 본 공사에 관련된 사항을 외부에 누설하여서는 아니되며 공사 수행을 위하여 남제주발전본부로부터 받은 일체의 설계도서 및 자료는 공사 준공시에 반납하여야 한다.

마. 시공자의 의무

1) 계약상대자는 공사 진행과정, 자재, 인원 및 장비의 동원사항, 검사 및 검사과정, 기상관계 및 기타 공사와 관련된 일체의 사항을 상세히 기록하여 보관하여야 하며 감독원이 요구 할 때는 즉시 제시하여야 한다.

2) 공사의 목적물을 계약서에 정한 바에 따라 성실히 시공하고 완성해야 한다.

3) 계약서에서 특별히 정한 것을 제외하고는 공사의 시행으로 인하여 발생하는 손해와 손상에 대하여 책임을 져야하며 발주자가 당해 공사를 최종 인수하기 전까지는 공사의 목적물을 보호하고 관리할 책임이 있다.

4) 공사의 목적물이 손상을 받을 경우, 또는 공사의 목적물이 제 기준에 맞지 않을 때에는 계약서 또는 감독원의 지시에 따라 재시공 조치하여야 하며, 목적물의 품질에 대하여 책임져야 한다.

5) 공사시공과 관련하여 인근지역에 대한 피해를 사전에 예측 및 예방하여 민원이 발생하지 않도록 하여야 한다.

3. 공사의 착공, 시공 및 준공

가. 계약상대자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 착공하여야 하며 착공시에는 아래와 같은 서류를 계약 착공일까지 당사의 감독부서에 제출하여야 한다.

1) 도급내역서 2부

2) 공사시방서 1부

3) 공사예정공정표 1부

4) 사용인감계 1부

○ 사용인감계, 인감증명서

5) 현장대리인 선임계 1부

○ 현장대리인계, 현장대리인 사용인감계, 재직증명서, 기술자격수첩 사본, 경력증명서)

6) 재해방지 책임자 선임계 1부

○ 재해방지 책임자 선임계, 재해로 인한 책임각서, 재직증명서

7) 민원유발 방지 책임각서 1부

8) 보안서약서 1부

9) 산업안전보건관리계획서 2부(발주처양식 교부)

○ 안전관리비 사용계획서 : 안전관리비 계상시

○ 착공일 기준 3년간 산재요양 승인/반려여부 확인서(근로복지공단)

10) 4대보험(산재보험, 고용보험, 국민연금보험, 국민건강보험) 가입증명원본 1부

11) 환경관리계획서 1부

12) 직접시공계획서 1부

13) 착공전 사진 1부

14) 기타 발주처가 요구한 사항

나. 계약상대자는 시공계획서(현장조직표, 공사세부공정표(공사추진계획서), 주요공정의 시공절차 및 방법, 시공일정, 주요장비동원계획, 주요자재 및 인원투입계획, 품질관리대책, 안전대책 및 환경계획, 기타 장비보유현황)을 감독원에게 제출하고 승인후 시공하여야 한다.

다. 기성고 지급

대가 지급은 일정기간동안(분기 1회, 또는 계약자 요청시) 작업 완료된 사항에 대하여 감독원의 확인을 득한 후 실적정산에 의한 기성을 지급하는 것으로 하고, 준공시에 최종 준공불을 지급한다.

라. 공사의 준공

1) 검사요청

계약상대자는 본 공사 완료후 공기구, 장비, 잔여자재의 환입, 공사현장 뒷정리 및 기 사항이 완료된 후 공사감독원의 확인을 받은 후 준공검사 요청을 하여야 한다.

2) 검사시행

본 공사 설계 및 관련도면에 의하여 공사 완료후 성능시험을 거쳐 준공검사자가 준공검사를 시행하여 완료되면 준공처리 한다.

3) 준공결과 처리

가) 준공검사시 검사자로부터 불합격으로 지적된 사항은 계약상대자 책임하에 즉시 재시공하고 재 검사를 요청하여야 한다.

나) 검사결과 경미한 시정사항이 발견되면 시정항목에 대한 지시사항은 즉시 시정조치하여야 한다.

다) 공사감독원은 시정 지시사항이 완료될 때까지 공사금액을 보류할 수 있다.

4) 제출서류

가) 공사일보 (매일작성제출)

나) 준공사집첩(공종별 시공전, 중, 후) 1부

다) 정산관련서류(각종보험 영수증 및 폐기물처리 등 실적정산 증빙서류)

라) 준공계 1부

마) 안전관리계획서 및 산업안전보건관리비 집행실적 각 2부.

4. 공사시행

가. 공정표 및 시공계획서

1) 설계도서 및 시방서에 의하여 공사 전반에 대한 상세한 계획을 세워서 소정양식의 공     정표를 제출하여야 한다.

2) 공사의 진척 사항과 실시공정을 기록하는 공사일보 및 공사 기성고를 조사하여 감독원의 지시에 따라 제출하여야 하며 공사진행 상황을 계획과 대조하여 주요 공정이 현저히 지연될 때는 즉시 그 사유 및 공정만회 대책을 수립하여 보고하여야 한다.

3) 감독원의 요구에 따라 공사시행의 순서, 방법, 주요자재의 반입 계획, 주요 기계설비의 반입과 배치 및 사용계획, 노무계획, 안전 대책 (유해위험 방지계획) 및 환경대책  등에 대하여 상세한 실시계획을 작성한 시공계획서를 감독원에게 제출하여 승인을 받은 후 시공에 착수하여야 한다.

나. 전문 기술자의 배치 및 관리

1) 현장대리인은 해당 공사에 대한 전문지식과 경험이 있는 자로서 국가기술자격법에 의하여 기술자격을 취득한 전문기술자라야 하며 감독원의 승인 없이는 임의로 현장을 떠나서는 아니 되며 현장을 벗어날 부득이한 사유가 있는 경우에는 그 기간과 대리인을 지정, 통지하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

2) 관리책임

감독원은 현장대리인, 기타 시공자의 사용인이 공사의 시공 또는 관리상 부적당하다고 인정될 때에 공사감독원은 계약상대자에게 교체를 요구할 수 있으며, 시공사는 즉시 교체하여야 한다.

3) 계약상대자는 현장대리인을 교체하고자 할 경우에는 교체사유를 명시하여 서면으로 통보하여야 한다.

다. 관계 기관 등과의 협의

1) 공사의 시행에 관련되는 관계기관의 인․허가나 협의는 발주자의 협조를 받아 시공자가 하여야 한다.

2) 제반 수속에 따른 허가 또는 승인을 받았을 때에는 그 원본을 즉시 감독원에게 제출하여야 한다.

라. 제법규의 준수

1) 공사와 관련된 법령, 조례 및 규칙, 기타 관계 제법규 등을 반드시 준수하여야 한다.

2) 근로자에 대한 제법규의 운용과 적용은 시공자의 책임하에 이루어지고 사용하는 모든 근로자의 행위에 대해서는 시공자가 책임져야 한다.

마. 현장인근 주민에 대한 설명

1) 공사를 착수하기 전에 감독원과 상의하여 현장인근의 주민에게 공사시공에 대하여 설명하고 충분한 협력을 얻도록 노력해야한다.

2) 작업전 인근해역의 어장 훼손 및 기타 민원 발생요소가 생기지 않도록 사전에 조치를 취한 후 작업에 임한다.

5. 시공 관리

가. 공사 기간

시공자는 따로 정한 경우를 제외하고는 계약서상에 명기된 기간내에 공사를 착공하여 지체없이 계획대로 공사를 추진하여 계약 공기내에 완료하여야 한다. 특히 전체 공사의 완료전에 특정부분에 대한 공사의 완료 또는 시공순서 변경에 대하여 감독원의 지시가 있을 때에는 이에 따라야 한다.

나. 공사의 일시 중지

감독원은 다음 사항에 대하여 공사를 일시 중지할 수 있다.

1) 기후의 악조건으로 인하여 공사에 손상을 줄 우려가 있다고 인정될 때

2) 시공자가 설계도서대로 시공하지 않거나 또는 감독원의 지시에 응하지 않을 때

3) 공사 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

4) 시공자의 공사시공방법 또는 시공이 미숙하여 조잡한 공사가 우려될 때

5) 관련되는 다른 공사의 진척으로 보아 공사의 계속시행이 부당하다고 인정될 때

6) 불법 하도급거래 또는 하도급 위반사항이 발견될 때

7) 천재지변 등 불가항력사항이 발생하였을 때

다. 설계 변경

1) 감독원은 설계변경이 필요하다고 인정할 때는 공사의 추가 삭제 및 재료와 공법의 변경 등을 계약상대자에게 지시할 수 있으며 계약상대자는 이에 응해야 한다.

2) 공사중 아래사항이 발행할 경우 한국남부발전(주)의 규정에 따라 설계변경을 할 수 있다.

가) 공사시행중 발주자의 계획 및 방침 변경으로 인한 일부공사의 추가, 삭제 및 물량의 증감

나) 현장의 제반 조건이 설계 도서와 현저하게 상이할 때

(1) 공법의 변경이 있을 때

(2) 공사현장 여건변동 및 수량변경이 있을 때

(3) 수량 등의 계산착오로 인한 사항

다) 기타 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정할 때

라) 천재지변 등 불가항력 사항이 발생하였을 때

마) 설계당시 조사 불가능하였던 부분에 대하여 시공시 현장 실정에 맞추어 변경하여야 하는 경우

라. 작업시간

1) 공사시행의 편의상 작업시간을 연장 또는 단축하거나, 야간 또는 휴일에 작업을 할 때에는 미리 감독원의 승인을 받아야 한다.

2) 공사 시행상의 형편에 따라 작업 시간의 연장 또는 단축, 야간 또는 휴일작업의 필요성을 감독원이 인정할 때에는 시공자는 그 지시에 따라야 한다.

3) 야간작업

가) 계약상대자는 공사감독원이 필요하다고 인정하는 경우를 제외하고는 공사감독원의 승인없이 야간작업을 할 수 없다.

나) 공사감독원의 승인을 얻어 야간작업을 하는 경우에도 계약상대자는 야간작업으로 인한 추가비용을 요구할 수 없으며, 야간작업을 실시함으로써 발생하는 구조물 또는 제3자에 대하여 발생하는 일체의 문제는 계약상대자가 책임진다. 다만 발주자의 부득이한 사유로 야간작업을 지시했을 경우에는 야간작업으로 인한 추가비용을 발주자가 부담한다.

마. 공정관리

1) 공사진행 사항은 매일 작업일보로 공사감독원에게 작업내용, 공사진척현황 등 필요한 자료를 상세히 기록 제출하여야 한다.

2) 산출내역서 제출

계약상대자는 낙찰금액에 대하여 산출 내역서 제출시 공사감독원의 검토를 받아야 한다.본 설계서 작성시 원가비목의 계산 착오 등으로 인하여 공사금액을 증감 조정할 필요 가 발생하였을 경우 적정 공사비를 계약상대자와 협의하여 금액 조정을 할 수 있다.

바. 주변 구조물 보호

공사장이나 그 주변에 있는 지상 및 지하, 해상등의 기존시설 또는 가설 구조물에 대하여 위해를 주지 않도록 감독원과 협의하고 필요한 조치를 취하여야 한다.

사. 자재 및 장비관리

1) 자재는 K.S 제품을 사용하는 것을 원칙으로 하되 K.S 제품이 아닌 경우에는 한국산업규격 표시품과 동등이상의 성능이 있다고 확인된 자재를 우선사용하고 공사조건에 맞는 관련규격 및 시방(외국규격)등을 검토하여 사용토록 한다.

2) 지입자재

계약상대자가 본 공사를 위하여 지입하는 모든 자재는 신품이어야 하며, 품명, 규격, 수량은 반드시 설계서 내용과 일치하여야 한다.

3) 계약상대자는 본 공사를 위하여 지입된 모든 자재는 공사감독원의 승인없이 공사현장 외부로 반출할 수 없다.

4) 계약상대자는 지입된 모든 자재를 사용전에 “지입자재 검수요청서”를 작성하여 공사 감독원의 검수를 받아야 하며, 검수에 불합격된 자재는 즉시 교체하여 재 검수를 받아야 한다.

5) 규격미달 및 부실자재사용으로 인한 부실 시공시에 시공자 부담으로 재시공 조치하여야 한다.

6) 교체 또는 정비

계약상대자가 본 공사를 위하여 사용하는 자재, 공기구 및 장비가 해당작업에 합하지않다고 인정될 때 공사감독원은 이를 교체  정비하도록 지시할 수 있으며, 계약상대자는 즉시 교체 또는 정비하여야 한다.

아. 입회 및 자료 제출

수중, 지하 또는 구조물의 내부에 매몰되는 부분 및 현장에서 조합하는 재료의 배합, 강도 등, 시공후의 검사가 곤란한 구조물의 시공에서는 감독원의 입회하에 모양, 치수, 강도, 품질 등을 확인하고, 그 기록, 기타 필요한 자료 (검사 보고서, 기록사진, 현장관리시험대장 등)를 제출하여야 한다.

자. 공사기록

공사의 착수로부터 준공시 까지의 작업공정, 진척사항, 시공법 및 시공정도, 기상조건, 실시한 품질관리 시험성적, 안전 보건관리기록 등 공사 전반에 관하여 필요한 사항을 기록, 비치하고, 준공시에 감독원에게 제출하여야 한다.

차. 공사 기록사진 및 준공도

1) 감독원의 지시에 따라 공사에 대한 기록사진을 촬영하되, 시공 전 중 후의 사진이 선명하게 식별되도록 작성, 제출하여야 한다.

2) 본 공사용 사진은 동일 장소에서 동일 방향으로 촬영하며, 필요에 따라서 공사내용을 천연색 사진으로 촬영하여 감독원에게 제출하여야 한다.

3) 시공사항을 정확시 실측하여 준공도면과 준공내역서 출력물 및 CD-ROM 각 1부를 제출하여야 한다.

4) 시공전, 중, 후의 시공사정, 주요공정 및 특히 매몰되어 나타나지 않은 부분, 준공후 해체될 시설물, 기타 감독관이 지시하는 부분은 사진으로 기록 보존하여야 하며, CD-ROM 1부를 제출하여야 한다.

5) 시공중 아래 서류를 감독원에게 제출하여야 한다.

- 각종 자재의 시험성적서

- 자재검수 및 사용 현황표 : 발주처 지정양식

카. 공사 준공후의 정리

공사가 완료되었을 때에는 감독원의 지시에 따라 가설물 등을 철거, 반출하고, 현장을 청소, 정리하여 감독원의 검사를 받아야 한다.

6. 품질 관리 및 검사

가. 품질관리 일반

1) 시방서의 해당 규정에 부합한 공사의 품질을 확보하기 위하여 건설기술관리법의 해당 규정과 이 시방서 및 해당 기준, 시험규정 등에 따라서 공사품질시험 및 품질관리를 실시하여야 한다.

2) 착공후 신속히 시험설비, 조직 , 시험담당자, 품질관리항목, 빈도, 규격치 등을 포함하는 품질시험 시행계획서를 감독원에게 제출하고 승인을 받아야 한다.

3) 규격 및 시험 방법은 계약서의 시방내용과 감독원의 지시에 따라야 한다.

나. 공사용 재료의 품질

1) 공사에 사용할 모든 재료는 시방서의 규정에 부합되는 품질과 종류이어야 하며, 그 품질은 한국산업규격에도 부합되어야 하고 감독원의 승인을 받은 것이라야 한다.

2) 검사 및 시험에 합격한 재료라도 사용할 때, 감독원이 변질 또는 불량품으로 인정할     때는 이를 사용하여서는 안 된다.

3) 감독원이 지시하는 재료는 검사를 받거나 이것에 대신하는 시험성적서, 기타 해당 품질을 증명할 수 있는 자료를 제출하여 승인을 받아야 한다.

다. 시공확인 및 검사

1) 감독원이 행하는 재료검사 외에 시공의 확인, 검사에 필요한 노력 및 자재는 시공자의     부담으로 제공하여야 한다.

2) 특별히 지시하는 작업에 대해서는 시공의 확인, 검사의 결과에 따라 승인을 받은 후     다음 작업을 시작하여야 한다.

3) 공사 시공 후 검사가 불가능한 부분은 반드시 감독원의 시공시 입회 및 검사를 받고, 시공 상태를 증빙할 수 있는 사진과 상세한 기록서류를 감독원에게 제출하여야 한다.

라. 기성 및 준공검사

1) 공사의 기성부분 검사 및 준공검사는 현장대리인이 받아야 한다.

2) 검사를 위하여 필요한 자료의 제출, 측량이나 기타의 조치에 대하여는 감독원의 지시에 따라야 한다.

7. 안전 보건 및 환경관리

가. 안전관리

1) 본 공사는 우리회사의 안전관리규정, 안전관리수칙, 도급공사자의 안전수칙에 의거 충분한 사전조치를 취하여야 하며, 본 공사로 인한 당사 시설물의 피해는 계약자 책임으로 한다.

2) 산업안전보건법의 해당 규정을 준수하고, 의무와 책임을 성실히 이행하여야 하며, 감독원의 지시를 따라야 한다.

나. 안전조치

1) 공사중 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 충분히 주의하여야 하고, 풍수해에 대한 방재계획을 수립 감독원의 승인을 받아 시행하여야 하며, 유사시에는 피해를 최소한도로 줄일 수 있도록 응급조치를 하여야 한다.

2) 공사에 필요한 안전조치는 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직, 계획, 점검, 훈련, 교육 등을 실시하여야 하고 필요한 제반시설을 갖추어야 하며, 감독원의 승인과 검사를 받아야 한다.

3) 공사 시공 중에는 인접해 있는 기존 구조물 또는 교통시설, 일반인의 통행, 기타 농작물 등에 피해를 주지 않도록 필요에 따라 조치를 취하여야 한다.

다. 안전표지 및 안전 보호구

1) 공사현장에는 적절한 개소마다 감독원의 지시에 따라 안전표지를 설치하여야 한다.

2) 공사현장에서는 근로자에게 안전모자 외에도 필요한 안전 보호구를 착용하게 해야 한다.

라. 안전 교육

감독원이 지시하는 공사시공 또는 산업안전보건법에 의거 근로자에게 정기 및 수시 안전 교육을 실시하여야 한다.

마. 안전 시공

1) 시공자는 산업안전보건법의 해당규정을 준수하고, 시공중인 공사 또는 근로자에게 위해가 없도록 각종 가설공사와 안전설비의 설치, 시공방법, 시공장비의 운전 및 현장정돈에 특별히 주의하여야 하며, 안전시공에 대한 감독원의 지시를 따라야 한다.

2) 해상에 투입되는 모든 인원은 구명동의를 착용하여야 하며, 구조장비를 갖추고 사용되는 장비의 안전진단 및 안전교육을 실시한 후 작업에 임하여야 한다.

바. 사고보고 및 응급조치

1) 공사 시공중 다음의 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우에는 즉시 감독원에게 보고하고, 적절한 응급조치를 취하여야 한다.

가) 토사의 붕괴, 낙반, 가시설물 및 구조물의 파손 또는 추락사고

나) 사상사고

다) 제 3 자에 대해 피해를 입히는 사고

라) 기타 공사 시행에 영향을 미치는 사고

2) 전항의 경우에 사상사고, 차량사고 등 특히 긴급을 요하는 경우에는 사고 개요를 구두 또는 전화로 6하 원칙에 따라 긴급보고 하고, 추후에 서면보고 하여야 한다

사. 안전관리비의 사용

1) 시공자는 산업안전보건법 등 관계법령에 정하는 바에 따라 안전관리비를 사용하고 그    사용내역서를 작성, 보존하여야 한다.

2) 당해 공사금액에 계상된 안전관리비를 다른 목적으로 사용하여서는 안된다.

3) 감독원은 공사진행중 안전관리비 사용에 대하여 수시 확인할 수 있다.

4) 시공자는 공사 기성․준공검사원 제출시 안전관리비 사용내역서를 첨부하여야 한다.

아. 환경오염방지

1) 환경오염방지에 관한 법률을 준수하고, 시공중 먼지, 진동, 탁수, 충격, 소음, 악취 등으로 인근 주민이나 통행인에게 불편이나 공해가 없도록 최선을 다하여야 하며, 감독원의 지시에 따라야 한다.

2) 교육

계약상대자는 공사현장에 종사하는 모든 작업자에게 환경오염 방지를 위한 교육을 실시하여야 한다.

3) 책임

가) 계약상대자는 공사현장의 환경오염에 관한 관계법령을 준수하여야 한다.

나) 계약상대자의 귀책 사유로 환경오염이 발생되는 경우 계약상대자는 환경오염으로 발생되는 모든 사항을 책임져야 한다.

3) 수질 및 대기오염

계약상대자는 공사중 수질 및 대기오염에 관한 제반법규를 준수하여야 하며 이를 위한 적절한 오염방지시설과 조치 절차를 수립, 시행하여야 한다.

4) 소음과 진동

계약상대자는 공사중 소음 및 진동에 관한 제반법규를 준수하여야 하며 주변지역에 공사로 인한 민원이 발생되지 않도록 적절한 조치 절차를 수립, 시행하여야 한다.

5) 폐기물 처리

가) 계약상대자는 전 공사 현장을 청결히 유지하여야 하며 매일 작업 종료전를 철저히 한다.

나) 공사 시행중 발생한 폐기물은 발생 즉시 관련법규에 따라 분리 수거하고 지정된 위치로 운반 처리한다.

다) 공사중 발생한 모든 폐기물은 (분류된 폐기물 포함 분리 수거함에) 성상별, 종류별로 분리, 포장후 폐기물 보관 장소에 운반하여 정리 정돈하여야 하며 준공 검사시 폐기물의 분리수거, 포장, 운반 및 정리 정돈상태를 확인 받아야 한다.

자. 환경보호

공사중 또는 공사준공 후에 공사현장 및 인근의 환경에 파괴,훼손이 없도록 보호에 만전을 기해야 하며, 감독원의 지시에 따라야 한다.

특 기 시 방 서

1. 시공시 유의사항

가. 현장대리인은 일일 작업일지를 사전 작성하여 감독부서에 보고하고, 해상안전을 위해 해양항만청에 보고하고 작업에 임하여야 한다.

나. 시공자는 본 공사 수행시 인근에 항해하는 선박과의 간섭 및 민원이 발생되지 않도록 해야하며, 관련법규를 준수하여 시공하여야 한다.

다. 시공자는 기상과 해상상황을 고려하여 작업계획을 수립하고, 작업도중 기상 악화시에는 즉시 철수하여 안전을 도모토록 한다.

2. 등부표 위탁점검

가. 일반사항

1) 본 공사의 주요역무는 등부표 1기를 유지 관리하여 사설항로표지물이 원활하게 정상 동작 되도록 하여야 한다.

2) 정기점검은 매월 셋째주 수요일에 시행하되, 당사의 요구에 따라 변경될 수 있다.

가) 대상설비 : 등부표 1기

나) 점검주기 : 매월1회 점검(매월 셋째주 수요일 시행)

NO	점검항목	세 부 점 검 사 항
1	등 명 기	○ 점등상태 확인 및 손상 Lamp 교체
		○ 섬광주기 점검 및 조정
		○ 등명기 내부청소 및 시건장치 점검보수
		○ 고정 Bolt 조임상태 점검 및 조치
		○ 내부 Sealing 상태 점검 정비
2	축 전 지	○ 전압, 비중 측정 및 불량분 교체(예비품 관리 포함)
		○ Lead Cable 및 연결 Cable 상태확인 및 불량분 교체
		○ Battery 충.방전상태 점검
		○ 축전지함 Cover Bolt 조임상태 점검 및 시건장치 점검보수
3	태양전지	○ 태양전지판 충전상태 점검 및 파손분 교체
		○ 단자함 Sealing 상태 확인 및 충전 Diode 점검
		○ 표면세척 및 태양전지 출력전압 확인
4	충방전조절기	○ 충방전조절기 입 출력 상태 확인 점검, 정비
		○ 동기점멸시 입·출력전압 확인
		○ 전압계, 전류계 Calibration 실시
		○ 고정상태 점검 및 정비

NO	점검항목	세 부 점 검 사 항
5	고시위치 측량	○ 고시위치 측량 (월1회, 점검시 위성관측장비로 측량 및 자료관리)
6	시설물 상태	○ BODY 도장상태 점검 및 불량부위 부분도장 실시
		○ 부력상태 확인
		○ 각 구조물 상태 점검 및 정비
		○ 배선상태 확인 및 조치
		○ 두표 각도 확인 및 Water 유입부 Drain 실시
		○ 패류 부착상태 점검 및 제거작업
		○ 점검 Door 손상여부 확인, 점검 정비

3) 월별 정기점검 이후 차기 점검시 까지의 기간중 표지물의 기능상 장애로 인하여 추가정비가 요구될 시 도급자는 감독원의 통보일로부터 24시간 이내에 점검작업에 착수하여야 하며 등부표 표류 등 비상상황 발생시 24시간 이내에 작업에 착수하여 점검결과를 서면 보고한다.

4) 본 공사 점검작업결과는 문서로 작성 보고하며, 점검 작업중 기능상 결함이 있거나 결함이 예측되는 부분이 발생시에는 유선 및 서면으로 즉시 보고 한다.

5) 점검작업에 필요한 해상 안전장구(구명동의, 안전허리띠 등), 공구, 계측기 등은 도급자가 지참하여 작업에 임하여야 한다.

6) 공사 시공중 중요부분과 은폐부분에 대해서는 기록사진을 첨부하여 정기점검보고서（매회）첨부물로 별도분리 제출하여야 한다.

7) 도급자는 공사시행 완료 후 점검사항을 보조할 수 있는 사진첩을 정기점검보고서의 붙임으로 제출한다(사진은 디지털 또는 일반카메라 현상분)

8) 정당한 사유없이 정기점검 착수일로 부터 5일을 초과할 경우 그에 대한 정당한 사유서를 제출하여 불이익을 받지 않도록 한다.

9) 본 공사의 제반점검 작업시행은 현장대리인의 입회하에 시행하여야 한다. 단, 당일의 기상상태를 청취하여 일기가 불순할 때는 출항하지 않도록 하며, 해상점검중 일기가 고르지 못할 시는 작업을 즉시 중단하고 회항하도록 한다.

10) 본 공사를 시행함에 있어 작업도중 발생하는 제반사고, 항로표지 시설물 측량의 실수 및 정기적인 점검 정비부실로 야기된 제반 해상사고에 대하여는 도급자가 민, 형사상 모든 책임을 져야하며 도급자 부담으로 복구 및 변상, 수습하여야 한다.

11) 본 공사 시행상 지장을 초래하는 장애물의 철거는 도급자 부담으로 한다.

12) 점검 및 정비작업으로 인하여 인근 어장등에 피해가 없도록 주의하여야 하며, 과실로 인한 피해 발생시 도급자 책임하에 완전 복구 및 변상하여야 한다.

13) 도급자는 본 공사 시행기간 동안 남제주발전본부 항로표지 시설물에 대하여 항로표지법 제13조의 유지정비 책임을 진다.

14) 도급자는 일반 시방서 및 특기 시방서에 명시되지 않는 사항이라도 정비 작업상 필요한 작업은 감독원의 지시에 따라 시행하여야 한다.

나. 특기사항

1) 본 공사를 수행하기 위해서는 아래와 같은(가호 또는 나호에 해당하는 자와 다호에 해당하는 자) 기술요원을 확보하여야 하며 계약후 위반시에는 계약해지 사유가 된다.

가) 항로표지기능사 이상의 자격이 있는 자 1인 이상

나) 전기산업기사, 전기공사산업기사 또는 전자산업기사 이상의 자격이 있는 자 중 1인 이상

다) 측량 및 지형공간정보산업기사 이상의 자격이 있는 자 중 1인 이상

(위성항법보정수신기가 없는 경우)

2) 등부표 보수용품 또는 항로표지용품중 친환경상품이 있는 경우, 규격에 문제가 없는 한 친환경상품을 우선으로 사용한다. 또한, 친환경상품인 경우 인증 확인 서류를 감독원에게 사전 제출하여 승인을 득한 후 사용하도록 한다.

3) 도급자는 DGPS를 사용하여 등부표의 좌표를 측량하여야 한다.(좌표측량후 등부표 고시위치 대비 이동위치 거리를 추이 분석하여 등부표 유실가능성 및 선박 안전항해 분석자료로 활용한다)

4) 등부표의 작업선박 접안시 충격에 의한 기기손상 및 파손이 되지 않도록 유의한다.

5) 등부표 위치를 측량할 때는 선박이 파도 및 조류에 의해 움직이거나 이동하지 않는 상태에서 측정한다.

6) 태양전지 점검시 전지 표면을 발로 밟거나, 기타 기계에 의해 표면이 손상되지 않도록 주의하여 작업한다.

7) 등명기 및 축전지함 Cover를 열때는 충격에 의한 파손 및 Bolt류가 유실되지 않도록 하며, 점검 완료후 해수가 침투하지 않도록 Sealing처리를 철저히 한다.

8) 축전지 점검시 전해액이 튀거나 흘러서 도장상태가 변하거나 축전지실을 더럽히지 않도록 하며, 축전지 실내에 해수유입이 확인되었을 시는 깨끗이 해수를 제거하고 축전지 단자대 부식방지를 위하여 단자대에 도전성 그리스 도포를 시행한다.

9) 축전지 교체시 충격으로 인한 극판의 이탈 우려가 있으므로 필히 2인 1조가 되어 축전지 교체작업에 임하도록 한다.

10) 등명기, 전구, 축전지, 기타 확보된 예비 부품중 교체가 요구되는 품목 및 불량 교체품은 감독원의 지시에 의거 처리한다.

11) 등부표 위치를 수정해야 하거나 등부표를 교체해야 할 상황이 발생하였을 경우, 즉시 감독자에게 보고후 우리회사 공사관리규정에 의한다.

12) 본 공사를 수행할 수 있는 업체는 아래의 자격조건을 갖추어야 한다.

가) 항로표지 위탁관리업 등록증(지방해양수산청장) 보유업체

나) 항로표지법 시행령 별표 1의 관리자 및 시설기준을 갖춘 업체

다) 항로표지법 시행령 별표 2에 따른 관리자 근무지역이 제주도인 업체

13) 항로표지물에 대한 부분도장 작업시 해상오염에 따른 민원이 발생되지 않도록 철저를 기한다.

14) 항로표지물과 관련한 행정기관(해양수산청 소속)에서 관련서류 요청 및 정기검사시 당사가 불이익을 당하지 않도록 적극 협조한다.

15) 도급자는 항로표지법, 동법 시행령, 동법 시행규칙을 준수하여야 하며, 관련법 및 계약조건과 상이할 시 계약해지의 조건이 된다.

16) 정기점검 이외에 기상악화 등으로 특별점검 사항이 발생될 때에는 즉시 특별점검을 시행하도록 하고 추후 준공시에 정산토록 한다.(단, 공사통보서 발행건에 한함)

3. 등부표 인양점검

가. 등부표 보수용품 또는 항로표지용품중 친환경상품이 있는 경우, 규격에 문제가 없는 한  친환경상품을 우선으로 사용한다. 또한, 친환경상품인 경우 인증 확인 서류를 감독원에게 사전 제출하여 승인을 득한 후 사용하도록 한다.

나. 표지물에 대선, 작업선 접안 및 정박시 Buoy에 충격이 가지 않도록 주의한다.

다. 표지 인양작업시 Wire Rope 및 기타 기계기구에 의해 표지물 본체 및 부품이 손상되지 않도록 주의하고, 안전하중 및 조류상태를 고려하여 체인이 끊어지지 않도록 견고히 한다.

라. 표지물을 해상에 띄운 상태로 끌어서는 안되며, 대선에 실어서 견고히 고정한 다음 화순항으로 이송토록 한다.

마. 인양 운반 후 육상 작업장은 남제주발전본부내에서 시행하며, 문제점 발생시 감독원의 승인을 득한후 장소를 변경할 수 있다. 선정된 장소 사용에 따른 관계기관 협의는 발주자의 협조를 받아 시공자가 하여야 한다.

바. 인양 운반 후 작업장에서 패류제거 작업을 시행하고 오물은 적법한 절차에 따라 처리한다.

사. 체인 및 침수부의 해조류와 오물을 완전히 제거하고, 기타 녹슨부위는 Wire Brush 및     연마지로 제거한다.

아. Chain/Shackle/Swivel/Bridle Chain 치수측정 및 고시측량 결과표는 당일 감독부서에     제출하여 판정이 가능토록 하여야 한다.

자. Shackle 및 Bridle Chain 치수측정은 Ring의 옆부분과 상, 하부의 지름을 측정하며, 용   접부는 비파괴시험(PT)을 실시한다.

차. Chain 및 Bridle Chain 치수측정 은 옆부분 및 맞닿는 부분의 치수를 측정한다.

카. Chamber 부의 표지물 작업중 볼트, 너트를 풀고 조임시 부력에 이상이 없도록 철저히    기밀을 한다.

타. 침수부 파손부위 및 특이사항 발생시는 감독확인 후 공사통보서에 의해 작업을 진행하    고 사후 정산토록 한다.

4. 등부표 도장

♦ 관련근거 : 표준형부표제작및품질관리기준에관한규정 中 별표1(표준부표의 제작시방서)

가. 등부표의 모든 부분의 용접작업 및 건조가 완료되고, 녹제거가 완료되면 도장작업을 시행  한다.

나. 도장은 표체전체 2회, 수선상부1회, 수선하부1회 도장한다.

1) 표체전체 : 염화고무계도료(방청 A/C용) 하도 2회

2) 수선상부 : 염화고무계도료(상도용 마감도료) 1회

3) 수선하부 : 선저도료(방오 A/F) 1회

다. 도장재의 저장은 제조업자의 지침을 준수하되, 지면에서 이격시키고 외기에 직접 면하지 않도록 하며 충분히 환기가 되도록 한다.

라. 바탕처리는 샌드블라스팅을 원칙으로 하나, 현장여건을 감안하여 감독원의 승인을 거쳐 변경이 가능하다.

마. 도장재 저장장소의 온도는 4℃ 이상 85℃ 이하가 되도록 한다.

바. 바탕처리시 소지는 충분히 양생되어야 하며, 소지표면의 Laitance, 먼지, 유분등 기타 오  염물을 완전히 제거하여야 한다.

사. 틈새나 홈은 퍼티로 메워 주고 표면조정 후 도장한다.

아. 강재의 표면처리후 눈에 보이는 조각, 용접 찌꺼기 등은 제거되어야 하며, 재 작업된     바탕재는 지정된 표면처리 등급에 따라 처리되어야 한다.

자. 승인된 제조업자의 제품자료에 별도의 명시가 없는 한 비가 오거나 상대습도가 85%를 초   과하는 경우 및 주위의 기온이 5℃ 미만일 경우에는 칠공사를 할 수 없다.

차. 강재표면의 구석이나 모서리는 적절한 도막두께를 얻기 위해서 중복해서 칠을 해야 한다.

카. 칠 공사시 칠이 묻지 않아야 하는 곳에 칠 재료를 흘리거나 묻힌 경우는 해당 부위에     유해하지 않는 방법으로 즉시 제거해야 하며, 칠 공사가 진행중이거나 시공 완료된 부    위는 후속공정이나 타 공정으로 인해 손상을 받지 않도록 적절히 보양한다.

5. 품질보증

가. 일반사항

1) 계약자는 공사 착공계 제출시 공사분야 책임자 및 작업자 명단을 서면으로 제출한다.

2) 계약자는 등부표 인양공사 공정별 사용자재 내역을 작성하여 제출한다.

3) 계약자는 공사책임자 및 작업자를 교체할 경우 즉시 변경된 사항을 서면으로 발주자에게 제출한다.

나. 도장공사 시험 및 검사

1) 검사는 각 도장작업 단계별로 실시되어야 하며, 부적당한 도장상태인 경우에는 다음 단계의 작업이 시작되기 전에 수정하고 재검사해야 한다.

2) 설계에 의거 바탕처리, 하도, 중도 및 상도작업을 수행하여야 하며, 단계별로 감독원의 검사를 받아야 하고 각 단계별 도장작업 완료 후 검,교정이 완료된 도막측정기로도막두께를 측정, 기록하여 감독원의 확인을 받는다.

3) 부적합한 도장부위 또는 명기된 건조도막 두께에 미달된 부위는 시방서에 따라 보수도장 또는 재도장해야 한다.

4) 승인될 수 없는 흘러내림, 뿜칠과다 및 먼지 낀 부분은 연마에 의해 제거한 후 시방서에 따라 도장 또는 재도장해야 한다.

5) 각종 도장면의 오염, 갈라짐, 부풀음, 벗겨짐 그리고 분리에 대하여 시각적 검사를 하여야 한다.

6) 마감도장의 색상은 표준형부표제작및품질관리기준에관한규정 별표1 (표준부표의 제작시방서)의 색도 기준에 따라 도장 또는 재도장해야 한다.

♦ 제출서류

- Product Data Sheet

- 도료제조업자의 도장지침서, 품질보증 확인서

다. 기  타

1) 현장대리인은 항로표지기능사 이상의 자격 또는 전기산업기사, 전기공사산업기사 또는 전자산업기사 이상의 자격자로 한다.

2) 축전지, 태양전지, 등명기 등 기타작업에 관한 시방은 위탁관리 공사 특기시방에 준하여 취급하여야 한다.

3) 사진대장은 공사 전, 후 상태를 명확히 구분할 수 있도록 하고 철하여 제출한다.

6. 하자보증

가. 하자보증 기간은 공사 준공후  1년으로 한다.

나. 계약상대자는 하자보수 통지를 받을 때에는 즉시 보수작업을 하여야 하며,당해 하자의 발생원인 및 기타 조치사항을 명시하여 발주자에게 제출하여야 한다.

7. 기  타

가. 공사입찰 자격요건 : 항로표지 위탁관리업 등록업체중 수중공사업 면허 소지업체

나. 본 공사는 해상 기상조건에 많은 영향을 받으므로 기상 악화시 기상증명원을(기상청발급) 공사 감독부서에 제출하여 불이익을 받지 않도록 하여야 한다.