Ⅰ. 일 반 시 방 서

E2101 특고압 폐쇄배전반

기계공사 전문시방서

제1편 총 칙

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제1편 총 칙

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제1장  공 사 일 반

수차발전기 스톱로그 가이드프레임 오손생물 제거공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 적용

(1) 이 시방서는 한국수자원공사(이하 “공사 또는 우리공사”라 한다.) 전문시방서로서 우리공사가 발주하는 공사시방서를 작성하는데 활용하기 위한 시공기준으로 공사시방서 작성시 공사여건에 적합하게 수정 및 보완하여야 한다.

(2) 이 시방서에 기재되지 않는 사항은 정부에서 제정한 각종 표준시방서를 기준으로 공사시방서를 작성하여야 한다.

1.1.2 적용순서

(1) 공사시행에 있어 계약당사자간의 권리와 의무를 규정한 계약문서는 상호보완의 효력을 지니며 계약문서간에 상호모순이 있을 경우에는 우선 순위는 관련법규, 공사입찰 유의서, 공사계약 특수조건, 공사계약 일반조건, 현장설명서 및 질의응답서, 공사시방서, 설계도면, 물량내역서 순으로 적용한다.

(2) 이 시방서의 총칙과 총칙이외의 시방내용간에 상호모순이 있을 경우에는 총칙이외에 명시된 내용을 우선 적용한다.

1.1.3 적용기준

(1) 공사시행에 적용할 규격 또는 기준은 설계서 등 계약문서에 따로 정한 경우를 제외하고는 건설기술진흥법 제44조 규정에 의한 설계 및 시공기준, 산업표준화법 제12조에 규정한 한국산업표준(이하 “KS”라 한다.) 또는 이와 동등하나 수준 이상의 규격 및 기준에 따른다.

(2) (1)항에 규정된 적용기준 및 규격은 입찰공고일 30일전 유효한 것으로 하며, 우리공사는 공사 품질향상을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 공사시행 시점에서 유효한 최신의 규격 및 기준을 적용하도록 요구할 수 있다.

(3) 계약상대자는 (2)항의 규정에 의하여 공사에 적용할 모든 규격 및 기준서의 사본 1부를 현장에 비치하고 감독원이 필요로 하는 경우 수시로 이용할 수 있도록 하여야 한다.

1.2 법규 우선 준수

1.2.1 계약상대자는 이 시방서에 “○○은 관련법규(조례를 포함한다. 이하 이 시방서에서 같다)의 규정에도 불구하고 이 절에서 정하는 바에 따른다.”라고 별도로 명시되어 있지 않은 한, 이 시방서를 포함한 설계서의 내용이 대한민국 관련 법규의 규정과 상호 모순될 경우(관련 법규가 변경되고 변경된 규정에 따라야 할 경우를 포함단다.)에는 관련 법규의 규정을 우선하여 준수하여야 한다.

1.3 용어의 정의

1.3.1 이 시방서에서 사용하고 있는 용어에 대한 정의는 다음 각호와 같다.

(1) “공사 또는 우리공사”라 함은 해당공사의 시행주체인 “한국수자원공사”를 칭하며 계약상대자에 대한 계약당사자로서 건설기술진흥법 제2조 제6호의 “발주청”을 말한다.

(2) “계약상대자”라 함은 공사계약일반조건 제2조 제2호의 “계약상대자”를 말한다

(3) “감독원”이라 함은 공사계약일반조건 제2조 제3호의 “공사감독관”을 말한다.

(4) “감리원”이라 함은 일정한 자격을 갖추고 감리전문회사의 감리원으로 등록한 자로서 감리전문회사에 종사하면서 책임감리 업무를 수행하는 자를 말하며, 공사의 위탁에 의하여 건설기술진흥법령에 따라 공사의 감독권한을 대행하는 자를 말한다.

(5) “승인”이라 함은 계약상대자로부터 제출 등의 방법으로 요청 받은 어떤 사항에 대하여 감독원이 그 권한 범위 내에서 서면으로 동의한 것을 말한다.

(6) “지시”라 함은 감독원이 계약상대자에 대하여 그 권한의 범위 내에서 필요한 사항을 실시토록 하기 위한 지시를 말한다.

(7) “검사”라 함은 공사계약 문서에 나타난 공사단계 및 재료에 대하여 검사자가 기성부분 또는 완성품의 품질, 규격, 수량 등을 확인하는 것을 말한다. 그리고 이 경우 계약상대자가 실시한 확인 검사 중 대표가 되는 부분을 추출하여 실시할 수 있다.

(8) “확인”이라 함은 공사를 공사계약문서대로 실시하고 있는지의 여부 또는 지시, 조정, 승인, 검사 이후 실행한 결과에 대하여 우리공사 또는 감독원이 원래의 의도와 규정대로 시행되었는지를 확인하는 것을 말한다.

(9) “일식금액”이라 함은 공사목적물 물량 증감에 의하여 증감되지 않는 고정액으로 물가변경율만을 적용하여 계약상대자에게 지급할 내역서에 표시된 지불항목금액을 말한다.

1.3.1 이 시방서에서 따라 정하는 경우를 제외하고는 공사계약 특수조건에 정하는 바에 따른다.

1.4 감독원의 의무

1.4.1 감독원의 기본업무

(1) 감독원은 계약된 공사의 원활한 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 계약상대자, 현장대리인, 현장요원, 계약상대자가 당해 공사를 위하여 지정하거나 고용한자 및 계약상대자와 계약을 체결한 자에 대하여 관련 법규와 계약문서가 정하는 범위 내에서 공사시행에 필요한 지시, 확인, 검토 및 검사 등을 하여야 한다.

(2) 감독원은 계약상대자에 대하여 행하는 지시, 승인 및 확인 등은 서면으로 한다. 다만, 계약문서 내용의 변경을 수반하지 않는 시정지시 및 이행촉구 등은 구두로 할 수 있다.

(3) 계약상대자가 공사에 제출하는 서류는 감독원을 경유하여야 한다.

(4) 감리공사계약을 체결할 경우 감리원은 감독원의 권한을 대행하며, 기타사항은 「책임감리업무수행지침서」(국토교통부)에 의한다.

1.4.2 부적합 공사의 조치

(1) 감독원은 계약상대자가 건설공사의 설계도서, 시방서, 기타 관계서류의 내용과 적합하지 아니하게 해당 건설공사를 시공하는 경우에는 재시공, 공사중지 명령 등 기타 필요한 조치를 할 수 있다

(2) 설계서와 일치하지 않는 공사나 감독원의 승인을 받지 않고 실시된 어떠한 공사도 승인 받지 못한 공사로 간주하며 계약상대자 부담으로 철거 또는 대체하여야 한다.

(3) 상기 (1),(2)항과 같이 감독원의 승인을 얻지 못한 공사나 지시를 이행하지 않는 경우에 감독원은 부적합 공사로 판단하여 공사를 중지하거나 제거․대체를 지시할 권한을 갖는다.

1.5 계약상대자의 의무

1.5.1 법령의 준수

(1) 계약상대자는 공사와 관계되는 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령 및 예규 등을 항상 숙지하고 준수하여야 한다.

(2) 계약상대자는 자신이나 그의 고용인이 (1)항의 규정을 위반하여 어떠한 민원이나 책임문제가 야기되었을 경우에는 일체의 책임을 진다.

1.5.2 공사수행

(1) 계약상대자는 공사계약 문서에 위배됨이 없이 공사를 이행하여야 하며, 이에 따른 이행과정에서 계약문서에 위배된 사항에 대한 공사의 시정요구 또는 이행촉구 지시가 있을 때에는 즉시 이에 따라야 한다. 또한, 계약문서에 정해진 것에 대하여는 감독원의 승인, 검사 또는 확인 등을 받아야 한다.

(2) 계약상대자는 공사로부터 관련법령 및 계약문서에 의하여 자재 등의 품질 및 시공이 적정하지 못하다고 인정되어 재시공, 공사중지 명령, 기타 필요한 조치에 대한 지시를 받을 때에는 이에 따라야 한다.

(3) 설계서에 명시되지 않은 사항이라도 구조상 또는 외관상 당연히 시공을 요하는 부분은 공사의 승인을 득하여 이행하여야 하며 이의 설계변경은 『제1장 1.11 설계변경』에 따른다.

(4) 계약상대자는 공사현장의 이용효율 및 작업효율 증대, 품질향상, 안전사고 및 환경공해 예방, 보건 위생 등을 위하여 공사용 자재, 기계기구, 굴착토사 등에 대한 정리․정돈, 점검․정비, 청소 등을 충분히 행하여 현장내를 청결하게 유지하여야 한다.

(5) 감독원이 발행한 문서에 대해서는 계약상대자가 이를 조치하고 그 결과를 서면으로 보고하여야 한다. 조치결과가 미흡하다고 판단되는 경우에는 필요한 추가 조치를 취할 수 있으며, 계약상대자는 이에 따라야 한다.

(6) 계약상대자가 우리공사에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의제기는 서면으로 하여야만 그 효력을 발생한다.

1.5.3 책임한계

(1) 계약상대자는 현장대리인 등 당해 공사를 위하여 임명․지정․고용한 자 및 계약상대자와 납품계약 을 체결한 자의 공사와 관련된 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 진다.

(2) 공사목적물이 공사에 서면으로 인도되기 전에 발생한 공사목적물의 파손, 오염, 분실, 변형 등으로 인한 피해나 계약상대자 등이 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 계약상대자는 교체, 원상복구, 손해배상 등 일체의 책임을 진다. 계약상대자는 공사중 또는 공사중이 아닐지라도 재해 또는 기타 원인에 의해 그 공사의 모든 부분에 손상이 없도록 필요한 예방조치를 강구하여야 한다.

(3) 계약상대자는 본 공사에서 발생한 모든 손상과 피해를 준공검사 이전에 복구 또는 보수하여 완료하여야 하며 이에 소요된 비용은 천재지변, 불가항력적인 경우, 현행 공사의 귀책사유 등에 의한 경우를 제외하고는 계약상대자가 부담하여야 한다.

1.5.4 설계도서 검토

(1) 계약상대자는 공사착수전에 설계도서를 면밀히 검토하고 설계서의 오류, 누락 등으로 인하여 공사에 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 조치하여야 한다.

(2) 계약상대자는 공사 착공전 또는 진행 중에 설계도서를 검토한 결과 아래와 같은 경우가 있을 때에는 검토의견서를 첨부하여 공사에 통지하고 공사의 해석 또는 지시를 받은 후에 공사를 시행하여야 한다.

1) 설계변경 사유가 있는 경우

2) 협의 및 조정을 필요로 하는 사항이 있는 경우

3) 설계도서와 같이 시공하는 것이 불가능한 사항이 있는 경우

4) 공사기한 연기를 필요로 하는 사항이 있는 경우

5) 계약상대자가 지급 받을 권리가 있다고 생각되는 추가비용이 있는 경우

6) 하자발생이 우려되는 사항이 있는 경우

7) 기타 공사시행과 계약상대자의 판단으로 공사의 해석, 지시 또는 공사와 협의할 사항이 있을 경우

(3) 앞의 (2)항과 관련하여 공사에 통지하지 아니하거나, 공사에서 해석 또는 지시 등을 내리기 전에 임의로 수행한 공사에 대하여는 기성량으로 인정하지 않는다. 또한 계약상대자가 임의로 시행한 공사에 대하여 우리공사의 원상복구나 시정지시가 있을 경우 계약상대자 부담으로 즉시 이를 이행하여야 한다.

1.6 재산 및 인명에 대한 책임

1.6.1 계약상대자는 공사기간동안 계약상대자 자신이나 그의 대리인 또는 고용인의 태만, 부주의로 인해 발생될 수 있는 인명사고와 손상에 대하여 책임을 져야 하며, 공사를 완료한 후 우리공사에게 인계할 때까지 공사로 인해 발생하는 일체 직접 또는 간접적인 손해배상 청구에 대해서도 책임을 져야 한다.

1.6.2 계약상대자는 공사로 인하여 다른 사람들의 재산을 손상시키거나 권리를 침해하였을 때에는 피해자들에 대한 손해배상을 책임져야 한다.

1.6.3 계약상대자는 사건의 해결에서 금전상 지불의 책임이 없다고 판단될 때에도 1.7.1항 및 1.7.2항에 의한 손상이나 피해에 대한 소송 또는 배상 청구문제가 해결될 때, 그리고 계약상대자의 면책사유가 공사에 충분하게 입증될 때까지는 보증을 서야 한다. 다만, 계약상대자 공공에 관한 책임 및 손해보험에 의하여 배상문제의 해결이 입증될 때에는 계약상대자의 지불책임은 면제한다.

1.7 공사중지

1.7.1 계약상대자는 관련법령에 따라 감독원의 지시가 있을 경우 감독원이 필요하다고 판단하는 기간과 방법에 따라 공사의 진행을 중지하여야 하며 중지 기간 중에는 감독원의 지시에 따라 수행된 공사의 부분 또는 전체를 적절하게 보호하여야 한다.

1.7.2 공사중지에 관한 세부사항은 “공사계약 일반조건 제47조” 에 따른다.

1.8 공사기한의 연기

1.8.1 공사기한 연기

계약상대자는 "공사계약 일반조건 제26조"에 따라 공사기한을 연장하고자 할 경우에는 우리공사의 승인을 득하여 공사기한을 연장할 수 있다.

1.8.2 제출

계약기간 연기시의 제출서류, 부수, 시기 등은 『제4장 제출물 및 공무행정서류』에 따른다

1.9 설계변경

1.9.1 계약상대자는 “공사계약 일반조건 제19조”에 따라 설계서의 변경이 필요한 경우에는 공사의 승인을 득하여 변경 시행할 수 있다.

1.9.2 설계변경시 설계도서의 작성은 건설기술관리규정 및 설계도서작성지침에 의하여 작성하여야 하며, 변경도면은 감독원의 승인을 받아야 한다.

1.9.3 제출

설계변경시의 제출서류, 부수, 시기 등은『제4장 제출물 및 공무행정서류』에 따른다.

1.10 기성부분

1.10.1 계약상대자는 기성부분 대가를 지급 받고자 할 때에는 “공사계약 일반조건 제39조”에 의거 기성부분검사청구서를 제출하고 공사기성부분 검사를 받아야 한다.

1.10.2 공사에서 지정한 검사원이 검사한 결과, 기성량 부족 및 부적합 시공에 대해서는 기성량을 조정하여 공사금액을 지불할 수 있다.

1.10.3 제출

기성검사 요청시의 제출서류, 부수, 시기 등은『제4장 제출물 및 공무행정서류』에 따른다

1.11 자재 등

1.11.1 계약상대자는 공사가 지급하는 관급자재를 제외하고는 계약내용에 따라 공사에 필요한 모든 자재를 공급하여야 한다. 다만 부득이한 사정으로 설계서 등 계약문서에 정한 자재(재료, 부재, 제품 및 설비기기를 포함한다.)를 사용할 수 없는 경우에는 사전에 서면으로 감독원의 승인을 받아 동등 이상의 대체자재를 공급하여야 한다.

1.11.2 계약상대자는 공사수행에 적합한 규격과 성능을 가지고 있는 장비를 반입하여야 하며 감독원은 이 장비가 공사의 수행에 미흡하다고 판단할 경우 다른 장비로 대체하도록 요구할 수 있다.

1.12 공정관리

1.12.1 계약상대자는 시공계획서에 따라 공사를 수행하여야 한다.

1.12.2 감독원은 필요하다고 인정할 경우 계약상대자, 공사와 관련된 자와 합동으로 공정과 관련된 시공자 회의를 개최할 수 있으며, 계약상대자는 공정회의를 효율적으로 진행하는데 필요한 공정추진현황, 향후시공계획 등 필요한 사항을 감독원의 지시를 받아 준비하여야 한다.

1.13 현장관리

1.13.1 계약상대자는 공사시행 중에는 모든 자재, 장비 등을 항상 정리정돈 하고 현장을 깨끗이 청소하여야 하며, 설비 등에 대하여는 가동 이전까지 청결한 상태로 소기의 기능이 잘 유지될 수 있도록 유지관리하여야 하고, 기타 잔해 일체를 철거 또는 정리토록 하여야 한다.

1.13.2 계약상대자는 일반인의 공사장 출입통제, 공사현장의 근로자, 장비, 자재 등에 대해 엄격히 관리하여야 하며 보건위생상의 단속, 화재, 도난 및 기타 사고방지에 대하여 특히 유의하여야 하며, 공사현장 내에서 발생한 사고 또는 이 공사와 관련된 사고에 대해서는 계약상대자 부담으로 처리하여야 한다.

1.13.3 계약상대자는 관계 법령 등에 의하여 설치하여야 하는 각종 표시물을 해당규정에 따라 설치하고, 준공시까지 깨끗하게 유지하여야 한다.

1.13.4 계약상대자는 감독원의 각종표지판(공사안내, 성실시공, 책임시공, 무재해기록판, 교통안내 등)에 대한 설치지시가 있을 경우 제작 및 설치상세도를 작성하여 감독원의 승인을 받은 후 즉시 제작하여야 한다.

1.14 설계도서 등의 비치 및 관리

1.14.1 설계도서 비치

(1) 공사현장에는 해당공사에 관련된 설계도서 및 각종참고도서, 관련법규, 기준 등을 비치하여 공사시행에 차질이 없도록 하여야 한다.

(2) 해당공사에 관련된 설계도서는 다음과 같은 도서를 반드시 비치하여야 한다.

1) 계약문서 일체

2) 시공계획서

3) 관련 표준시방서, 전문시방서, 설계기준

4) 실시설계 성과물 1식

5) 환경영향평가 및 교통영향평가 보고서

6) 감독원과 협의한 공사와 관련된 기타보고서 및 참고도서

7) 그 밖에 관련 법규정, 건설기준 및 산업표준 등은 공사시 활용이 가능하도록 전자문서 등으로 보관 비치하여야 한다.

1.14.2 설계도서의 관리

(1) 계약상대자는 감독원으로부터 설계서를 배부 받을 때에는 보안책임자가 보관 관리토록 하고 열람 혹은 반출시 보안에 대하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

(2) 계약상대자는 우리공사가 제공한 공사 설계서를 임의로 복제 또는 복사할 수 없다. 다만 필요한 경우 감독원의 승인을 받은 후 시행하여야 한다.

(3) 계약상대자는 공사준공과 함께 공사를 위하여 우리공사가 배포하거나 계약상대자가 복제 또는 복사한 설계서 및 공사관련 서류를 전량 반납하여야 한다.

(4) 계약상대자는 공사에 필요한 지도를 구입하거나 주요시설물을 표시하게 된 경우에는 설계서의 관리와 같은 방법으로 보안대책을 강구하여야 한다.

1.14.3 보안에 관한 사항

(1) 계약상대자는 공사 시행과정에 있어서 정부 또는 발주자가 정한 제반 보안관련 법규를 철저히 숙지하여 법규에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며 이의 불이행으로 인하여 발생되는 제반문제들은 계약상대자의 부담으로 처리하여야 한다.

(2) 계약상대자는 보안책임자를 지정하고 보안에 관한 업무 및 관리를 하게 하여야 하며, 보안사고가 발생된 때에는 감독원에게 즉시 통보하고 지시를 받아 처리하여야 한다.

(3) 계약상대자는 보안사고 예방을 위하여 공사현장 근로자에게 보안각서를 받아 현장대리인이 보관하고 있어야 한다.

(4) 계약상대자는 발주자가 대외비 또는 비밀로 분류한 자료를 발간할 때에는 감독원과 협의하여 정부에서 인가한 업체를 이용하여야 하며 감독원이 발간과정을 입회하여 원지, 폐지 등을 회수, 소각할 수 있도록 조치하여야 한다.

(5) 계약상대자는 기타 문서, 시설, 통신 및 각종 자료의 보안사항에 대하여 감독원의 승인 또는 협의를 거쳐 필요한 조치를 하여야 한다.

1.15 공사계약외 분쟁

1.15.1 계약문서와 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령에 규정된 사항을 제외한 계약서에서 발생하는 문제에 관한 분쟁은 계약당사자간 쌍방협의에 의하여 해결한다.

1.15.2 협의에 의하여 문제가 해결되지 못할 때에는 관계 법규의 규정에 의하여 설치된 조정위원회 등의 조정 또는 중재법에 의한 중재기관의 중재에 의하여 해결할 수 있다.

2. 자재

공사에 사용하는 자재중에서 이 시방서를 포함한 설계서에 품질기준이 명시되어 있는 품목은 그 품질기준에 적합한 신품을 사용하여야 하며, 해당 설계서에 품질기준이 명시되어 있지 않은 자재는 다음 각 호에 적합한 제품을 사용하여야 한다. 단, 반입되는 자재는 사전에 견본품을 제출하고 공사감독원의 승인을 받아야 한다.

(1) “산업표준화법‘에 의한 한국산업표준 표시품(이하 ”KS 표시품“이라 한다) 또는 “건설기술진흥법 제60조”에 의한 품질검사전문기관 또는 공인시험기관에서 “산업표준화법”에 의한 한국산업표준에 따라 품질시험을 실시하여 KS 표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인한 것

(2) “녹색제품 구매촉진에 관한 법률”에 의한 녹색제품 또는 “중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률”에 따른 우선구매대상 제품으로서 “산업표준화법”에 의한 한국산업표준에 따라 품질시험을 실시하여 KS 표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인한 것

(3) 수도기자재 공급자 등록제도(SEMS)에 등록된 품목일 경우, SEMS에 등록된 업체의 제품을 납품하여야 한다.(단, 해당제품이 없는 경우는 예외로 한다.)

(4) 수도시설중 정수된 물과 직접 접촉하는 수도용 자재나 제품은“위생안전기준 인증(KC) 제품”을 사용하여야 하며, 이 자재에 대한 세부범위는 “수도법”에 따른다.

3. 시공

내용 없음

────── 이하 여백 ──────

제2장  공 사 관 리

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 절은 계약상대자는 착공시, 공사중, 준공시에 수행하여야 할 일반적인 내용을 규정한다.

1.2 공사착수 단계

1.2.1 공사 및 감리착수

(1) 계약상대자는 공사계약 즉시 착공할 수 있도록 모든 준비를 하여야한다.

(2) 계약상대자는 공사계약 체결 후 착공할 때에는『제4장 제출물 및 공무행정서류』의 내용을 포함한 공사착공계 서류를 우리공사에 제출하여야 한다.

1.2.2 현장대리인 등의 현장 배치

(1) 계약상대자는 공사의 승인을 얻은 현장조직 구성과 같이 담당자를 즉시 배치하여 공사시행에 차질이 없도록 하여야 한다.

(2) 계약상대자는 해당공사를 위하여 지정․배치한 현장대리인은 현장에 상주시켜야 한다. 다만, 당해 공사의 전부 또는 일부가 우리공사의 사유로 인하여 착공이 지연되는 기간동안의 현장상주 여부에 대하여 우리공사의 승인을 받았을 경우에는 그러하지 아니하다.

(3) 감독원은 현장대리인과 기타 계약상대자의 사용인이 공사시행 및 관리에 부적당하거나 감독원의 정당한 지시를 이행하지 않을 경우에는 계약상대자에게 교체를 요구할 수 있다.

1.2.3 현지여건 조사

(1) 계약상대자는 감독원과 공동으로 공사 착공후 빠른 시간 내에 공사추진에 지장이 없도록 현지조사 하여 시공자료로 활용하고 당초 설계내용의 변경이 필요한 경우에는 감독원과 미리 협의하여야 한다.

1.2.4 시공계획서

(1) 계약상대자는 공사시공에 앞서 시공계획서 및 시공상세도면(Shop drawing)을 작성하여 감독원에게 제출하여 승인을 얻은 후 시공하여야 한다.

(2) 시공계획서는 『제4장 제출물 및 공무행정서류』의 내용을 포함하여야 한다.

(3) 시공계획서는 감독원의 승인을 얻어 공사진척에 맞추어 단계별로 작성할 수도 있다.

(4) 시공계획변경이 있을 때에는 변경시공계획서를 작성하여 감독원의 승인을 얻은 후 시공하여야 한다.

1.3 공사시공 단계.

1.3.1 공사시공기록의 작성 및 제출

계약상대자는 공사착수로부터 기성, 설계변경, 준공에 이르기까지 개소별, 주요공사별, 전구간에 대한 자연상태에서 시공과정을 시공법, 시공정도, 기상조건, 실시한 시험성적 및 품질관리, 재료관리 등 공사전반에 관한 사항을 기록한 공사시공기록보고서를 작성하고 공사완료시 편집하여 감독원의 승인을 득한 후 책자로 제작하여 공사에 제출하여야 한다.

1.4 공사준공단계

1.4.1 예비준공검사 (※해당시 적용)

(1) 계약상대자는 준공예정일 45일전에 공사준공 준비를 하기 위하여 감독원에게 준공검사 전 예비준공검사를 요청하여야 한다.

(2) 공사는 예비준공검사 결과 기준에 적합하지 않는 미비사항이 있을 경우 이에 대한 시정조치를 계약상대자에게 요구할 수 있으며 계약상대자는 이의 시정조치를 완료한 후에 준공검사원을 제출하여야 한다.

(3) 감독원은 예비준공 검사시 지적사항 및 조치내용을 기록하여 준공 검사시 준공검사원에게 제시하여야 한다.

1.4.2 준공검사

(1) 계약상대자가 공사 준공검사를 받고자 할 때의 제출서류, 부수, 시기 등은 『제4장 제출물 및 공무행정서류』에 따른다.

(2) 공사가 임명한 검사원은 “공사계약 일반조건 제27조” 에 의거 준공검사를 하여야 한다.

(3) 계약상대자는 준공검사에 합격하지 아니할 때에는 지체없이 이를 보완 또는 개선하여 감독원의 확인을 받아 재검사원을 제출하여야 하며 재시공 등에 소요된 기간 및 경비는 계약상대자의 귀책사유로 간주한다.

(4) 계약상대자는 공사를 완료하였을 때에 계약물량 이외의 시공을 위한 부대시설, 잉여자재, 폐기물 등은 공사장으로부터 즉시 철거, 반출하여야 하며 공사장을 정리 정돈하여야 한다.

1.4.3 운전 및 유지관리

(1) 계약상대자는 공사목적물인 장비 또는 설비 등 주요 자재에 대한 납품업체, 사양서, 품질보증서(명의는 “한국수자원공사”로 한다.), 설치확인서 등의 자료를 감독원과 협의 후 바인더에 철해서 준공검사 전에 제출해야 한다.

1.4.4 준공성과품 제출

공사는「시설물의 안전관리에 관한 특별법」시행령 제2조 제1항의 1종 및 2종 시설물에 해당하는 경우 “설계도서 등의 작성 및 관리지침”에 따라 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침에 의해 작성된 시설관리대장, 마이크로필름 1식 등 작성서류를 계약상대자로부터 제출받아 준공후 3개월 이내에 시설안전관리공단에 제출하여야 한다.

────── 이하 여백 ──────

제3장 제출물 및 공무행정서류

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 절은 자료의 제출과 승인을 얻기 위하여 계약상대자가 공사 또는 감독원에게 제출할 서류의 작성과 발송에 대한 일반 요건과 절차 및 계약상대자가 제출해야 하는 제출물 및 작성, 보관하여야 하는 서류 등에 대한 일반적인 내용을 제시한다. 이 절에서 규정하지 않은 내용은 관련 절에서 규정한 서류 및 제출물에 대한 내용에 따른다.

1.2 적용규준

1.2.1 건설기술진흥법, 시행령 및 시행규칙

1.2.2 책임감리업무수행지침서(국토부)

1.2.3 한국산업표준(KS)

1.2.4 국제표준화규격(ISO)

1.3 제출절차 등

1.3.1 작성 및 확인

(1) 계약상대자가 제출하는 각 제출물은 설계서의 내용 및 현장여건에 대하여 검토한 결과를 반영하여 작성하여야 하며 또한 타계약상대자, 자재납품업자(관급자재 납품자를 포함한다.), 작업자, 지자체 등 관련기관과 협의․조정한 내용을 포함하여 작성하여야 한다.

(2) 계약상대자는 각 제출물에 대하여 계약문서와 일치되도록 작성, 날인한 후, 감독원 경유를 받아 공사에 제출하여야 한다.

(3) 서류의 규격은 정부 또는 공사의 지정양식을 제외하고는 계약상대자가 내용의 성격에 따라 임의로 정하여  A4 용지에 작성하여 제출한다.

(4) 계약상대자는 제출물의 작성 및 제출에 소요되는 모든 비용은 도서인쇄비에 포함되어 있다.

1.3.2 추가요구 및 변경

우리공사는 공사의 원활한 진행 등을 위하여 필요한 경우에는 제출물의 종류, 제출대상에 포함할 사항, 제출 부수 및 제출시기의 추가, 생략, 변경을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 따라야 한다.

1.3.3 내용변경

계약상대자는 모든 제출물에 대하여 그것의 주요한 내용의 변경을 수반하는 사유가 발생되었을 경우에는 지체없이 관련되는 제출물을 재 작성하여 제출하여야 한다.

1.3.4 미제출시의 제한

이 시방서가 정한 제출물 및 행정공무서류를 감독원에게 제출하지 않고서는 감독원의 승인 및 확인을 받을 수 없으며 해당 공사를 진행할 수 없다.

1.3.5 제출서류의 기한

계약상대자가 공사에 제출하여야 하는 모든 제출서류는 별도의 명기가 없는 한 해당 공종 착수 15일 전까지 제출하여야 하며 공사는 제출된 서류의 결과를 제출 후 15일 이내에 통보하도록 한다.

1.4 착공신고

1.4.1 공사계약 일반조건 제17조 제1항의 규정 및 공사의 건설기술관리규정 제44조에 의하여 계약상대자가 착공시에 제출할 착공신고서와 이 착공신고서에 포함하여 제출할 서류의 서식 및 그 내용은 다음 각호와 같다.

(1) 착공신고서(별지 제1호 서식)

(2) 현장대리인신고서(별지 제2호 서식)

(3) 참여기술자 경력사항 확인서(별지 제3호 서식)

(4) 안전관리자 선임신고서(별지 제4호 서식)

(5) 품질관리자 선임신고서(별지 제6호 서식)

(6) 안전관리계획서(별지 제7호 서식)

(8) 품질관리계획서(별지 제9호 서식) 또는 품질시험계획서

(9) 보안각서(별지 제10호 서식)

(10) 현장 조직표

(11) 공사공정예정표(전체 공사 및 당해년도 공사를 분리하여 작성한다.)

(12) 공정별 인력 및 장비 투입계획서

(13) 착공전 현장사진

(14) 공사도급계약서 사본 및 산출내역서(단가산출명세서는 착공후 20일이내 제출)

(15) 공동계약인 경우 공사계약특수조건 제3조의2에 따른 공동계약이행계획서

(16) 지하수 관정 현황 자료 및 불용공 처리계획서

1.4.2 시방서 1.4.1항 (11)호의 공사공정예정표에는 계약문서에 제시된 예정공정계획을 고려하여 요약 공사예정공정표를 제출하여야 한다.

1.4.3 공사는 필요시 시방서 1.4.1항 (6), (7), (8), (13)호의 착공신고서 첨부서류(공사특성상 불필요한 서류 제외)를 착공후 1개월 이내에 계약상대자로 부터 제출받아 승인여부를 결정하여야 한다

1.4.4 제출시기 및 부수

공사착수시 각2부

1.5 공정보고

1.5.1 작업일보

계약상대자는 공사실적, 누계량, 당일의 시공할 공사계획, 작업사진 등이 표시된 일일 작업일보를 준공시 감독원에게 제출하여야 한다.

1.6 도서작성 및 제출

1.6.1 승인도서(Shop Drawing) 제출

(1) 계약상대자는 제작 또는 설치에 필요한 도면을 작성하여 감독원의 승인을 득한 후 제작 또는 설치에 임해야 한다.

(2) 승인도서 제출서류에 포함할 사항 및 작성기준은 다음과 같다.

1) 예정공정표

① 예정공정표는 제작의 세부공정, 공장검사 및 성능시험, 반입 및 설치, 시운전 등을 포함하여야 한다

2) 제작도면 : 제작도면은 조립도, 부분 조립도, 부품도로 아래와 같이 상세히 작성하며, 조립상태에서의 전체중량을 명시하여야 한다.

① 조립도 : 각 부품의 조립사항이 세부적으로 나타나야 하며 주요조립상태의 치수, 부품표상의 품명, 수량, 규격, 재질, 중량 등을 명시하여야 한다.

② 부분조립도 : 조립도상에 나타낼 수 없는 세부사항을 명시한다.

③ 부품도 : 부품의 다듬질정도, 허용공차, 치수, 재질 등의 세부사항을 명시한다.

④ 설치기초도: 기초볼트의 규격, 용접 등 기초설치에 관하여 명시한다.

3) 설치 시방서 : 설치방법 및 설치 시 유의사항, 시공품질기준 등을 명기한다.

4) 구조 및 용량 계산서 : 설비의 용량 및 설계계산서를 작성한다.

5) 시험 및 검사계획서 : 공장과 현장의 시험 및 검사항목, 감독원 입회점 및 필수확인점(Witness & Hold Points), 시험규정 및 합격기준, 표본의 수 및 선정방법, 자체 및 공인기관 의뢰여부, 시험 또는 검사장소, 세부일정 등을 포함한다.

6) 기타 기술자료 : 견본 또는 관련 카탈로그 및 참고자료(Data Sheets)를 첨부하되 해당부분에 화살표등으로 표시한다.

1.6.2 도서 승인 절차

(1) 계약상대자는 계약 후 (20)일 이내에 “승인신청용(For Approval)” 이라고 적색으로 표시하여 (3)부를 제출하여야 한다.

(2) 계약상대자는 제출된 도서가 감독원의 검토결과 원안승인의 경우 즉시 제작에 착수할 수 있으며 감독원은 해당 도서에 적색으로□승인(Approved)□표시를 하여 통보하여야 한다. 이 경우 승인을 위한 도서의 재제출은 요구되지 않는다.

(3) 계약상대자는 제출된 도서가 조건부 승인의 경우 제시된 조건 (또는 수정요구 사항)에 유의하여 제작에 착수할 수 있으며 감독원은 해당 도서에 수정될 사항을 기재하여 □조건부승인□(Amend-Resubmit)을 표시하여 통보하여야 한다. 계약상대자는 조건부 승인이 표시된 도서를 받은 후 (5)일 이내에 최종 승인을 위한 도서를 재 작성하여 “제작용“표시를 하여 (3)부를 감독원에게 제출하여야 하며 수정 또는 변경된 부분을 표시하고 필요시 별도 사유서를 작성하여 통보할 수 있다.

(4) 계약상대자는 제출된 도서가 반려될 경우, 제작에 착수하여서는 안되며, 감독원은 해당 도서에 반려하는 사유를 기재하고 □재제출□을 표시하여 통보하여야 한다. 계약상대자는 이를 통보받은 후 (10)일 이내에 재작성하여 승인요청하여야 하며, 재제출된 도면이 재차 반려되었을 경우 그 반려횟수에 관계없이 최종승인을 위한 제출은 당해 물품의 제작착수 (7)일전까지 제출되어야 한다.

(5) 계약상대자는 □조건부승인□ 또는 □재제출□의 경우 감독원의 수정사항들은 계약상대자가 계약 요구사항을 위한 변경사항들로 고려되어야 하며 계약요구내용의 변경을 위한 내용으로는 허용되지 않는다.

(6) 계약상대자는 도서를 주의 깊게 검토하여 보증하여야 하며 감독원이 검토한 상세사항과 치수의 수정에 대하여도 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니다. 계약상대자는 제출서의 설계 및 상세사항들에 대하여 책임을 져야한다.

1.7 준공도서

1.7.1 준공도서(최종 승인된 Shop Drawing 등 설계도서)에는 제작과정 중 감독원의 승인을 득하여 변경된 사항 등을 포함하여 설계, 제작, 시공된 상태로 작성하여, 설비별 및  설비 번호순으로 편집하여 제출한다.

1.7.2 사진 촬영

(1) 계약상대자는 주요부분이나 조립됨으로써 사후검사가 곤란한 부분에 대하여는 감독원의 지시에 따라 사진 촬영을 하여야 한다.

(2) 제작과정에서 촬영 또는 각 공종에서 완성된 사진은 가공, 조립, 시험 및 검사, 납품, 시운전 등 제작공정별 순서에 맞추어 정리된 사진첩(원본 파일 포함)을 제작하여야 하며 촬영일시 및 간단한 내용 설명이 포함되어야 한다.

1.7.3 시운전 완료 후 (10)일이내 및 준공일 20일 이내 준공도서에 “준공도(AS BUILT)"를 날인하여 감독원이 정한 수량을 제출하여야 한다.  기본적으로 다음수량을 포함한다.

구 분	수 량	비 고
CD ROM	1 SET	도면은 CAD로 작성
준공 도서류	3 SETS	도서는 한글(.hwp) 또는 MS Word(.doc)로 작성
검사 및 시험성적서	3 SETS	원본 포함

1.8 기성검사원 및 준공검사원

1.8.1 기성검사원 제출 서류

(1) 기성부분 검사청구서 (기성부분 청구내역서, 기성부분 사진첩을 포함한다.)

(2) 감독원 감독조서 (별지 제10호)

(3) 기성부분검사 내역서 (별지 제11호)

(4) 품질시험․검사성과 총괄표 등 (별지 제12호, 제13호, 제14호, 제15호)

(5) 산업안전보건관리비 사용실적 (별지 제16호, 제17호)

(6) 자재․장비대금 및 노임체불현황 (별지 제18호)

1.8.2 준공검사원 제출서류

(1) 준공신고서 (준공사진첩을 포함한다)

(2) 감독원 감독조서 (별지 제10호)

(3) 준공검사 내역서 (별지 제19호)

(4) 품질시험․검사성과 총괄표 등 (별지 제12호, 제13호, 제14호, 제15호)

(5) 산업안전보건관리비 사용실적 (별지 제16호, 제17호)

(6) 정기안전점검 및 정밀안전점검 결과와 조치사항

(7) 자재․장비대금 및 노임체불현황 (별지 제18호)

(8) 『제2장 1.4 공사준공단계』에 명시된 인수․인계서류

1.8.3 제출시기 및 부수

기성검사 또는 준공검사 요청시 각1부 제출

1.8.4 기성금 및 준공금 신청 및 지급 절차

공사대금(기성금 및 준공금)의 신청과 지급에 대해서는 수공에서 별도로 지정한 업무시스템을 이용하여야 하며, 세부사항은 공사계약특수조건에 따른다.

1.9 계약변경 승인 요청

1.9.1 설계변경승인

(1) 변경요청 공문

(2) 변경사유서

(3) 설계변경도서

(4) 신기술 및 신공법에 의한 설계변경을 시행할 경우에는 “공사계약 일반조건 제19조의4”에 의한 서류

(5) 공사기한 검토서

(6) 기타 관련 증빙자료(관련 사진 등)

1.9.2 공사기한 연기원

(1) 공사기한 연기원

(2) 연기사유 및 연기사유로 인한 공기연장 산출근거

(3) 우리공사의 건설기술관리규정에 따른 공사중지 승인공문 사본

1.9.3 제출시기 및 부수

공사기한 연기신청시 각1부 제출

1.10 품질관리계획 제출(필요시)

1.10.1 품질관리계획 제출

계약상대자는 “건설기술진흥법 제55조 제1항”의 품질관리계획을 작성, 공사에 제출하여 확인을 받아야 한다.

1.10.2 품질관리계획서의 보완

공사는 계약상대자가 제출한 품질관리계획에 보완하여야 할 사항이 있는 경우에는 보완을 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 따라야 한다.

1.10.3 제출시기 및 부수

공사착수전 및 계획변경시 1부 제출

1.11 안전관리계획서 제출(필요시)

1.11.1 안전관리계획서 제출

계약상대자는 “건설기술진흥법 제62조 제1항”의 안전관리계획을 작성, 공사에 제출하여 확인을 받아야 한다.

1.11.2 안전관리계획서의 보완

공사는 계약상대자가 제출한 안전관리계획에 보완하여야 할 사항이 있는 경우에는 보완을 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 따라야 한다.

1.11.3 제출시기 및 부수

공사착수전 및 계획변경시 1부 제출

────── 이하 여백 ──────

제4장  안전 및 보건관리

기계공사 전문시방서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 적용

이 절은 공사를 수행함에 있어서 공사의 안전 및 보건에 관한 일반적인 사항을 정하며, 이 절에서 명시하지 않은 내용은 관련법규와 본 공사시방서의 각 절의 내용에 따른다.

1.2 관련법규 및 규정

1.2.1 건설기술진흥법 및 동법 시행령, 시행규칙(이하 본절에서 『건기법』이라 한다.)

1.2.2 산업안전보건법 및 동법 시행령, 시행규칙(이하 본절에서 『산업안전보건법』이라 한다.)

1.2.3 건설공사 안전관리계획서 작성지침(국토교통부)

1.2.4 유해위험방지 및 안전관리 계획서 통합작성지침(국토교통부)

1.2.5 건설공사 안전관리 지침(국토교통부)

1.2.6 공종별 표준안전작업지침(고용노동부)

1.2.7 시설물의안전관리에관한특별법 및 동법 시행령, 시행규칙(이하 본절에서 『시특법』이라 한다.)

1.2.7 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부)

1.3 관계자의 의무

1.3.1 공사 및 계약상대자의 의무

(1) 산업재해예방을 위한 법적 요건을 준수하고, 근로조건의 개선을 통하여 적절한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 생명보전과 안전 및 보건을 유지․증진하도록 하여야 하며, 국가에서 시행하는 산업재해예방 시책에 따라야 한다.

(2) 시설물을 설계, 제조, 수입 또는 건설함에 있어서 법적인 요건을 준수하고, 그 시설물의 사용중 산업재해발생의 방지에 노력하여야 한다.

1.3.2 근로자의 의무 : 근로자는 산업재해 예방을 위한 법적 요건을 준수하고, 사업주 및 기타 관련기관에서 실시하는 산업재해의 방지에 관한 조치에 따라야 한다.

1.3.3 계약상대자의 일반적 책임

(1) 계약상대자는 관련법규에서 정하는 바에 따라 공사현장 내에서의 안전․보건관리를 위하여 성실하게 노력하여야 하며, 그 의무를 소홀히 함으로서 발생되는 일체의 사항에 대한 모든 책임은 계약상대자에게 있다.

(2) 계약상대자는 공사현장내의 계약상대자측 직원 및 작업인원(업체 직원 및 작업인원을 포함한다. 이하 같다.) 등의 통제, 안전, 보안 및 보건, 인사사고에 대하여 비록 관련법규에 규정하지 않았다 하더라도 자체적으로 안전대책을 수립․시행하고 사고 발생 시에는 계약상대자의 책임으로 즉시 필요한 모든 조치를 취해야 한다.

(3) 계약상대자는 본 공사의 수행으로 인하여 인접한 주민은 물론 통행인과 공작물, 농작물 및 가축, 양식어류에 피해를 주지 않도록 필요한 조치를 하여야 하며, 이와 관련 손해 등이 발생하였을 때에는 계약상대자의 부담으로 이를 원상복구하거나 보상하여야 한다.

1.4 안전관리계획의 수립

1.4.1 적용

(1) 건기법 관련규정 및 “건설공사 안전관리계획서 작성지침”, “유해위험방지 및 안전관리 계획서 통합작성지침(국토교통부)”에 의한 안전관리계획수립에 적용한다.

(2) 공사는 대상공사가 아닐 경우라도 공사 시행상 필요하다고 인정되는 공사에 대해서는 계획수립을 지시 할 수 있으며 계약상대자는 이에 응해야 한다.

1.4.2 안전관리계획의 내용

(1) 건기법 관련규정 및 “건설공사 안전관리계획서 작성지침”, “유해위험방지 및 안전관리 계획서 통합작성지침(국토교통부)”에 따른다.

(2) 감독원은 계약상대자가 제출한 안전관리계획에 대하여 검토를 하고 그 검토의견을 첨부하도록 한다. 공사 또는 감독원은 계약상대자가 작성한 안전관리계획을 보완하도록 지시할 수 있으며 특별한 이유가 없는 한 계약상대자는 이에 따라야 한다. 비록 공사 또는 감독원이 보완조치를 지시하였을 경우라도 안전관리에 대한 최종 책임은 계약상대자에게 있다.

1.4.3 제출

안전관리계획서의 제출시기 및 부수는 『제4장 제출물 및 공무행정서류』에 따른다.

1.5 유해․위험 방지 계획서

1.5.1 본 공사가 산업안전보건법 관련규정에 따라 유해․위험방지계획서를 작성하여야 하는 사업일 경우에는 산업안전보건법의 관련규정에 따라야 하며, 계약상대자는 본 공사중 다음 공사를 착공하려 할 경우 관련자료를 첨부한 유해․위험방지 계획서를 노동부장관에게 제출하여 승인을 받아 감독원에게 그 사본을 제출하여야 한다.

(1) 지상 높이 31m이상인 건축물 또는 인공구조물, 연면적 3만㎡ 이상인 건축물 또는 연면적 5천㎡ 이상의 문화 및 집회시설 등의 개조 및 해체

(2) 최대지간 길이가 50m 이상인 교량건설 등의 공사

(3) 터널공사 등의 공사

(4) 다목적댐, 발전용댐 및 저수용량 2천만톤 이상의 용수 전용 댐, 지방상수도 전용 댐 건설 등의 공사

(5) 깊이 10m 이상인 굴착공사

1.6 안전관리조직

1.6.1 계약상대자는 공사착수전 건기법, 산업안전보건법 등 관련 법령에 따라 안전관리조직을 구성, 운영하여야 한다.

1.6.2 안전관리자 직무

(1) 안전보건관리책임자(산업안전보건법 제13조)

사업장에서 사업주를 대신하여 사업장의 안전․보건문제를 책임지고 추진하는 자로 당해사업에서 그 사업을 실질적으로 총괄관리한다.

(2) 안전보건 총괄책임자 (산업안전보건법 제18조)

동일한 장소에서 행하여지는 공사의 경우 자신이 사용하는 근로자와 수급인이 사용하는 근로자가 동일한 장소에서 작업을 할 때 발생할 수 있는 사고를 예방하기 위한 업무를 총괄관리한다.

(3) 안전관리 총괄책임자 (건설기술진흥법)

안전관리 계획서, 안전관리비, 안전교육 및 점검 등 안전관리에 관한 업무를 총괄 관리한다.

(4) 안전관리자(산업안전보건법 제15조)

안전관리자는 현장 안전관리에 관한 전문가로서 안전보건관리책임자를 보좌하고, 관리감독(책임)자 및 안전담당자에 대하여 각종 사고예방조치에 관하여 지도와 조언을 수행한다.

(5) 관리감독자(산업안전보건법 제14조) ․분야별 안전관리책임자 (건기법)

현장에서 당해 작업과 관련, 소속직원 또는 근로자를 직접 지휘, 감독하는 시공담당 책임자나 그 지위에 있는 시공담당 기술직 직원으로서 안전(관리)담당자를 독려․지휘한다.

(6) 안전관리담당자(건기법)

건설공사현장에서 직접 시공 및 안전관리를 담당

(7) 안전보건협의회 : 안전보건관리책임자는 안전관리자, 관리․감독(책임)자, 계약자의 현장대표자 전원을 포함하여 현장 안전보건협의회를 운영하며, 회의는 토의내용을 제시하고 회의록을 작성․보전하여야 한다.

1.7 안전관리활동

1.7.1 안전교육

(1) 계약상대자(안전보건관리 책임자)는 당해 사업장의 근로자에 대하여 고용노동부령이 정하는 바에 따라 안전교육계획을 수립하여 실시하고, 그 결과는 교육일지에 작성, 보존하여야 하며 안전교육 내용은 아래 표와 같다.

교 육 과 정	교 육 대 상		교 육 시 간
가. 정기교육	사무직 종사 근로자		매분기 3시간 이상
	사무직 종사 근로자 외의 근로자	판매업무에 직접 종사하는 근로자	매분기 3시간 이상
		판매업무에 직접 종사하는 근로자 외의 근로자	매분기 6시간 이상
	관리감독자의 지위에 있는 사람		연간 16시간 이상
나. 채용 시의 교육	일용근로자		1시간 이상
	일용근로자를 제외한 근로자		8시간 이상
다. 작업내용 변경 시의 교육	일용근로자		1시간 이상
	일용근로자를 제외한 근로자		2시간 이상
라. 특별교육	산업안전보건법 시행규칙 별표 8의2 제1호라목 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업에 종사하는 일용근로자		2시간 이상
	산업안전보건법 시행규칙 별표 8의2 제1호라목 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업에 종사하는 일용근로자를 제외한 근로자		- 16시간 이상(최초 작업에 종사하기 전 4시간 이상 실시하고 12시간은 3개월 이내에서 분할하여 실시가능) - 단기간 작업 또는 간헐적 작업인 경우에는 2시간 이상
마. 건설업 기초안전·보건교육	건설 일용근로자		4시간

1.7.2 안전 점검

(1) 계약상대자는 건설공사의 공사기간동안 매일 자체 안전점검을 실시하여야 하며 우기, 해빙시에는 특별점검을 실시하여야 한다.

(2) 계약상대자는 건설기술진흥법 시행령 제100조에 따라 자체안전점검, 안전진단 전문기관의 정기안전점검, 정밀안전점검 및 초기점검에 대한 계획을 수립 실시하여야 하며, 정기안전점검 빈도, 시기 및 업체선정 등에 대하여 공사와 사전 협의하여 시행하여야 한다.

(3) 정밀안전점검에 소요되는 비용은 건설공사의 물리적․기능적 결함을 야기시킨 자의 부담으로 한다.

(4) 안전점검의 결과와 조치내용을 기록․유지하여야 하고, 기록서류는 준공 후 하자담보 책임기간까지 보관하여야 한다.

(5) 계약상대자가 안전진단 전문기관에 의뢰하여 정기안전점검, 초기점검 및 정밀안전점검을 시행하였을 경우에는 점검결과 사본1부를 제출하여야 하며, 정기안전점검, 초기점검 및 정밀안전점검 보고서와 조치결과를 『제2장 제1절 공사관리 일반 1.4』의 준공시 인계 인수자료인 CD-ROM에 포함하여야 한다.

(6) 공사가 발주한 건설공사의 안전한 수행을 위하여 정기 또는 수시로 계약상대자의 안전에 대한 제반의 관리상태를 점검 또는 진단하여 미흡하거나 잘못된 사항에 대하여 시정 또는 해당공사의 일시 중단을 요구할 수 있다.

(7) 계약상대자는 초기점검 수행시 공사에서 가장 최근에 시행한 정밀안전진단과 동일한 외관조사망도 및 상태평가의 전산화시스템을 적용하여야 한다.

(8) 계약상대자는 초기점검 수행 전 현장 여건 등을 고려한 최종 준공내용을 반영하여 실시설계 성과품인 “시설물 안전관리계획”에서 제시된 외관조사망도 블록 분할 등을 보완 제시하고 우리공사 공사감독원과 협의․ 결정하여야 한다.

(9) 외관조사망도 파일 형태 및 상태평가 방법에 대하여는 우리공사 공사감독원과 사전 협의하여 결정한다.

1.7.3 안전관리비의 사용

(1) 공사는 계약상대자와 공사계약을 체결할 때 산업재해 예방을 위한 산업안전보건관리비를 관계 법령에 따라 공사금액에 계상하여야 한다.

(2) 계약상대자는 공사계약을 체결할 때 계상된 금액 이상을 산업안전보건관리비로 사용하여야 하며, 공사는 계약상대자가 산업안전보건관리비를 다른 목적으로 사용하거나, 사용하지 아니한 금액에 대하여 계약금액에서 감액 조정하는 등의 방법으로 산업안전보건관리비의 목적 외 사용을 방지할 수 있다.

(3) 계약상대자는 공사실행 예산 작성시 산업안전보건관리비 실행예산을 별도 작성하여야 하며 관계 법령에서 정하는 항목 및 기준에 의거 적정하게 산업안전보건관리비를 사용하고 그 사용내역서를 당해 공사현장내에 비치하여야 하며, 분기별 혹은 월별 산업안전보건관리비 집행내역서 및 사용내역서를 공사에게 제출하여야 한다.

(4) 공사의 감독원은 계약상대자에게 산업안전보건관리비 사용 및 관리 집행에 대하여 공사 도중 또는 종료 후 산업안전보건관리비 사용내역서의 제출을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

(5) 기술지도

1) 공사금액 3억이상(｢전기공사업법｣에 따른 전기공사 및 ｢정보통신공사업법｣에 따른 정보통신공사는 1억원) 120억(｢건설산업기본법 시행령｣ 별표 1의 토목공사업에 속하는 공사는 150억원)미만의 건설공사를 시행하는 계약상대자가 산업안전보건관리비를 사용하고자 하는 경우에는 『산업안전보건법 제30조 4항』의 규정에 의한 재해예방 전문지도기관의 지도를 받아야 한다.

2) 재해예방 전문지도기관의 기술지도를 받아야 하는 계약상대자는 공사착공후 14일 이내에 재해예방 전문지도기관과 기술지도에 관한 계약을 체결하고 기술지도계약서를 감독원에게 제출하여야 하며, 공사 종료시에는 건설재해 예방 전문기관의 기술지도를 받았음을 증빙할 수 있는 기술지도 완료 증명서를 감독원에게 제출하여야 한다.

1.8 현장안전관리

1.8.1 공통사항

(1) 공사현장의 안전관리는 근로기준법, 산업안전보건법 및 관련법규를 준수하여야 하며, 특히 다음사항에 유의하여야 한다.

1) 일반인 및 근로자의 출입통제와 질서 및 보건의 유지

2) 화재, 도난, 소음 등의 방지, 위험물 및 그 위치표시 기타 사고방지에 대한 단속

3) 재료와 설비의 정리 및  관리, 현장내외의 정리정돈 및 청소

4) 주변도로의 정비, 교통정리, 교통안전관리 및 보호시설

5) 공사장 주변의 안전조치는 관계 법규에 따라 시설하고 근로자의 안전장구, 재해 예방시설 및 유사시의 대책 등을 구비하여야 한다.

(2) 공사구역에 대한 규제 등에 대해서는 관계기관과 협의하고, 해운, 항만관련기관 및 단체의 규제사항을 주지시켜야 한다. 작업구역은 간판, 울타리, 부표(부표, 등부표 등) 등을 사용하여 명확하게 표시하여야 한다.

(3) 공사현장 근로자와는 고용계약을 적법하게 체결해야 하며, 계약의 내용에는 근로조건을 명시하여야 한다.

(4) 공사현장 및 부근에 있는 지상 및 지하의 기존시설에 지장을 주지 않도록 유의하여 시공하여야 한다. 또 해저에 매설된 시설물(관로, 케이블 등)에 대해서도 손상되지 않도록 유의하여야 한다.

1.8.2 공사현장의 안전조치

(1) 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 충분히 주의하여 유사시에는 피해를 최소한도로 줄이는 조치를 하여야 한다.

(2) 공사에 필요한 안전조치는 관계 법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 계획, 조치 점검, 훈련 등을 실시하여야 하고, 필요한 제반시설을 갖추어야 하며, 감독원의 승인과 검사를 받아야 한다.

(3) 공사착수 전에 안전시설을 하여야 할 사항은 다음과 같다.

1) 출입금지 구역의 설정

2) 도로의 교통제한 또는 금지

3) 폭약사용에 대한 위험 표시

4) 전기, 상하수도 및 통신 등 중요한 시설에 대한 보호

5) 위생적인 음료수의 확보

6) 위생적인 화장실과 배수시설

7) 의무실 및 구급약의 확보

8) 유류, 가스(gas) 등 위험물 보관장소의 설치 및 위험표시

9) 기타 공중의 안정을 위하여 필요한 사항

(4) 주변 구조물 보호 : 공사중에는 현장내부 뿐만 아니라 현장주위의 시설물이나 환경에 영향을 끼쳐서는 안되며, 사전조사에 의한 매설물 파악, 방호조치, 정기적 검사 등을 실시하여야 한다. 공사현장 종업원에게도 이의 중요성을 인식시켜야 하고, 매설된 문화재를 발견한 경우에는 지체없이 감독원에게 보고하여 관련법에 따라 처리 될 수 있도록 한다.

(5) 지장물 철거 및 원상복구 : 지장물 철거는 기초상태, 크기 높이, 하중 등을 충분히 조사, 검토한 후 적절한 기법을 선정하여 소관기관 또는 소유주와 감독원의 승인을 얻어 실시한다. 본 공사가 끝난 뒤에는 공사용 임시 시설물, 잔해, 폐기물, 기타의 모든 불용물을 철거하고 청소함으로서 공사가 완공된 것으로 인정할 수 있다. 해체공사는 별도의 특기 사항이 없는 경우 고용노동부가 고시한 해체공사 표준안전작업지침에 따른다.

(6) 폭발물의 취급

1) 폭발물의 운반, 보관 및 사용 등의 취급은 화약류 취급에 관한 관계 법규에 따라 안전하게 하여야 한다.

2) 발파작업에 사용되는 폭발물은 발파작업 표준안전작업지침을 준수해야 한다. 해상 발파작업을 할 경우에는『항만건설안전시공편람』의 작업방법에 준한다.

(7) 작업장 주변

1) 제3자의 위험이 예상되는 현장주변은 지상 높이 1.8m 정도의 울타리를 설치한다.

2) 통행인 및 통행 차량에 대한 낙하물 보호조치를 하여야 한다.

3) 차량 출입구 관리를 철저히 하여야 한다.

4) 공사표시, 주의 등, 공사예고판 등을 부착하여야 한다.

5) 작업장 주변은 정리정돈 하여야 한다.

6) 작업장 주변은 안전시설의 완비 및 유지를 위하여 순찰을 실시하여야 한다.

(8) 복공판

1) 복공판의 설치시는 표면이 미끄럼 방지 조치가 된 철제 또는 콘크리트 제품을 사용한다.

2) 복공판 표면의 단차는 2cm 이내이고, 틈이 없도록 설치 및 유지하여야 한다.

3) 복공판의 파손시 침하 및 이동시 대비한 조치가 되어 있어야 한다.

4) 복공판 출입구에는 난간대 또는 울타리를 설치하고, 확인조명 및 채색을 하여야 한다.

5) 복공판의 일부 제거시는 이동용 울타리를 설치하거나 감시원을 배치하여야 한다.

(9) 매설물 부근에서의 작업은 다음사항을 준수해야 한다.

1) 도면 및 시굴 등으로 사전조사를 실시

2) 가스관, 전력선 부근의 기계굴착작업 금지

3) 가스관 부근의 굴착작업 중 가스농도 측정

4) 매설물 이설 및 보강작업시는 작업지휘자를 지정하고, 그의 지휘하에 작업실시

(10) 위험물(지뢰, 폭탄 등)이 잔존할 가능성이 있는 해역에서의 준설, 항타 및 이와 유사한 공사 등으로 지반을 교란 또는 지반에 충격을 주는 공사를 할 때는 사전에 위험물을 탐사하고 안전성을 확인하여야 한다.

1.9 산업안전보건상의 관리

1.9.1 산업보건기준 작업현장에서는 다음의 보건기준을 준수하여야 한다.

(1) 유해원인제거 : 가스, 중기, 유해광선, 초음파, 소음, 진동, 이상기압, 병원체에 의한 오염 등 근로자에게 유해한 작업은 그 원인을 제거 또는 대체, 작업방법 및 시설의 변경 또는 개선조치를 하여야 한다.

(2) 채광 및 조명 : 작업장소의 채광 및 조명은 명암의 차이가 심하지 않고, 눈이 부시지 않는 방법으로 법정수준으로 설치하여야 한다.

(3) 온도 및 습도 : 고온, 저온, 건조, 다습한 옥내 작업시는 냉난방, 통풍 등 적절한 온도, 습도조절조치를 하여야 한다.

(4) 출입금지조치 : 유해․위험한 장소에는 출입금지조치를 하고, 이를 제시하여야 한다.

(5) 휴게시설 : 근로자들이 휴게 또는 휴식시간에 이용할 수 있는 휴게시설을 갖추어야 한다.

(6) 응급용구 : 부상자의 응급치료에 필요한 응급용구를 상비하고, 그 비치장소와 사용방법을 근로자에게  알려주어야 한다.

1.9.2 건강진단 : 근로자에 대한 건강진단은 채용시 그리고 취업중 정기적으로 실시하여야 한다.

1.9.3 작업환경측정

(1) 인체에 해로운 작업을 행하는 작업장은 작업환경을 측정, 평가한 후에 그 결과를 기록․보존하여야 하다.

(2) 작업환경 측정결과 허용기준 이상일 때는 즉시 해당 근로자에게 보호구를 지급하고, 설비의 설치 또는 개선 등 필요한 조치를 강구하여야 한다.

1.9.4 질병자의 취업금지 및 제한 : 전염병, 정신병 또는 그로 인하여 병세가 현저히 악화될 우려가 있는 질병자는 의사의 진단에 따라 근로를 금지하거나 제한하여야 한다.

1.9.5 근로시간 연장의 제한

(1) 휴일작업이나 야간작업은 사전에 해당자에게 통보하고, 동의를 받아야 하며 필요할 때는 감독원이 입회할 수 있어야 한다.

(2) 시가지 공사 또는 상용중인 기존 시설물에 인접한 장소에서의 작업은 작업시간을 주위 당사자가들과 협의 조정하여야 하며, 자체에 무리가 가는 작업, 밀폐된 장소에서의 작업등은 필요한 안전조치를 선행하고 안전작업기준을 준수하여야 한다.

(3) 야간 작업시는 조명, 작업자의 정리정돈, 야간에 식별이 용이한 신호, 신호수 및 경계표시의 설치 또는 배치, 울타리의 설치, 통로의 점검, 낙하물 보호시설의 점검 등 필요한 조치를 사전에 하여 작업에 따른 위험이 없도록 해야 한다.

(4) 유해 또는 위험한 작업에 종사하는 근로자에 대하여는 1일 6시간, 1주 34시간을 초과하여 근로하여서는 아니 된다.

1.10 사고보고 및 응급조치

1.10.1 계약상대자는 관련법률에 의한 안전관리계획서의 비상시 긴급조치계획에 의거 조치하여야 한다.

(1) 응급조치 : 사고발생에 따른 근로자에 대하여는 응급구조를 위해 다음의 조치를 신속하게 하여야 한다.

1) 사고로 인한 부상에 대하여 응급조치에 필요한 구급용구를 현장사무실내에 항상 비치하여야 한다.

2) 사고발생시 적절한 긴급조치를 취해야 한다.

3) 부상자 및 질병자에 대한 응급조치

4) 연쇄사고 및 사고확대 방지를 위한 안전조치

(2) 안전사고 처리

1) 모든 건설재해 발생의 경우 안전보건관리 책임자는 즉시 K-water에 유선 통보해야 하며, 산업ㆍ중대재해 발생의 경우 안전보건관리 책임자는 발생 즉시 관할지방노동관서, 관할경찰서 및 보험사에 유선으로 통보하고 산업재해조사표와 요양신청서를 작성하여 3일 내에 관할지방노동관서에 서면보고를 하여야 한다.

2) 현장에서는 사고발생즉시 안전담당자와 관리감독자가 신속히 사고원인을 조사하여 안전관리자에게 보고하여야 한다.

3) 안전보건관리 책임자는 모든 건설재해 발생시 빠른 시간 내에 사고내용, 처리결과 및 향후계획 등을 정리하여 서면으로 K-water에 보고하여야 한다.

4) 사고조사는 동종사고가 재발	되지 않도록 인적․물적 및 관리적 원인을 분석하고 대책을 수립하여 실사 조치한다.

(3) 비상사태 긴급조치

1) 건설공사 비상사태의 발생시 현장보고계통에 의하여 신속히 공사 및 비상사태 관계기관에 보고하며, 비상경보 발령 및 근로자의 긴급대피나 피난을 유도하여야 한다.

2) 상황 종료시 피해상황을 신속히 파악하여 공사에게 서면 보고하여야 하며, 계약상대자는 응급조치 및 긴급복구에 필요한 소요장비 및 인력 동원에 최선을 다하여야 한다.

2. 재료

2.1 점검 장비 구매 및 활용

2.1.1 공사감독원은 공사착공과 동시에 실시설계보고서에서 제시한 점검장비를 구매하여 공사목적물의 품질점검과 안전점검에 활용하여야 한다.

2.1.2 공사감독원은 장비 관리대장을 작성하여 점검장비를 관련 규정에 의거 주기적으로 점검․교정․관리하여야 하며 시설물 인계시 점검장비를 이상없이 시설물 관리주체에게 인계하여야 한다.

2.1.3 공사감독원은 장비를 구매할 때 아래의 사항이 반영되도록 하여야 한다.

(1) 하자보수보증기간은 1년 이상으로 한다.

(2) 하자보수보증금율은 계약금액의 3% 이상으로 한다.

(3) 납품 물품은 제시한 규격, 모델이어야 하며 신품이어야 한다.

(4) 물품납품 계약상대자는 납품하는 장비에 대한 정품을 확인할 수 있는 Licence를 제출하여야 하고 한글, 영문 사용설명서를 각각 제공하여야 한다.

(5) 물품납품 계약상대자는 제품의 반입경비, 정상가동에 소요되는 부품 및 소프트웨어 비용 등 일체를 부담하여야 한다.

(6) 제품의 장애 및 고장 발생시 우리공사 또는 공사시행자가 지정하는 장소에서 24시간 이내에 장애요인 해결 및 수리를 완료하여야 한다.

(7) 반입 장비의 운영 소프트웨어가 반입 후 1년 이내에 Upgrade될 경우에는 무상으로 Upgrade하여야 한다.

(8) 물품납품 계약상대자는 납품장비에 대한 장비 운영교육을 공사에서 지정하는 장소 및 일자에 계약상대자 부담으로 2회 이상 실시하여야 한다.

────── 이하 여백 ──────

제5장  오손생물 제거 및 스톱로그 설치시 수중점검

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 시방서는 시화조력 수차발전기 스톱로그 지수부 오손생물 제거작업에 적용한다.

1.2 본 공사는 수차발전기 대점검 3대 오손생물 제거 설계단가에 의한 계약금액으로 시행하되, 계약기간 동안 감독원 요청에 따라 작업에 착수하며, 공사 대금 지급은 감독원의 확인을 받아 준공 시 일괄정산을 기본으로 한다.

1.3 대당 규정면적이 언급되어 있지 아니한 장소의 작업을 시행할 경우에는 감독원과 협의 시행한다.

1.4 본 공사는을 수행함에 있어 발생될 수 있는 기타 제거작업과 원활한 작업수행을 위한 주 작업이외의 기타 작업사항은 감독원 확인 하에 협의하여 적절한 방법에 따라 처리한다.

1.5 본 공사는 계약 일반조건과 특수조건을 준수하여 작업 시행에 만전을 기하여 한다.

1.6 계약상대자는 본 작업수행에 필요한 장비 및 자재 등은 수급자가 부담하여야 하며 작업 전에 점검하여 준비시킴으로써 감독원의 작업지시마다 지체 없이 작업을 수행하여야 한다.

1.7 계약상대자는 제반규정 및 근로법규를 준수하여야 하며 안전관리 소홀로 인한 제반사고 및 시설물 파손은 계약대상자 책임 하에 처리하고그 결과를 감독원에게 즉시 보고하여야 한다.

1.8 계약상대자는 보안규정, 당 공사 설계도서 관리규정을 준수하여 보안사고 등이 발생하지 않도록 하여야 한다.

1.9 계약상대자는 시방서에 의한 수차발전기 1대의 작업완료 시 작업일지 및 완료 확인서를 제출하고 감독원의 확인을 받아야 한다.(발주처의 수차발전기 점검 계획에 따른 순차별 공사진행)

1.10 작업시기 및 작업지시는 감독원이 정하고 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 작업을 실시한다.

1.11 계약상대자는 미리 시화조력 수차발전설비 및 구조를 완전히 이해하여 불필요한 요구 및 조작을 하지 말아야 한다.

1.12 계약상대자는 작업에 투입되는 작업인들과 근로계약을 철저히 이행해야 하고 일용인부 사용 시에는 근로계약서 등의 증빙서류를 감독원에게 제출하여야 한다.

1.13 계약상대자는 산업재해보상보험법 제65조에 의거 보험에 가입하여야 하고, 산업재해보험 가입 등에 따른 모든 비용은 계약대상자가 책임지고, 증빙서류의 사본 1부를 감독원에게 제출하여야 한다.

2. 작업방법

2.1 계약상대자는 오손생물 제거공사 작업 전 준비 현황(인력, 자재, 장비 등)의 이상 유무를 확인 점검한 후 작업예정일 1일전까지 감독원에게 구두보고 하고 작업에 임해야 한다.

2.2 작업 중 발전소내 모든 설비조작을 금지하며 설비파손 및 이상발견 즉시 감독원에게 보고하여야 한다.

2.3 계약상대자는 신속한 작업을 위하여 예비품을 포함한 공기압축기, 고압분사기 등 장비와 제거작업 용구를 확보하여 작업에 임해야 하고 장비 및 용구 고장 시 수리에 관한 모든 경비는 수급자가 책임을 진다.

2.4 수차발전기 내외부에 설치되어 있는 배관 등 설비를 작업으로 인하여 파손되지 않도록 하여야 한다.

2.5 계약상대자는 작업완료시에 감독원에게 구두로 완료 보고한 후 감독원에게 제거작업 완료 상태를 확인 받아야 한다.

2.6 계약상대자는 작업 중 작업과 관련된 사항으로써 감독원 및 당 공사직원과 협의 하에 당공사 시설 및 장비를 이용할 수 있으나 사용에 의한 훼손, 고장 시는 교체 또는 보수하여 원상 복구하여야 한다.

2.7 계약상대자는 작업을 실시할 경우 공기압축기의 조작 및 수중유속 등에 의한 안전사고에 대비하여 작업 관련자에게 안전교육 및 시설물 보안교육 등 충분한 사전조치를 한 후 감독원의 지시를 받고 작업을 하여야 한다.

2.8 계약상대자는 시설물에 설치되어 있는 설비 등에 대해 감독원의 승인없이 조작을 하여서는 안된다.

2.9 계약상대자는 천재지변 또는 감독원의 작업 중단 지시 없이 작업을 지연 또는 중단해서는 안된다.

────── 이하 여백 ──────

Ⅱ. 특 별 시 방 서

1. 공통사항

1.1 본 시방서는 ’2019년 시화조력 수차발전기 스톱로그 지수부 및 스크린 오손생물 수중 제거공사’에 적용한다.

1.2 본 과업은 계약 기간 동안 시방서에 따라 작업을 시행하여 한다.

1.3 계약자는 본 작업 수행에 필요한 장비 및 자재 등을 사전에 점검하여 준비함으로서 감독원의 작업 요구 시 지체 없이 작업을 수행하여야 한다.

1.4 각 수차발전기 호기는 예정공정표를 기준으로 하여 제거작업을 실시하고 작업시기에 대한 감독원과 협의가 있을 시에는 시화호 조력발전소 최대 발전량 목표,현장여건 또는 기상상황에 따라 공사 기간 내에 조정할 수 있다.

2. 작업범위

2.1 수차스톱로그 설치 시 차수⋅배수에 영향을 미치는 부분의 오손생물 제거 작업 및 스톱로그 1단 설치시 점검을 실시하여야 한다.

2.1.1 시화 해, 호측 스톱로그 삽입트랙부의 사이드, 바닥과 상부 및 내부 배수구 부위 오손생물 제거작업을 수행한다.(작업위치 : 수면 ~ 수심 약 20m 깊이)

2.1.2 수차발전기 스톱로그 설치작업 수중점검은 해, 호측에서 수행한다.(작업위치 : 수면 ~ 수심 약 20m 깊이)

2.1.3 작업 중 크레인 운전은 발주처에서 수행한다.

< 표1. 해측 및 호측 수차 스톱로그 지수부 오손생물 제거 작업 부위 >

해측 수차 스톱로그 설치 모식도	해측 수차 스톱로그 지수부 작업부위	호측 수차 스톱로그 지수부 작업부위

2.1.4 작업대상은 수차발전기 3대(대점검, 오손생물 효과검증)를 대상으로 하며, 발주처의 점검계획 변경에 따라 가감될 수 있다.

2.1.5 작업물량

- 수차발전기 오손생물 효과검증 및 대점검 3대 발주처의 점검계획 변경에 따라 가감될 수 있다.

* 오손생물 효과검증 : #5, 6호기

* 대점검 : #1, 5, 6호기

< 스톱로그 지수부 및 스크린 오손생물 수중 제거 작업물량 >

No	작 업 내 용	비고
대점검 (효과검증 미실시)	해측 스톱로그 지수부 및 배수구 오손생물 제거작업	1대 (#1)
	호측 스톱로그 지수부 및 배수구 오손생물 제거작업
	해측․호측 스톱로그 1단 설치시 바닥부 오손생물 제거 및 수중점검
오손생물 효과검증	해측 스톱로그 지수부 및 배수구 오손생물 제거작업	2대 (#5,6)
	호측 스톱로그 지수부 및 배수구 오손생물 제거작업
	해측․호측 스톱로그 1단 설치시 바닥부 오손생물 제거 및 수중점검
대점검	해측․호측 스톱로그 1단 설치시 바닥부 오손생물 제거 및 수중점검

3. 작업방법

3.1 잠수점검조를 구성하여 표면공급식 방법으로 수중작업을 시행한다.

3.1.1 잠수점검조는 최소 4인으로 잠수부 2인, 작업반장 1인, 잠수보조원 1인으로 구성한다.

* (관련규정) 산업안전보건기준에 관한 규칙 제547조 의거

3.1.2 크레인과 스톱로그 리프팅빔을 이용하여 수중으로 안전하게 입수한다.

3.1.3 크레인을 상하주행하며 트랙부 잠수 오손생물 제거작업을 수행한다.

3.1.4 발주처에서 해측, 호측 스톱로그 설치작업 시 바닥부와 스톱로그 사이의 수밀부에 대한 수중점검을 실시한다.

3.1.5 작업반장이 잠수부의 산소량과 안전작업 관리를 수행한다.

리프팅빔 안전발판	잠수부 입수준비	잠수부 수중작업

3.2 스톱로그 설치 후 차수불량시 보수작업이 필요할 수 있으므로 발주처의 출동요청이 있을시 다음날 투입하여 누수부 보수작업을 실시하여야 한다.

4. 안전관리 사항

4.1 계약상대자는 작업시작 전 작업준비 사항(인력, 자재, 장비 등)이 이상 없음을 확인한 후 감독원 입회하에 안전관리 교육을 해야 한다.

4.2 감독원은 작업 전 수차발전기의 구조, 형태 등을 충분히 파악해 작업자들에게 전달하여야 하며 계약대상자는 작업 시 반드시 적절한 안전보호구를 착용하여야 하며, 반드시 잠수부(2인)와 작업반장 무전기의 송수신상태를 확인 후 감독원 승인 후 입수하여야 한다.

4.2.1 잠 수 부 : 잠수복, 오리발, 잠수웨이트 등

4.2.2 작업반장 : 안전모, 안전벨트, 무전기 등

4.3 계약상대자는 안전을 확보하기 위한 안전대책과 세부작업계획서를 사전에 제출하여 감독원의 승인을 득한 후 작업을 진행한다.

4.4 계약대상자는 반드시 모든 안전관리 교육을 실시하고 안전관리사고 예방에 최선을 다해야 한다.

4.5 계약대상자는 18미터 이상의 수심에서 하는 잠수작업이므로 아래의 잠수장비를 갖춰 안전하게 작업에 임하여야 한다.

- 비상기체통, 비상기체 공급밸브 및 역지밸브 등이 달려있는 잠수마스크, 통화장치

5. 검사

5.1 작업완료 후 주위 이물질(공사범위 주위)이 없어야 한다.

5.2 계약대상자는 오손생물 제거작업 완료 후 수차내부 차수불량 시 원인을 파악한 후 조치해야 하며 작업 및 점검 미흡 등의 경우 수급자 부담으로 재작업을 실시하여야 한다.

별 지 목 차

[별지 제 1호 서식] 착공신고서

[별지 제 2호 서식] 현장대리인(사업관리책임기술자) 신고서

[별지 제 3호 서식] 안전관리자 선임 신고서

[별지 제 4호 서식] 안전관리계획서

[별지 제 5호 서식] 보안각서

[별지 제 6호 서식] 감독원감독조서

[별지 제 7호 서식] 기성부분검사내역서

[별지 제 8호 서식] 산업안전보건관리비 사용실적

[별지 제 8호 서식] 산업안전보건관리비 사용내역서

[별지 제10호 서식] 자재장비대금 및 노임 체불현황

[별지 제11호 서식] 준공검사내역서

[별지 제1호 서식]

착  공  신  고  서

1. 공 사 명 :

2. 계약금액 :

3. 계 약 일 :

4. 착 공 일 :

5. 준 공 일 :

위와 같이 착공하였기에 착공신고서를 제출합니다.

20    .     .      .

계약상대자 :                  (인)

한국수자원공사       건설(관리)단장 귀하

[별지 제2호 서식]

현 장 대 리 인(사업관리책임기술자) 신 고 서

공 사 명 :

위 공사에 대한 현장대리인(사업관리책임기술자)을 아래와 같이 선임하였기 현장대리인(사업관리책임기술자)신고서를 제출합니다.

아       래

성 명	한글 ( 한자 )	주민등록번호	-
주 소
기술자격명칭		지술자격번호
기 타 사 항

첨  부 : 1. 기술자격증 사본         부

2. 경력사항 확인서         부

20    .     .      .

계약상대자 :                  (인)

한국수자원공사       건설(관리)단장 귀하

[별지 제3호 서식]

안전관리자 선임 신고서

공  사  명 :

위 공사에 대한 안전관리자를 아래와 같이 선임하였기 안전관리자 선임신고서를 제출합니다.

아      래

성 명	한글 ( 한자 )	주민등록번호	-
주 소
기술자격명칭		지술자격번호
기 타 사 항

첨   부 : 1. 기술자격증 사본       부

2. 경력사항 확인서       부

20    .     .      .

현장대리인 소속 :

직위 :

성명 :                    (인)

한국수자원공사       건설(관리)단장 귀하

[별지 제4호 서식]

안 전 관 리 계 획 서
공 사 명
공 사 계 약 금 액
시 공 사 (상 호)
소 재 지		대 표 자 성 명
착 공 일		준공(예정)일
공 사 개 요
안전관리인원 및 조직		점검확인사항
정기안전점검실시계획(실시시기·실시회수등)
기타 안전관리에 필요한 사항
건설기술진흥법시행령 제 98 조 제 2 항의 규정에 의하여 안전관리 계획서를 제출합니다. 20 . . . 현장대리인 소속 : 직위 : 성명 : (인) 한국수자원공사 건설(관리)단장 귀하

[별지 제5호 서식]

보    안    각    서

본인은     년    월   일 계약체결한 공사를 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 자의 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 공사를 시행함에 있어 계약서류 및 관련법규상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임.

2. 본인은 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기시켰을 경우에는 보안관계 제법규에 의거 처벌받아도 이의를 제기하지 않을 것임.

20    .     .      .

소속 :

직위 :

성명 :                (인)

한국수자원공사       건설(관리)단장 귀하

〔별지 제 6호 서식〕

감 독 원 감 독 조 서

공 사 명 :

20    .     .     . 자 . 계약분

위 공사의 감독원으로 임명받아  20   .      부터  20  .      .까지 감독한 결과 (기성 : 제     회 기성부분까지의)  (준공 : 준공)  (하자 : 하자보수) 공사 전반에 걸쳐 계약서, 설계도서, 기타 관계서류에 정한 바에 따라 어김없이 완성되었음을 인정합니다.

20    .     .      .

공사주무감독원 :  직급            성명            (인)

시험주무감독원 :  직급            성명            (인)

공사보조감독원 :  직급            성명            (인)

시험보조감독원 :  직급            성명            (인)

한국수자원공사       건설(관리)단장 귀하

〔별지 제 7호 서식〕

기 성 부 분 검 사 내 역 서 ( 제 회)
공사명
계약금액
기성부분금액
공 종	규 격	단 위	계 약 량			금회기성량		누계기성량		기성율	비 고
			수 량	단 가	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

〔별지 제 8호 서식〕

산업안전보건관리비 사용실적

공사명 : ○○건설공사 (공사기간:  .  .  .～   .  .  . 공정    %)

(금액단위 : 원)

구분	계 약 액		사 용 액		잔액	비 고
	항 목	금 액	항 목	금 액
기본비용	․안전보건인건비 ․안전보건장구비 ․안전보건교육비 ․건강관리비 ․안전점검비 ․기타		․안전보건인건비 ․안전보건장구비 ․안전보건교육비 ․건강관리비 ․안전점검비 ․기타
별도계상비용	․근로자의안전보건 확보에 필요한 각종 시설비

작성일 :        .        .        .

작성자 : 소속

성명                   □

준  공  검  사  원    귀  하

〔별지 제 9호 서식〕

(앞쪽)

산업안전보건관리비 사용내역서
	건설업체명		공 사 명
	소 재 지		대 표 자
	공사금액	원	공사기간	～
	발 주 자		누계공정율	%
	계 상 된 안전관리비	원
	사 용 금 액
	항 목		( )월사용금액		누계사용금액
	계
	1. 안전관리자 등 인건비 및 각종 업무수당 등
	2. 안전시설비 등
	3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등
	4. 안전진단비 등
	5. 안전보건교육비 및 행사비 등
	6. 근로자 건강관리비 등
	7. 건설재해예방 기술지도비
	8. 본사사용비
｢건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준｣ 제10조제1항에 따라 위와 같이 사용내역서를 작성하였습니다. 년 월 일 작 성 자 직책 성명 (서명 또는 인) 확 인 자 직책 성명 (서명 또는 인)

(뒤쪽)

항 목 별 사 용 내 역
	항 목	사용일자	사 용 내 역	금 액
	1. 안전관리자 등 인건비 및 각종업무수당 등
	2. 안전시설비 등
	3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등
	4. 안전진단비 등
	5. 안전보건교육비 및 행사비 등
	6. 근로자 건강관리비 등
	7. 건설재해예방 기술지도비
	8. 본사 사용비
※ 주: 사용내역은 항목별 사용일자가 빠른 순서로 작성

〔별지 제10호 서식〕

자재․장비대금 및 노임 체불현황

(수급인, 하수급인별로 각각 체불현황을 별도 구분하여 확인)

1. 공  사  명 :

2. 수  급  인(하수급인) :

3. 체  불  액 :

◦ 자재․장비대금 :

◦ 건설근로자 임금 :

위 공사의               검사일 ( 20     .     .     . )현재 노임 등의 체불액이 위와 같음을 확인합니다.

20    .     .      .

공사주무감독원 : 직급               성명               (인)

검사원  귀하

〔별지 제11호 서식〕

준 공 검 사 내 역 서
공사명
계약금액
준공금액
공 종	규 격	단 위	계 약 량			준 공 량		비 고
			수 량	단 가	금 액	수 량	금 액