여수해역 대형등부표 인양교체공사 설계서

2019.  1.

	여수지방해양수산청

2019년  1월 설계

설계자

심사자

계장

과장

청장

2019년도

여수해역 대형등부표 인양교체공사 설계서

2019.  1.

	여수지방해양수산청

목 차
1.	설 계 설 명 서
2.	일 반 시 방 서
3.	특 별 시 방 서
4.	예 정 공 정 표
5.	설 계 예 산 서
6.	공 사 원 가 계 산 서
7.	일 위 대 가 표
8.	단 가 산 출 서
9.	도 면

1. 설 계 설 명 서

1.  설   계   설   명   서

1. 공 사 명 : 여수해역 대형등부표 인양교체

2. 공사 위치 : 여수해양중앙A호등부표(도면 설치위치도 참조)

3. 공사 목적 : 광양항 특정해역 항로 상에 설치 운영 중인 여수해만중앙A호등부표를 인양교체하여 해상교통 안전과 항로표지 기능유지에 만전을 기하고자 함

4. 공사 개요

ㅇ 대형등부표 인양교체 1식

5. 설계변경조건

1) 공사 시공범위에 증감이 있을 때

2) 정부품셈 기준이나 노임단가의 변경이 있을 때

3) 기타 발주청의 형편에 따라 부득이한 사유가 발생하였을 때

4) 천재지변등 불가항력적인 사고가 발생하였을 때

6. 공사시행방법 : 본 설계도서에 의거 도급으로 시행

7. 공사 기간 : 착수일로부터 60일간으로 한다.

2. 일 반 시 방 서

2.  일  반  시  방  서

2.1  일반 사항

1. 적용 범위

이 시방서는 여수지방해양수산청에서 발주한 「여수해역 대형등부표 인양교체」를 함에 있어 공사 계약서, 설계도서등의 내용에 대하여 통일적인 해석 및 운용을 도모하고, 기타 필요한 사항을 정하여 계약 내용의 이행을 확보하기 위한 것이며, 내용은 일반 시방서와 특별 시방서로 구분하여 구성된다.

2. 우선 순위

설계도서의 적용 우선순위는 ① 시방서  ② 설계도면  ③ 물량내역서 순으로 한다. 단, 특별한 사유가 있을 경우에는 발주처의 사실 판단이나 공사 감독관의 의견을 들어 조정할 수 있다.

2.2  적용 기준

1. 시방규정 및 관련 법규

이 시방서에 규정되지 않은 사항에 대해서는 다음에 열거하는 제반 규정과 관련법의 규정을 준용하되, 규정간에 상이한 사항이 있을 경우에는 항만 및 어항공사 전문시방서를 우선하여 적용한다.

1) 토목공사 표준일반시방서	6) 건설공사 품질관리 업무지침
2) 콘크리트 표준시방서	7) 시설공사 검사업무 규정
3) 항만 및 어항공사 전문시방서	8) 건설공사 관계법령 및 규정
4) 항만시설물 및 항로표지 구조물 설계기준	9) 건설산업 기본법
5) 한국산업규격 (KS)	10) 건설기술진흥법

2. 본 공사에 관련되어 발주처가 제공하는 제규정 및 본 공사 설계도면상에 기술된 각종 규정이나 지시도 본 시방서의 일부로 간주한다.

3. 시방서와 도면이 서로 일치하지 않을 때는 시방서가 우선하며 시방서나 내역서, 도면 어느 한쪽에만 기술되어도 이를 계약조건의 일부로 본다.

4. 발주처에 제출하는 모든 서류는 반드시 공사 감독관을 경유하여 제출하여야 한다.

2.3  공사 시행

1. 착공시 서류 제출 사항

도급자는 공사 착공시 다음 서류가 포함된 착공신고서를 공사감독관에게 제출하여야 한다.

1) 현장대리인계

2) 현장기술자 지정신고서

3) 공사 예정공정표

4) 안전 및 품질관리 계획서

5) 기타 발주처가 지정한 사항

2. 도급자의 의무

1) 공사의 목적물을 계약서에 정한 바에 따라 성실히 시공하고 완성해야 한다.

2) 계약서에서 특별히 정한 것을 제외하고는 공사의 시행으로 인하여 발생하는 손해와 손상에 대하여 도급자는 모든 책임을 져야 하며, 발주처가 당해 공사를 최종 인수하기 전까지는 공사의 목적물을 보호하고 관리할 책임이 있다.

3) 공사의 목적물이 손상을 받을 경우, 또는 공사의 목적물이 제반 기준에 맞지 않을 때에는 계약서 또는 발주처의 지시에 따라 조치하여야 하며, 목적물의 품질에 대하여 책임져야 한다.

4) `공사를 위한 보상을 하거나 임대 업무를 추진함에 있어, 도급자는 토지 소유자 등 이해관계인과 협의한 다음, 관련 사항을 조속히 조치하고, 발주처의 지시를 받아 민원이 발생치 않도록 조치하여야 한다.

5) 공사시공과 관련하여 인근지역에 대한 피해를 사전에 예측 및 예방하여 민원이 발생하지 않도록 하여야 한다.

3. 현장대리인 및 현장 작업자

1) 현장대리인은 해당 공사에 대한 전문지식과 경험이 있는 자로서, 국가기술자격법등 관계법령에 의한 건설기술자라야 하며, 공사감독관의 승인없이 임의로 현장을 떠나서는 아니되며, 현장을 벗어날 부득이한 사유가 있는 경우에는 그 기간과 대리인을 지정, 통지하여야 한다.

2) 공사감독관은 현장대리인, 기타 도급자의 고용인이 공사시행 또는 관리에 대해서 부적당하다고 인정될 경우에는 도급자에게 그 교체를 요구할 수 있다.

3) 모든 현장 작업자는 신원이 확실한 자로서 공사감독관의 지시에 순응하여야 하며 도급자는 이를 책임지고 보장하여야 한다.

4) 도급자는 현장작업자가 공․ 사물에 피해를 주었을 경우 이에 대한 보상책임을 진다.

4. 제보고 및 서류 양식

1) 계약서에 지정한 것과 공사감독관이 지시한 각종 보고는 지정한 기일내에 지체없이 서류를 구비하여 제출 또는 보고하여야 한다.

2) 공사감독관에게 제출할 서류의 형식과 내용 등은 계약서에 따라 정하지 않은 경우에는 공사감독관의 지시에 따라야 한다.

5. 관계기관 등과의 협의

1) 공사의 시행에 관련되는 관계기관의 인․허가나 협의는 공사감독관의 협조를 받아 도급자가 수행하여야 한다.

2) 제반 수속에 따른 허가 또는 승인을 받았을 때에는 그 원본을 즉시 공사감독관을 경유하여 발주처에 제출하여야 한다.

6. 공사부지의 사용

1) 공사를 시행하기 위해 직접 필요한 발주처 소관의 부지는 발주처의 승인을 받아 무상으로 일시 사용할 수 있다.

2) 공사를 시행하기 위해 발주처로부터 차용한 부지외에 도급자의 필요에 의하여 설계 범위이외의 토지를 사용하여야 할 때에는 발주처와의 협의에 따라 토지의 차용, 보상을 시행하되, 제반 사항은 도급자 책임으로 시행되어야 한다.

3) 도급자는 공사 시행에 직접, 간접적으로 영향이 있어 철거가 불가피한 지장물에 대하여는 발주처와 협의, 당해 지장물의 소유주 (기관포함)의 사전 승인을 받아야 한다.

7. 문화재 보호

공사시행 중 문화재의 보호에 주의를 기울여야 하며, 공사 중에 문화재를 발견한 때에는 그 즉시 공사를 중지하고 도난, 손괴 등을 방지할 수 있도록 현장보존조치를 하여야 하며, 이 사실을 공사감독관에게 즉시 보고하고 지시에 따라야 한다.

8. 제법규의 준수

1) 공사와 관련된 법령, 조례 및 규칙, 기타 관계 제법규 등을 반드시 준수하여야 한다.

2) 근로자에 대한 제법규의 운용과 적용은 도급자의 책임하에 이루어지고, 투입된 모든 작업자의 행위에 대해서는 도급자가 책임져야 한다.

2.4  시공기준

1. 설계도서 및 측량 기준

1) 도급자는 본 설계도서에 대한 제반 내용을 숙지하여야 하며, 미숙지로 인해 발생하는 불이익은 도급자가 책임을 져야 한다.

2) 도급자는 공사의 시공에 앞서 설계내역, 설계시방서, 구조계산서, 설계도 내용을 충분히 검토 숙지하고, 그 취지에 적합한 시공이 되도록 하여야 한다.

3) 도급자는 상기와 같은 검토과정에서 수록된 내용의 의미가 모호하거나 상호 모순되는 경우에는 공사감독관에게 통보하여 그의 지시를 받아야 한다.

4) 본 설계도서에는 누락이 되어 있을지라도 공사감독관이 시공 상 당연히 필요하다고 인정하는 경미한 사항은 도급자 부담으로 시행하여야 한다.

5) 설계도서에 표시된 모든 구조물의 형상 및 치수는 완성된 후의 형상과 치수를 나타낸다.

6) 구조물의 표고는 약최저저조면을 기본 수준면으로 하는 해상 기본 수준면(APP. L.L.W DL(±)0.00)을 기준으로 한다.

7) 공사수량의 단위 및 수량계산은 정부시설공사 건설표준품셈의 수량계산 규정에 따라야 한다.

8) 공사 시공 중 또는 준공 정리시에 작성하는 도면은 KS F 1001(토목제도 총칙)의 제도요령에 따라야 한다.

2. 사전조사

1) 공사 장소에 인접한 시설물등에 피해가 발생할 염려가 있다고 생각될 때에는 공사감독관과 협의한 다음 그 대책을 수립하여야 한다.

2) 기타 공사에 관련된 환경에 대해서도 충분히 조사해 두어야 한다.

3. 건설장비

도급자는 투입된 장비의 고장, 수리등에 대비하여 공사구역내에 필요한 장비, 설비 및 부대기구의 예비품을 구비해 고장 즉시 교체, 수선이 가능토록 해야 한다.

4. 공사용 자재

1) 본 공사를 위한 주요 자재의 세부사항은 특별시방서에 따른다.

2) 공사용 모든 자재는 설계도서 및 시방서에 명시된 품질 및 치수의 것이라야 하며 한다.

3) 주요자재 보관중 도급자 귀책에 의해 자재가 변질, 변형, 오손되었을 경우에는 도급자 부담으로 제반 품질기준에 맞는 자재로 교체하여야 한다.

4) 모든 공사용 자재는 관계시방서나 기준 또는 산업규격에서 규정하고 있는 바에 따라 보관관리에 철저를 기하여야 한다.

5) 공사현장 반입 시 합격판정을 받은 자재라 할지라도 보관관리의 부주의로 자재가 변질, 변형, 파손되었을 때는 도급자 부담으로 교체하여야 한다.

2.5  시공 관리

1. 공사기간

도급자는 따로 정한 경우를 제외하고는 계약서상에 명기된 기간내에 공사를 착공하여 지체없이 계획대로 공사를 추진하여 계약 공기 내에  완료하여야 한다.

특히 전체 공사의 완료 전에 특정부분에 대한 공사의 완료 또는 시공순서 변경에 대하여 공사감독관의 지시가 있을 때에는 이에 따라야 한다. 또한, “2”항의 공사 중지사항 중 1), 4), 5)항에 의해 공사기간 연장이 불가피할 경우에는 사유가 발생한 날로부터 14일 이내에 공사감독관에게 계약기간의 연장을 요청하여야 한다.

2. 공사의 일시 중지

공사감독관은 다음 사항에 대하여 공사를 일시 중지할 수 있고, 태풍기에 임박하여 구조체의 안전에 지장을 초래할 위험이 있을 경우 위험요소가 해소될 때까지 공사를 중지시킬 수 있다.

1) 기후의 악조건으로 인하여 공사에 손상을 줄 우려가 있다고 인정될 때

2) 도급자가 설계도서대로 시공하지 않을 때

3) 도급자의 공사시공방법 또는 시공이 미숙하여 공사의 계속 시행이 곤란하다고 인정될 때

4) 관련되는 다른 공사의 진척으로 보아 공사의 계속시행이 곤란하다고 인정될 때

5) 발주처의 형편에 의해 착공이 지연되거나 시공이 중단되었을 때

3. 작업시간

공사시행의 편의상 작업시간을 연장 또는 단축하거나, 야간 또는 휴일에 작업을 할 때에는 미리 공사감독관의 승인을 받아야 한다.

4. 입회 및 자료 제출

수중, 지하 또는 구조물의 내부에 매몰되는 부분 및 시공 후의 검사가 곤란한 구조물의 시공에 대하여는 공사감독관의 입회하에 모양, 치수, 강도, 품질등을 확인하고, 그 기록, 기타 필요한 자료 (검사보고서, 기록사진, 현장관리시험대장등)를 제출하여야 한다.

5. 공사기록

시공 후 매설되거나 담수되어 확인할 수 없는 부분은 필히 사진 촬영으로 기록하여야 하며, 모든 기록용 사진은 총 천연색으로 피사체의 위치, 규격등을 판별할 수 있게 측량용 Pole이나 Staff와 함께 촬영하는 것을 원칙으로 한다.

6. 현장관리

1) 도급자는 공사 시행중 환경보전에 관한 관계법령을 준수하여야 하며 해상장비에서 발생되는 쓰레기 등 폐기물은 적법하게 처리하여 해양오염방지에 노력하여야 하며 부득이하게 환경이 심하게 저해될 우려가 있을 경우에는 즉시 공사감독관에게 서면으로 대책을 제출하여야 한다.

2) 도급자는 공종별로 매작업 단계마다 공사감독관의 검사를 필한 후 다음 단계의 작업을 착수하여야 한다.

3) 공사중 항상 관할 관계기관과 긴밀한 협의를 하여 재해 예방에 적극적으로 노력하여야 한다.

4) 화약, 휘발유, 전기등의 위험물을 사용하는 경우에는 그 보관 및 취급에 대하여 관계법령에 따라 최선의 방책을 강구하여야 한다.

5) 위험 때문에 일반인의 출입을 금지시킬 필요가 있는 공사 현장에는 공사감독관의 승인을 받아 그 구역에 적당한 방책을 설치하는 동시에 출입금지의 표지를 설치하여야 한다.

7. 분진 및 소음장치

도급자는 공사 시행에 있어서 관계법령을 준수하고 상시 시공에 의한 분진 및 소음으로 공중에 피해가 없도록 하여야 한다.

8. 특허권의 사용

공사시행에 있어 특허권, 기타 제3자의 권리의 대상으로 되어 있는 시공방법 및 재료등을 사용할 때에는 도급자가 그의 사용에 대한 일체의 책임을 진다.

9. 사고의 처리

공사중 도급자의 과실로 민가 또는 공공시설, 차량 및 인명에 손상을 주었을 때에는 도급자의 부담으로 복구 및 보상하여야 한다.

10. 시공중 검사

공사의 단계별 완료시에는 공사감독관의 승인을 득한후 다음 단계의 작업을 진행하여야 한다.

11. 준공검사

1) 도급자는 공사가 완료되었을 때에 현장을 정리하고 준공검사에 대비하여야 하며 검사를 위하여 필요한 제반 자료의 제출, 측량이나 기타의 조치에 대하여는 검사관의 지시에 따른다.

2) 준공검사관의 검사결과 검사기준에 미달하였을 경우에는 검사관의 지시에 따라 도급자 부담으로 재시공하여야 한다.

12. 비용부담에 관한 사항

공사 시행에 있어 다음 각항에 필요한 비용은 도급자의 부담으로 한다.

1) 공사시방서, 설계 내역서, 도면 등에 명기되지 않은 사항이라도 공사의 성질상 당연히 필요한 사항

2) 기성검사 및 예비준공검사, 준공검사에 필요한 인력, 자재 및 장비의 협력

3) 공사 시행상 필요한 재료, 기계, 기구 등의 시험

5) 교통 및 공사현장의 안전상 필요한 제반 부대 시설

13. 공사 준공후의 정리

공사가 완료되었을 때에는 공사감독의 지시에 따라 가설물 등을 철거, 반출하고 현장을 청소, 정리하여 공사감독관의 검사를 받아 야 한다.

2.6  품질관리 및 검사

1. 품질관리 일반

1) 시방서의 해당 규정에 부합한 공사의 품질을 확보하기 위하여 건설기술진흥법의 해당 규정과 이 시방서 및 해당기준, 시험규정등에 따라서 품질시험 및 품질관리를 실시하여야 한다.

2) 도급자는 착공 후 공종별 품질관리계획을 수립하여 시공단계별로 공사감독관의 확인을 받아야 한다.

3) 규격 및 시험 방법은 계약서의 시방내용과 공사감독관의 지시에 따라야 한다.

2. 공사용 재료의 품질

1) 공사에 사용할 모든 재료는 시방서의 규정에 부합되는 품질과 종류이어야 하며, 그 품질은 한국산업규격에도 부합되어야 한다.

2) 검사 및 시험에 합격한 재료라도 사용할 때, 공사감독관이 변질 또는 불량품으로 판정한 때는 이를 사용할 수 없다.

3) 공사감독관이 지시하는 재료는 검사를 받거나 이것에 대신하는 시험성적표, 기타 해당 품질을 증명할 수 있는 자료를 제출하여 승인을 받아야 한다.

3. 시공확인 및 검사

1) 감리원이 행하는 재료검사 외에 시공의 확인, 검사에 필요한 노력 및 자재는 도급자 부담으로 제공하여야 한다.

2) 특별히 지시하는 작업에 대해서는 시공의 확인, 검사의 결과에 따라 승인을 받은 후, 다음 작업을 시작하여야 한다.

3) 공사 시공 후 검사가 불가능한 부분은 반드시 공사감독관의 입회하에 검사를 받고, 시공상태를 증빙할 수 있는 사진과 상세한 기록서류를 공사감독관에게 제출하여야 한다.

4. 기성 및 준공검사

1) 공사의 기성부분 검사 및 준공 검사는 현장대리인이 받아야 한다.

2) 검사를 위하여 필요한 자료의 제출, 측량이나 기타의 조치에 대하여는 공사감독관의 지시에 따라야 한다.

3) 공사준공 기간

① 전체 공사는 설계설명서에 정하여진 바에 따라 입찰서에 기입할 착수일로부터 계산한 기간 내에 완전 준공되며, 공사기간은 휴일이 포함된 날짜를 기준하여 정한다.

② 천재지변, 국가전쟁, 화재, 전염병, 폭동, 공항 및 항구폐쇄와 같은 예기치 못한 불가항력의 원인에 의한 경우는 도급자의 공사 불이행으로 간주치 아니하며, 도급자는 원인 발생일로부터 10일이내에 그 사실을 서면으로 통지하여야 한다.

2.7  안전 및 환경관리

1. 안전관리

산업안전보건법의 해당규정을 준수하고, 의무와 책임을 성실히 이행하여야 하며, 공사감독관의 지시를 따라야 한다.

2. 안전조치

1) 공사중 호우, 홍수, 태풍등에 대한 기상예보 등에 충분히 주의하여야 하고, 풍수해에 대한 방재계획을 수립, 공사감독관의 승인을 받아 시행하여야 하며, 유사시에는 피해를 최소한도로 줄일 수 있도록 응급조치를 하여야 한다.

2) 공사에 필요한 안전 조치는 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직, 계획, 점검, 훈련, 교육등을 실시하여야 하고 필요한 제반시설을 갖추어야 하며, 공사감독관의 승인과 검사를 받아야 한다.

3) 공사장에는 구급약을 상비하여야 한다.

3. 안전표지 및 안전 보호구

1) 공사현장에는 적절한 개소마다 안전표지를 설치하여야 한다.

2) 공사현장에서는 근로자에게 안전모자외에도 필요한 안전보호구를 착용하게 해야 한다.

4. 안전교육

산업안전보건법에 의거 공사 시공중에 근로자에게 정기 및 수시 안전교육을 실시하여야 한다.

5. 안전시공

도급자는 산업안전보건법의 해당규정을 준수하고, 시공중인 공사 또는 근로자에게 위해가 없도록 각종 가설공사와 안전설비의 설치, 시공방법, 시공장비의 운전 및 현장정돈에 특별히 주의하여야 하며, 안전시공에 대한 공사감독관의 지시를 따라야 한다.

6. 사고보고 및 응급조치

1) 공사시공중 다음의 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우에는 즉시 공사감독관에게 보고하고, 적절한 응급조치를 취하여야 한다.

① 사상사고

② 제3자에 대해 피해를 입히는 사고

③ 기타 공사 시행에 영향을 미치는 사고

2) 전항의 경우에 인사사고, 차량사고 등 특히 긴급을 요하는 경우에는 사고 개요를 구두 또는 전화로 6하 원칙에 따라 공사감독관에게 긴급보고하고, 추후에 서면 보고하여야 한다.

7. 안전관리비의 사용

1) 도급자는 산업안전보건법등 관계법령에 정하는 바에 따라 안전관리비를 사용하고 그 사용 내역서를 작성 보존하여야 하며 공사감독관의 제출 요구시에는 이에 따라야 한다.

2) 당해 공사 금액에 계상된 안전관리비를 다른 목적으로 사용하여서는 안된다.

3) 도급자는 공사 기성, 준공검사원 제출시 안전관리비 사용내역서를 첨부하여야 한다.

8. 환경보호

도급자는 공사중 또는 공사준공후 공사 현장 및 인근의 환경에 파괴, 또는 훼손이 발생치 않도록 공사장과 인근의 환경 보호에 만전을 기해야 한다.

2.8  준 공 검 사

1. 준공 도서

1) 전공정에 따른 시공 사진첩 2부

2. 준공 시 제출서류

1) 준공계

2) 준공검사원

3) 정산동의서 및 내역서

4) 안전관리비 사용내역

5) 건강ㆍ연근보험료 납부증명서, 고용ㆍ산재 완납증명서

6) 준공사진첩(착공 전, 시공 중, 시공 후)

7) 작업일지 등 준공서류

3. 준공검사 및 인수

1) 도급자는 계약상 준공일전에 공사를 완료하고, 공사감독관에게 준공검사를 요청하여야 한다.

2) 검사관이 필요하다고 인정하는 경우는 사용목적에 부합한 시공이 되었는가를 확인하기 위하여 최종검사 및 시험을 도급자 비용부담으로 실시할 수 있고 불합리한 시공이 된 때에는 즉시 보완하여 재검사 및 시험을 받아야 한다.  시험 및 검사에 합격하여 검사관이 공사완료 되었다고 인정한 경우 준공검사 요청서를 접수 처리한다.

3) 도급자는 준공검사시 현장대리인 및 검사자가 요구하는 관계자를 입회케하여 준공검사를 받아야 하며 설계와 부합되지 않는 곳 및 시공 불량 개소에 대해 시정 지시를 받을 경우는 최단시일 내에 재시공 하여야 한다.

3. 특 별 시 방 서

3.  특  별  시  방  서

3.1 작업준비 및 조사

1. 도급자는 해상공사 시행 전 능률과 안전에 영향을 미치는 다음사항을 사전 조사하여 시공계획에 반영하여야 한다.

1) 기상조건 : 풍향, 풍속, 강우량, 안개발생 일수

2) 해상조건 : 파랑, 조류, 조위, 수심

3) 지리적 조건 : 현장위치, 통항선박, 운반경로

4) 현장조사 : 수중조사(촬영)을 통한 대형등부표 설치상태 확인 조사

2. 도급자는 대형등부표의 인양철거 및 교체설치 작업 전에 해상운반과 인양철거 및 설치에 따른 조치사항을 감독관과 협의하여야 한다.

3. 도급자는 해상운반과 인양 및 설치해역 부근을 운항하는 선박의 위험이 없도록 안전시설과 대책을 수립하여 작업에 임하여야 하며, 전반적인 해상 및 항행규칙을 준수하여야 한다.

4. 작업 시행 전․후 해상교통관제센터(VTS)에 보고 및 승인을 득하여 작업하여야 한다.

3.2 대형등부표 해상 및 육상 운반

1. 인양 및 설치작업 전 해상 기상을 조사하여 기상이 양호한날 작업 하도록 하여야 한다.

2. 인양 및 교체 작업 시 계류 정착시설용 고리 및 볼트 체결과 계류 샤클 및 사슬 연결이 탈락되지 않도록 하여야 한다.

3. 부표류 운반 시 협소한 항로를 지양하고 안전한 항로로 운반하여야 한다.

4. 도급자는 본 공사를 추진하기 전에 작업 예정 위치에 대하여 사전조사를 실시하여 정확한 수심 및 저질 등 해상 여건을 철저하게 파악하여 작업에 임하여야 한다.

5. 효율적인 해상운반 및 교체작업을 위해 대형등부표는 300톤 부선에 결박하여 해상의 너울성 파도 등에 의한 안전을 확보하여야 하며, 이동 중 현장 작업자를 배치하여 부선의 로프 절단, 기타 해양 사고 등이 발생하지 않도록 작업전 면밀히 검토하여야 한다.

6. 교체위치는 DGPS 수신기를 이용하여 수회 정밀 측정을 한 다음 정확한 위치에 설치하고, 교체 완료 후에그 성과표를 제출하여야 한다.

7. 대형등부표는 550톤 육상 크레인을 이용하여 안전하게 해상 양하 및 육상 이동 작업을 하여야 하며, 육상 안벽으로 인양과정에서 걸고리를 충분하게 하여 장력이 한쪽으로 쏠리는 현상이 없어야 한다.

8. 대형등부표의 인양과정에서 발생하는 표체의 파손은 도급자가 원상복구 하여야 한다.

3.3 계류시설 점검정비

1. 대형등부표의 인양은 기중기선을 이용하여 해저의 사슬을 기중기선으로 최대한 끌어올려 안전하게        고정시켜야 한다.

2. 계류시설의 점검은 감독관의 입회하에 수중의 체인을 기중기선 위로 들어올려 엉키지 않게 가지런히      놓고 연결부마다 확인 점검 하고, 수중부분에 대하여는 수중촬영으로 확인 하도록 한다.

3. 사슬의 마모율 등을 확인하여 감독관의 지시에 따라 사슬을 부분 교체하여야 하며, 연결용 셔클핀은 전체 용접으로 유실사고를 예방하여야 한다.

3.4 배전반 철거 및 재설치

1. 배전반 철거 및 재설시 시에는 사전에 작업계획서를 감독관에게 제출하여 일정 및 작업내용 등을 협의 후 착수하여야 한다.

2. 인양교체 대상에 설치된 부표의 배전반(항로표지장비용품 포함) 및 기상관측 장비를 안전하게 철거하고, 재설치 시 기능의 동작에 이상이 없어야 한다.

3. 철거된 항로표지장비용품은 작동 이상유무를 확인하여 감독관에게 서류로 제출하여야 한다.

4. 배전반 함체 재질은 STS304로 해상 부식에 강한 재질을 사용하여야 하며, 배전반 단설결선도, 외형도, 제작도면 등을 작성하여 감독관과 승인을 받은 후 제작하여야 한다.

5. 배전반은 AIS, 충방전조절기, 시정계등이 들어갈 수 있는 크기여야 하며 옮기기 용의하여야 한다.

6. 배전반은 함체 지지대를 사전에 설치하여 배전반의 탈부착이 용이하게 제작하여야 하며, 배전반 외부에는 명판을 제작하여 부착하여야 한다.

7. 철거된 배전반은 감독관이 지시하는 장소에 반납하여야 한다.

8. 도급자는 항로표지 고시값에 따라 항로표지장비용품을 설정하어야 한다.

표 지 명	위 치(WGS-84)	등 질	표체규격	비 고
여수해만중앙A호유도등부표	34-35-40.8N 127-56-43.2E	LFI W 10s	LANBY-100	안전수역표지

3.5 수중조사 및 결과보고서 작성ㆍ제출

1. 잠수부는 필히 잠수관련 국가자격증을 소지한 자를 투입하여야 하며, 작업 투입 전에 자격증 사본을 감독관에게 제출하여야 한다.

2 잠수부 작업은 한국산업안전공단에서 제정한 잠수작업 안전기술지침에 따른다.

3. 대형등부표의 안양교체를 위해 사전 수중조사를 실시하여 동영상 자료, 결과 보고서를 감독관에게 제출하여야 한다.

4. 결과 보고서의 조사 및 점검사항은 다음과 같다.

1) 부표의 계류용품 설치 수량  등 현황 파악

2) 표체, 침추 및 계류용품(체인, 접환, 전환 등) 간의 연결상태 및 마모상태 확인

3) 체인의 꼬임상태 확인

4) 침추의 침하정도 및 연결 계류구의 마모상태 확인

5) 부식 예방을 위해 표체 하부에 설치된 아연판의 상태확인

5. 자료 제출

1) 수중 촬영한 사진

2) 수중 촬영 영상자료

3.6 기타사항

1. 각 공정별 시방서 내용이 미비한 사항에 대하여는 감독관과 협의하여 시공하여야 한다.

2. 현장대리인은 공사현장의 안전관리 및 품질관리에 대하여 만전을 기하여야 하며 중요공정(인양, 계류시설점검 및 설치)은 작업 전 감독관 입회하에 승인을 받은 후 시공하여야 한다.

3. 대형등부표 선적 및 교체 과정에서 표체 도색 훼손이 예상되므로 도료를 이용하여 터치업 도장 후 완전 건조하여 현장에 설치하여야 한다.

4. 대형등부표 인양 시 조폐류(생물)를 즉시 제거하여야 한다.

5. 대형등부표 설치 및 철거 작업시 발생한 폐기물 처리에 대하여는 도급자가 책임져야 한다.

6. 대형등부표 설치 및 완료 후 준공검사에 대비하여야 한다.

4. 예 정 공 정 표

4.  예   정   공   정   표

구 분 공 종	공정계획				비 고
	20일		40일	60일
조사 및 계획수립
해상운반
교체 및 해상운반
점검 및 위치측량
부대공
계(%)	33		33	34
누계(%)	33		66	100

5. 설 계 예 산 서

2019년  1월 설계

설계자

심사자

계장

과장

청장

2019년도

여수해역 대형등부표 인양교체공사 설계예산서

○ 공사개요 : 대형등부표 인양교체 1식

○ 총공사비 : 103,000,000원                  - 총   원   가 : 93,636,364원

○ 총공사비 : 300,000,000원                  - 부가가치세 :1 9,363,636원

	여수지방해양수산청

6. 공 사 원 가 계 산 서

7. 일 위 대 가

8. 단 가 산 출 서

9. 도      면