첨    부 #3

제12회 건설기능경기대회 참가선수 안내서

□ 일  시 : 2004.   5.   14. (금)

□ 장  소 : 전문건설공제조합 직업전문학교

□ 주  최 : 대한건설단체총연합회

□ 후  원 : 건설교통부, 노동부

- 목  차 -

1.  대 회 일 정 ·································· 1

2.  참가선수 유의사항 ·························· 1

3.  직종별 참가선수 현황 ······················· 3

4.  직종별 지참·지급공구목록 현황 ··········· 4

(1)  거 푸 집 ·············································· 4

(2)  건축목공 ·············································· 5

(3)  미    장 ·············································· 6

(4)  조    적 ·············································· 7

(5)  철    근 ·············································· 8

(6)  타    일 ·············································· 9

(7)  건축배관 ············································· 10

(8)  전기용접 ············································· 11

(9)  도    장 ············································· 12

(10)  전산응용건축제도 ································· 13

(11)  전산응용토목제도 ································· 14

(12)  측    량 ············································ 15

(13)  조   경 ··········································· 16

5.  경기장 약도 ································· 17

1. 대 회 일 정

일 정	시 간	내 용
5.13(목)	16:00 - 17:30 17:30 - 18:30	ㅇ선수등록 (직업전문학교 복지후생동 1층 현관) ㅇ행사일정 및 유의사항전달 ㅇ숙소배정
5.14(금)	08:00 - 11:00 11:30 - 12:00 12:00 - 12:50 13:00 - 18:00 18:00 - 20:00	ㅇ오전경기 (전문건설공제조합 직업전문학교) ㅇ개 회 식 ㅇ오 찬 ㅇ오후경기 ㅇ심 사

2. 유의 사항

□ 준비사항(※반드시 준비해야 됨)

1.  참가직종별 지참공구(직종별 지급‧지참공구 목록 참조)

(※ 개인별 지참공구는 반드시 지참하여야만 경기 가능)

2.  신분증(주민등록증, 운전면허증, 외국인등록증 등)

3. 세면도구(비누, 치약, 수건, 면도기 등)

□ 선수등록에 관한 사항

1. 경기에 참가하는 선수는 경기전일인 2004.5.13(목) 17:30까지 반드시 선수등록을 마치고 참가증을 교부받아야 한다.

2. 선수등록을 마친 참가선수는 경기운영본부의 안내에 따라 2004.5.13(목) 17:30부터 시작되는 오리엔테이션에 참가하여야 한다.

3. 경기진행본부에서 지정하는 장소(기숙사)에서 숙식(비용 무료)함을 원칙으로 한다. 단, 특별한 사유로 인하여 지정된 장소에 숙식이 불가능한 경우는 선수관리본부에 신고를 한 후 별도의 조치를 받는다.

□ 기타사항

1. 입상자는 2004. 5. 20(목)까지 일간건설신문․일간지에 게재 및 개별 통지하며, 시상식은 6월중 실시예정(개별통보)임

2. 선수들의 편의를 위해 학교(경기장) ⇔ 금왕(무극)터미널간 셔틀버스 무료운행

■ 차량번호 : 71보1019(45인승), 충북76고 9130호(30인승)

운행일자	운행횟수	터미널 출발시간	학교도착시간	소요시간
5.13일(목)	1회	14:40	14:55	15분
	2회	16:20	16:35	15분
	3회	17:00	17:15	15분
5.14일(금)	학교출발(17:00) → 무극(금왕)터미널

■ 금왕터미널 승차장 약도

금왕파출소

버스터미널

하상주차장(버스대기장소)

약100m

뚝방길

왕복 2차선 차도

금왕읍사무소

택시주차장

생극 방향

음성 방향

3. 기타 자세한 사항은 아래로 문의하시기 바람

- 전문건설공제조합 직업전문학교 : 043) 879-2333～4

- 대한건설협회 : (02) 3485-8294, 8293

3. 직종별 참가선수 현황

경 기 직 종	참 가 인 원 (명)	비 고
1. 거 푸 집 2. 건 축 목 공 3. 미 장 4. 조 적 5. 철 근 6. 타 일 7. 건 축 배 관 8. 전 기 용 접 9. 도 장 10. 전 산 응 용 건 축 제 도 11. 전 산 응 용 토 목 제 도 12. 측 량 13. 조 경	19명 22명 22명 22명 19명 21명 23명 20명 21명 18명 16명 18명 17명
13개 직종	258명

4. 직종별 지참·지급공구 목록

(1) 거 푸 집

□ 지참공구 목록 (개인지참)

품 목	규 격	단위	수량	비고
곱 자	목공용	개	1
빠루망치	＂	개	1
먹통 및 먹줄	＂	개	1	먹물 포함
양 날 톱	300mm	개	1
평 대 패	대, 중	개	각 1
뺀 치	일반용	개	1
각 도 기	일반용	개	1
직 각 자	＂	개	1	※필요시 지참
줄 자	2m	개	1	※필요시 지참
기 타 : 거푸집 작업에 필요한 공구

□ 지급공구 목록 (경기장에서 지급)

품 목	규 격	단위	수량	비고
목공작업대	750x900x1800	대	1	2인1대
기 계 톱	3HP	대	1	공용
손밀이대패기계		대	1	공용
기 타 : 거푸집 작업에 필요한 공구

(2) 건축목공

□ 지참공구 목록 (개인지참)

품 목	규 격	단위	수량	비고
빠루망치		개	1
평 대 패	대	개	1
평 끌	18mm	개	1
양 날 톱	270mm	개	1
등대기톱	270mm	개	1
조 합 자	300mm	개	1
장부그므개	300-600mm	개	1
줄 자	3.5m	개	1	※필요시 지참
직 선 자	300mm	개	1	※필요시 지참
기 타 : 건축목공 작업에 필요한 공구

□ 지급공구 목록 (경기장에서 지급)

품 목	규 격	단위	수량	비고
둥근톱기계	톱날직경300MM	대	1	2인1대
각도기절단톱기계	톱날직경300MM	대	1	공용
판 넬 쏘	가공폭1200x2400	대	1	공용
손밀이대패기계	가공폭300MM	대	1	공용
자동일면대패기계	가공폭450MM	대	1	공용
목공작업대	1840*900*860	대	1	공용
집진기계	구경150MM	대	1	공용
각끌기계	18MM	대	1	공용
기 타 : 건축목공 작업에 필요한 공구

(3) 미    장

□ 지참공구 목록 (개인지참)

품 목	규 격	단위	수량	비고
쇠 흙 손	300×100	개	1
나무 흙손	300×100	개	1
벽돌용 흙손		개	1
권척(줄자)	2m	개	1
개량 흙손	소형	개	1	※필요시 지참
직 각 자	대형	개	1	※필요시 지참
수 평 기	600mm	개	1	※필요시 지참
모서리 흙손	안모서리	개	1	※필요시 지참
톱	목공용 소형	개	1	※필요시 지참
망치	목공용 소형	개	1	※필요시 지참
기 타 : 미장 작업에 필요한 공구

□ 지급공구 목록 (경기장에서 지급)

품 목	규 격	단위	수량	비고
미장용채	모래채	개	1	5인1대
삽	오삽	개	1	4인1대
물통	대형(200ℓ)	개	1	5인1대
물호스	30m	개	1	공용
기 타 : 미장 작업에 필요한 공구

(4) 조     적

□ 지참공구 목록 (개인지참)

품 목	규 격	단위	수량	비고
망 치	벽돌 가공용	개	1
벽돌 절삭기	소형전동 커터기	대	1
정	벽돌 가공용	개	1
양 날 톱	목 공 용	〃	1
쥐꼬리톱	원형 가공용	〃	1
흙 손	벽돌 쌓기용	〃	1
흙 손	줄 눈 용	〃	1	가로용 + 세로용
다 림 추	中	〃	1
물 수평기	L=3000이상	〃	1
권 척	3000이상	〃	1
필기도구	임의	셑	1
실	조 적 용
철 자	1000이상	〃	1	※필요시 지참
컴 파 스	R=600이상	개	1	※필요시 지참
곱 자	목공용	개	1	※필요시 지참
삼 각 자	임의	셑	1	※필요시 지참
기 타 : 조적 작업에 필요한 공구

□ 지급공구 목록 (경기장에서 지급)

품 목	규 격	단위	수량	비고
물 통	20ℓ	개	1	선수 1인당
물 통	100ℓ	개	1	선수 5인당
몰 탈 통	ø600	개	1	선수 1인당
전원코드	220V용	개	1	선수 1인당
기 타 : 조적 작업에 필요한 공구

(5) 철     근

□ 지참공구 목록 (개인지참)

품 목	규 격	단위	수량	비고
구부림기(바벤더)	10mm～13mm	개	1
줄 자	5M	개	1
결속기(핸들)	철근결속용	개	1
싸인펜 또는 마카펜	철근치수표기용	개	1
삼 각 자	30cm	개	1	※필요시 지참
연필 또는 홀다	제도용	개	1	※필요시 지참
전자계산기	소형	개	1	※필요시 지참
지 우 개	고무	개	1	※필요시 지참
기 타 : 철근 작업에 필요한 공구

□ 지급공구 목록 (경기장에서 지급)

품 목	규 격	단위	수량	비고
수동 철근절단기	개인용	개	1
절곡 작업대	2인용	개	1
작업 보조대		개	1
기 타 : 철근 작업에 필요한 공구

(6) 타    일

□ 지참공구 목록 (개인지참)

품 목	규 격	단위	수량	비고
흙 판	사용자규격	개	1
쇠 흙 손	중	개	1
타일흙손	사용자규격	개	1
타일절단칼	사용자규격	개	1
방울집게	중	개	1
줄 눈 칼	사용자규격	개	1개이상
솔	중	개	1
망치, 정	사용자규격	개	각 1
뺀 치	중	개	1
줄 자	3M이상	개	1
컴 퍼 스	300㎜이상	개	1
추	사용자규격	개	1
기 타 : 타일 작업에 필요한 공구

□ 지급공구 목록 (경기장에서 지급)

품 목	규 격	단위	수량	비고
모르타르 비빔통	대	개	1	1인당
물 통	대	개	1	5인당
물 통	소	개	1	1인당
바 가 지		개	1	〃
삽(모르타르비빔삽)	막삽	개	1	〃
삽	각삽	개	1	〃
손 수 레	몰탈운반용	대	1	5인당
비	청소용	개	1	1인당
모래거르기체		SET	1	5인당
수도전설비	용수용
가벽(블록조축조)	390×190×150	장	84	4인당
장 판	가벽조바닥깔기용	㎡	22	4인당
기 타 : 타일 작업에 필요한 공구

(7) 건축배관

□ 지참공구 목록 (개인지참)

품 목	규 격	단위	수량	비고
파이프렌치,리머,커터,몽키스패너	15A～25A용	개	각1
손 톱	300mm	개	1
기타 강관가공,조립용 기초공구	15A～20A용	조	1
동관가공, 조립용 기초공구	15A용	조	1
기타 배관용 기초공구	15A용	조	1
강철자 및 줄자	-	개	1
기 타 : 건축배관 작업에 필요한 공구

※모든 지참공구는 경기당일 경기장의 것을 사용할수 있음.

□ 지급공구 목록 (경기장에서 지급)

품 목	규 격	단위	수량	비고
동력나사 절삭기	15A～25A용	대	1	5인1대
작업대 (건축배관용)	900×1800×700	대	1	2인1대
가스용접기	중압식	대	1	5인1대
앤 빌	600×500mm이상	대	1	15인1대
양두 그라인더	5HP	대	1	15인1대
전원 콘센트	220V	대	1	15인1대
소 화 기	중형	대	1
간이 의료 용구	기초 상비 약품	조	1
기 타 : 건축배관 작업에 필요한 공구

(8) 전기용접

□ 지참공구 목록 (개인지참)

품 목	규 격	단위	수량	비고
스크라이버	100	개	1
센드페이퍼	#120	매	1
플라이어	200	개	1
볼핀해머	250g	개	1
용접지그 및 정	10	세트	각1
석 필	t2.0x20x80	개	1
강 철 자	300mm	개	1
직 각 자	250mmx150mm	개	1
틈새 게이지 (thickness gage)	1～10	조	1
기 타 : 전기용접 작업에 필요한 공구

※모든 지참공구는 경기당일 경기장 것을 사용할 수 있음.

□ 지급공구 목록 (경기장에서 지급)

품 목	규 격	단위	수량	비고
전기 용접기	7.5Kw, 15KVA	대	1
작업대(바이스포함)	500 x 600 x 700	대	1
그라인더 (DISK 및 TOOL)	5HP	대	1
가스 절단기	중형	대	1
숫자각인	아라비아숫자 및 로마자	세트	1	공용
모재집개	전기용접용	개	1
헬멧, 핸드시일드	전기용접용	개	1
슬래그 해머	전기용접용	개	1
기 타 : 전기용접 작업에 필요한 공구

(9) 도    장

□ 지참공구 목록 (개인지참)

품 목	규 격	단위	수량	비고
붓	대,중,소	개	각1	래커 도장용, 에멀션도장용
주 걱	폭50mm이상	개	1	퍼티 작업용
드라이기	220V	개	1	건조용
정 반	200×200	개	1	퍼티 작업용
마 스 크	방진용	개	1	안전상 착용
기 타 : 도장 작업에 필요한 공구

□ 지급공구 목록 (경기장에서 지급)

품 목	규 격	단위	수량	비고
작업대	750×800×2000	대	1	4인공용
용기(금속 캔)	18ℓ용	개	1	폐도료 수거용
주 걱	0.5ℓ	개	6	도료 지급용
콘센트	220V	개	1	4인공용
소화기	대형	개	1	안전 대비용
기 타 : 도장 작업에 필요한 공구

(10) 전산응용건축제도

□ 지참공구 목록 (개인지참)

품 목	규 격	단위	수량	비고
범용CAD프로그램	정품	개	1	AutoCAD 2000i외 캐드 프로그램 사용을 희망할 경우
마 우 스	2혹은 3버튼	개	1	개인용 사용을 희망할 경우
기 타 : CAD 작업에 필요한 공구

※ 모든 지참공구는 경기당일 경기장것을 사용할 수 있음

□ 지급공구 목록 (경기장에서 지급)

품 목	규 격	단위	수량	비고
컴퓨터	PC, 펜티엄급	세트	1	1인당
CAD 소프트웨어	AutoCAD 2000i	개	1	1인당
CAD용 한글	윈도우겸용 한글	개	1	1인당
Mouse	휠마우스	개	1	1인당
프린터	A3, 레이저	대	1	10인1대
플로터	A1, 잉크젯	대	1	10인1대
기 타 : CAD 작업에 필요한 공구

(11) 전산응용토목제도

□ 지참공구 목록 (개인지참)

품 목	규 격	단위	수량	비고
전자계산기	삼각함수 대수계산용	개	1
삼각스케일	30cm	개	1
삼 각 자	30cm	개	1
책 받 침	A₄4	조	1
기 타 : 측량 작업에 필요한 공구

□ 지급공구 목록 (경기장에서 지급)

품 목	규 격	단위	수량	비고
레벨 및 삼각	자동	대		3인 1대
트랜싯 및 삼각	5초독 이상	대		3인 1대
평판측기 일체	지적용	대		3인 1대
수 준 척	5m	개	11	공용
폴(pole)	2m	개	2	공용
기 타 : 측량 작업에 필요한 공구

(12) 측     량

□ 지참공구 목록 (개인지참)

품 목	규 격	단위	수량	비고
전자계산기	삼각함수 대수계산용	개	1
삼각스케일	30cm	개	1
삼 각 자	30cm	개	1
책 받 침	A₄4	조	1
기 타 : 측량 작업에 필요한 공구

□ 지급공구 목록 (경기장에서 지급)

품 목	규 격	단위	수량	비고
레벨 및 삼각	자동	대		3인 1대
트랜싯 및 삼각	5초독 이상	대		3인 1대
평판측기 일체	지적용	대		3인 1대
수 준 척	5m	개	11	공용
폴(pole)	2m	개	2	공용
기 타 : 측량 작업에 필요한 공구

(13) 조    경

□ 지참공구 목록 (개인지참)

품 목	규 격	단위	수량	비고
수작업 조경제도용구	제도용	식	1	※ 필요시 지참
수목도감	수목감별용	권	1	※ 필요시 지참
CAD 조경제도 부 프로그램	조경배식용 부 프로그램	식	1	※ 필요시 지참
조경시공도구	시공용	식	1	※ 필요시 지참
기 타 : 조경 작업에 필요한 공구

□ 지급공구 목록 (경기장에서 지급)

품 목	규 격	단위	수량	비고
제도대 및 제도책상	중형	세트	1	수작업제도
수목감별용 책상	일반	개	20	수목감별
CAD프로그램	AUTOCAD 2000	개	1	CAD제도
배식응용프로그램	LSCAPE 2.0	개	1	〃
조경시공 셀	2.0M×1.0M	개소	1	조경시공
기 타 : 조경 작업에 필요한 공구

5. 약    도(전문건설공제조합 직업전문학교)

전문건설공제조합 직업전문학교

(우)369-900 충북 음성군 금왕읍 구계리 609번지

안내전화 : 043) 879-2333～4

F A X : 043) 879-2336

< 승용차편 >

◦ 중부고속도로 음성I.C 및 일죽I.C → 삼성면 방향 → 학교

◦ 음성군 무극(금왕읍) → 삼성면 방향 → 학교

< 시외버스편 >

◦ 동서울 터미널(음성‧무극행) → 무극(금왕)터미널 하차 → 학교

◦ 수  원 터미널(음성‧무극행) → 무극(금왕)터미널 하차 → 학교

◦ 청  주 터미널(음성‧무극행) → 무극(금왕)터미널 하차 → 학교

◦ 충  주 터미널(음성‧무극행) → 무극(금왕)터미널 하차 → 학교

◦ 이  천 터미널(음성‧무극행) → 무극(금왕)터미널 하차 → 학교

< 철도편 >

◦ 경부, 호남선 : 조치원에서 충북선(제천행)으로 환승 → 음성역 하차 → 버스터미널

→ 무극(금왕)터미널 하차 → 학교

◦ 중앙선 : 제천에서 충북선(조치원, 대전행)으로 환승 → 음성역 하차 → 버스터미널

→ 무극(금왕)터미널 하차 → 학교