설 계 설 명 서

1. 공 사 명 ; 우도항 준설공사

2. 공사위치 ; 제주특별자치도 제주시 연평리 우도항(천진항) 일원

3. 목    적 ; 본 정비공사는 우도항을 이용하는 선박의 안전한 통항 및 정박을 위한 항내 수심을 확보하기 위함

4. 공사개요 ; 준설공 : 722㎥

전석제거 : 35㎥

부대공 : 오탁방지막 80m(4span)

5. 공사기간 ; 착수일로부터 전체 90일로 한다.

본 공사기간은 합리적인 공정계획에 의하여 감독원의 지시에 따라 시행하며, 다음의 경우에 대하여 발주청의 승인을 얻어

공사기간을 연장 할 수 있다.

1) 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때

2) 발주청의 지시에 의한 공사중단이 불가피할 때

3) 기타 민원제기, 설계변경 등으로 공사지연 등의 불가피한 사항이 발생 되었을 때

6. 시행범위 ; 본 공사는 본 설계도서에 의거 도급으로 시행한다.

7. 설계변경 조건 ; 본 공사 중 아래와 같은 사항이 발생 하였을 때 설계변경을 할 수 있다.

1) 현장의 현지여건이 설계도서와 현저하게 상이할 경우

2) 제반여건 변동으로 인해 사업계획이 변경될 경우

3) 재료원의 위치 및 반입조건이 달라질 경우

4) 공법이 변경될 경우

5) 천재지변 등 불가항력 사항이 발생할 경우

6) 관련 법규가 개정되어 설계변경이 필요한 경우

7) 기타 정당한 설계변경 사유가 발생할 경우