공 사 설 명 서

□ 공사명 : 2019년 조류차단막, 오일휀스 철거·설치 및 준설공사

□ 공사개요

○ 조류차단막 철거․설치 공사 : L=325m(#1,2취수장 통합)

○ 오일휀스 철거․설치 공사   : L=360m(#1,2취수장 통합)

○ 흡수정 내 토사준설 : V=282m3(#1,2취수장 통합)

○ 스크린 이물질 제거 : 16개소

□ 공사목적

○ 기 설치된 조류차단막 및 오일 휀스를 장마철 유실을 대비하여 6월말 철거하고, 9월말 재 설치하여 갈수기 조류로 인한 정수처리 피해를 최소화.

○ 흡수정 내 퇴적된 토사를 준설하여 펌프효율을 향상시키고, 안정적인 취수환경을 유지

□ 공사기간 : 착공일로부터 2019.11.15일까지

□ 하자기간 :  준공검사일로부터 1년

□ 예정 공정표

기간(일) 공종	10일	20일	30일	우기	10일	20일	30일	10일	20일	30일	비고
육상 및 수중조사
자재 계획 및 준비											철거
조류차단막 및 오일휀스 철거
육상 및 수중조사
자재 계획 및 준비											설치
조류차단막 및 오일휀스 설치
취수장 준설 및 처리
준공 및 검수