해조류 바이오매스 대량생산시설(TLP)구조물 사설항로표지 철거 및 폐기 물품철거(폐기) 과업지시서

2018. 11.

부경대학교 공과대학

Ⅰ		과업의 개요

1. 과업명 : 해조류바이오매스 대량 생산시설(TLP)구조물 사설항로표지 철거 및 폐기

2. 과업의 목적

현재 우리대학에서 보유중인 물품은 연구과제 목적으로 위탁관리 되었으나 연구과제 종료로 인해 타 기관에 관리전환을 위한 소요조사 실시결과 미신청으로 인해 해당 물품에 대한 철거 및 매각을 진행하기 위함.

3. 발주자 및 과업수행자

가. 발 주 자: 부경대학교 공과대학

나. 과업수행자: 구조물철거업체, 폐기물처리업체(이하“사설항료표지 철거 업체”라 한다.)

4. 과업의 내용

부경대학교 공과대학(이하“甲”이라 함)이 과업수 행자(사설항로표지 철거 업체,이하“乙“이라 함)에게 지시하는 물품 즉 사설항로표지(등부표)에 대하여 철거 및 폐기하는 과업을 수행한다.

가. 사설항로표지(등부표)철거(침추 및 양식장 포함)

“乙”은 사설항로표지(등부표)를 부표 및 침추 등을 항로표지법 등 관련 법령에 적법하게 처리하여 동 물품의 폐지 신고에 문제가 발생하지 않도록 처리해야 한다.

○ 물품(사설항로표지)위치

- 위치: 전라남도 완도구 청산면 지리북서방 해상

- 청산도부경대A호등부표: 북위 34° 13′41.10″, 동경 126° 51′12.91″

- 청산도부경대B호등부표: 북위 34° 13′37.85″, 동경 126° 51′12.92″

- 청산도부경대C호등부표: 북위 34° 13′37.85″, 동경 126° 51′09.01″

- 청산도부경대D호등부표: 북위 34° 13′41.09″, 동경 126° 51′09.01″

○ 철거물품 크기 및 중량

- 앵커블록(침추): 155.5TON × 4EA

- TLP 구조물: 14.5 TON × 4EA

※ 그 외 사설항로표지(등부표)의 크기 및 자세한 내용은 [붙임]의 설계도면 참고

나. 사설항로표지(등부표) 폐기

철거된 등부표를 지정장소(완도항부지 등)에서 인수하여 적법하게 폐기하고 그 폐기물을 반출하여야 한다.

5. 과업의 기간

본 과업의 수행기간은 착수일로부터 30일로 하되, 천재지변으로 과업수행이  불가능할 때 또는 기상악화 등으로 안전 확보를 위해 필요한 경우와 “甲”의  승인을 받아 기간을 연장할 수 있으며, “甲”의 지시로 과업이 중단되었을 경우에는 그 기간에 한해 과업의 기간을 연장할 수 있다.

6. 현장설명회 : 없음.

7. 입찰참가자격

○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 같은법 시행규칙 제14조의 규정에 적합해야 함

○ 사설항로표지의 부표 및 침추는 해상에서 철거작업이 이루어지므로 수중공사업 면허를 소지한 업체여야 함

Ⅱ		과업수행 일반지침

1. 적용범위

가. 본 과업수행 시 “乙”은 선량한 관리자로서 성실히 과업을 수행해야 함은 물론 관계법령을 철저히 준수하여야 한다.

나. 과업수행은 관련법령과 규정 및 과업 지시서에 따라 성실히 과업을 수행하여야 하며, 본 지시서에 명시되지 않은 사항 등에 대하여는 사전에 갑과 협의하거나 지시를 받아 과업을 수행한다.

다. 본 과업수행과 관련하여 공사가 관련서류 등 자료를 요구할 때에는 과업수행자는 이에 즉시 응하여야 하며, 물품의 철거시에 비용이 증액될 경우 이에 소요되는 비용은 과업수행자의 부담으로 한다.

라. 갑은 본 지시서를 보완하거나 추가로 과업지시를 할 수 있으며, 과업수행자는 정당한 사유가 없는 한 이를 적극 수용하여야 한다.

마. 과업수행자는 착수계 제출 전 본 과업지시서 내용 및 설계도 등 해당 등부표의 정보에 대한 부분을 충분히 숙지하여 과업을 수행하여야 하며, 본 과업지시서의 내용에 이견이 있을 경우에는 갑의 해석에 따른다.

바. 과업수행 중 아래와 같은 사항이 발생하였을 경우에는 갑이 일방적으로  과업을 중단시키거나 본 계약을 파기할 수 있으며, 이로 인한 민․형사상의 모든 책임을 과업수행자가 지며, 일체의 손해배상 등을 요구할 수 없으며 계약해지의 원인이 과업수행자에게 있고 계약해지로 인하여 과업수행의 지연 등 갑에게 손해 또는 손실이 발생 되였을 때 과업수행자는 배상 또는 보상해야 한다.

1) 공사의 과업수행과 관련한 정당한 지시 및 요구에 불응한 때

2) 기간 내 과업을 완료할 수 없다고 인정되거나 현저하게 공정이 미달될 때

3) 기타 정상적으로 과업을 수행하기 어려운 사유가 발생한 때

2. 대상 물품의 철거 등

가. 과업수행자는 대상 물품의 위치 등을 확인하여 철거시 문제가 발생하지 않도록 해야하며 철거 2일전까지 통보하여 담당자의 협의하에 진행되어야한다.

나. 과업수행자는 철거시 대상물품의 관련 법령 및 규정에 따라 적법하게 처리해야하며 매각업체에 의뢰하여 지정장소(완도항부지)까지 운반하고 해당 철거물품을 폐기하여 폐지신고에 문제가 발생하지 않도록 해야한다.

3. 책임에 관한 사항

가. 본 과업수행과 관련하여 “乙”의 과실로 발생되는 제 3자와의 민․형사상 문제는 “乙”이 책임지며 적극 해결하여 과업수행에 지장이 없도록 해야 한다.

나. 본 과업수행과 관련하여 관계법령에서 요구하는 인․허가 등의 조치는    “乙”이 해야 하며, 이때 소요되는 비용은 “乙”이 부담한다.

다. “乙”의 중대한 과실로 과업수행을 할 수 없는 사유가 발생되었을 때 “乙”은 “甲”에게 관계법령에 의해 위약금을 지불해야 한다.

4. 기타사항

가. 본 과업과 관련하여 “甲”이 지명한 감독관(이하 “감독관”이라 함)은 과업수행사항을 조사할 수 있고, 필요시 장부 및 관계서류의 열람 또는 제출을  요구할 수 있으며 “乙”은 이를 거부할 수 없다.

나. “乙”이 제출하는 제반서류는 감독관을 경유해야 하고, 과업수행 중 발견된  문제점 등에 대해서는 수시로 감독관에게 보고해야 한다.

붙임  바이오매스용 해조류 대량생산을 위한 외해 해상구조물 설계도면 1부.   끝.